Caere Scan Manager

Scannerinstellingsaanwijzingen

Inhoud

Voordat u begint

Bijwerken vanuit een vorige versie

Eerder geïnstalleerde scanners bijwerken

Scanners gebruiken met Windows 2000

Overzicht

Veelvoorkomende vragen

Uw scanner instellen met producten van Caere

Caere Scan Manager openen

Een andere scanner instellen in Caere Scan Manager

Een digitale camera of fotografische scanner instellen

De standaard scanner wijzigen in Caere Scan Manager

Algemene tips voor het scannen
Scannerproblemen oplossen

Problemen met het aansluiten van uw scanner

De installatie van Caere Scan Manager ongedaan maken

Caere Scan Manager opnieuw installeren

Scannerbericht bij opstarten

Meerdere versies van Caere Scan Manager

Scanner staat niet vermeld in Caere Scan Manager

Een algemene met TWAIN compatibele scanner of camera selecteren

Onmogelijkheid om te scannen in producten van Caere

Systeem loopt vast bij het scannen

Andere scanproblemen

De TWAIN-scannerinstellingen wijzigen

Scannerdrivers installeren

De huidige TWAIN-driver wijzigen

Uw scanner testen

Ondersteunde scanners
Ondersteunde digitale camera's en fotografische scanners
Informatie over specifieke camera's

Canon PowerShot 350

Epson PhotoPC 700

Informatie over specifieke scanners

Agfa-scanners

Canon-scanners

Epson-scanners

Fujitsu-scanners

HP-scanners and software

Microtek-scanners

Mustek-scanners

Storm-scanners

UMAX-scanners

Visioneer-scanners met PaperPort

Scannersoftware downloaden

Voordat u begint

In dit document wordt altijd de algemene term scanner gebruikt als verwezen wordt naar hardware dat digitale beelden scant (zoals scanners, fotografische scanners en digitale camera's). Zorg dat uw scanner goed is aangesloten, compatibel is met uw computer en draait met de software die door uw fabrikant werd geleverd voordat u hem met de software van Caere gebruikt.

Bijwerken vanuit een vorige versie

Als u al een product van Caere op uw systeem geïnstalleerd hebt, is het mogelijk dat Caere Scan Manager al geïnstalleerd is. Caere Scan Manager bepaalt automatisch of uw scanner ingesteld is om te werken met uw product van Caere. Als dit het geval is, wordt Caere Scan Manager geïnstalleerd zonder uw scannerinstellingen te wijzigen.

Eerder geïnstalleerde scanners bijwerken

Als u een TWAIN-scanner gebruikt die bij een vorige versie van Caere Scan Manager als een algemeen apparaat werd toegevoegd, dient u uw scannerinstellingen mogelijk bij te stellen. Om te zorgen dat u de instellingen zo optimaal mogelijk gebruikt, dient u het pictogram van uw apparaat te verwijderen en het apparaat vervolgens opnieuw te selecteren in de keuzelijst van fabrikanten en scanners in de wizard Scanner toevoegen.

Scanners gebruiken met Windows 2000

Als u uw product van Caere gebruikt op een Windows 2000-platform, werkt u scanner mogelijk niet naar verwachting. Neem contact op met de fabrikant van uw scanner om er zeker van te zijn dat uw scanner ondersteund wordt in Windows 2000 en om, indien nodig, een andere scannerdriver te verkrijgen. Raadpleeg "

Scannersoftware downloaden" voor een lijst van fabrikanten en koppelingen naar de betreffende websites. Het testen van producten van Caere voor compatibiliteit met Windows 2000 is in voortgang. Voor de meest recente informatie over compatibiliteit met Windows 2000 bezoekt u de website van Caere op www.caere.com.

Overzicht

Caere Scan Manager is de software waarmee uw scanner met alle producten van Caere kan communiceren. Caere Scan Manager wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u uw product van Caere installeert. Deze Scannerinstellingsaanwijzingen bevatten informatie over Caere Scan Manager en de scanners die getest zijn en compatibel werden bevonden met de volgende producten van Caere:

- OmniPage Pro 8 of later
- OmniPage Wizard 1 of later
- OmniPage Web 1 of later
- PageKeeper 3 of later
- Omniform 3 of later

De producten van Caere zijn compatibel met de meeste scanners die verkrijgbaar zijn. Zie "

Ondersteunde scanners" en " Ondersteunde digitale camera's en fotografische scanners" om na te gaan of uw scanner getest is met producten van Caere. Als uw scanner niet vermeld staat in Caere Scan Manager, raadpleegt u de sectie " Scanner staat niet vermeld in Caere Scan Manager" voor informatie over hoe u uw scanner met uw product kunt gebruiken. U kunt tevens naar de website van Caere gaan op www.caere.com/scanners voor de meest recente updates en advies over het gebruik van scanners, voor een kopersgids voor scanners en voor een woordenlijst met termen.

Veelvoorkomende vragen

Met de volgende lijst van veelvoorkomende vragen wordt u rechtstreeks naar de sectie gekoppeld met de informatie die u waarschijnlijk behulpzaam kan zijn.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn scanner juist is ingesteld?
Wat moet ik doen als mijn scanner niet op de lijst van ondersteunde scanners staat?
Wat moet ik doen als mijn systeem vastloopt wanneer ik een document scan in mijn product van Caere?
Waarom kan ik de knop Beeld scannen niet gebruiken om een document te scannen in mijn product van Caere?
Wat kan ik doen om de resolutie van mijn gescande beeld te verbeteren?
Hoe kan ik de standaard scanner wijzigen die ik wil gebruiken met mijn producten van Caere?
Wat moet ik doen als ik mijn scanner vervang door een ander model?
Hoe kan ik een omgekeerd weergegeven beeld weer terugzetten?
Wat kan ik doen als de regelaars voor de helderheid zijn omgewisseld?
Waarom kan ik wel zwart/witte documenten scannen maar geen kleurendocumenten?

Uw scanner instellen met producten van Caere

Caere Scan Manager wordt automatisch met uw product van Caere geïnstalleerd. Caere Scan Manager stelt uw scanner (of ander invoerapparaat zoals een digitale camera) in zodat u deze met producten van Caere kunt gebruiken. Tijdens de installatie van het product vraagt Caere Scan Manager u om de fabrikant en het model van uw scanner te selecteren.

Na de installatie kunt u toegang tot Caere Scan Manager krijgen via het configuratiescherm van Windows om een scanner toe te voegen of om de standaard scanner die u met uw producten van Caere wilt gebruiken, te wijzigen. U hebt wellicht ook toegang tot Caere Scan Manager nodig als u problemen met het scannen hebt. Zie "

Scannerproblemen oplossen" voor meer informatie.

Caere Scan Manager openen:

- Klik op Start in de taakbalk van Windows en kies Instellingen > Configuratiescherm.
- Dubbelklik op het pictogram Caere Scan Manager.

Caere Scan Manager opent en toont het pictogram Scanner toevoegen evenals een pictogram voor elke scanner die momenteel ingesteld is.

Een andere scanner instellen in Caere Scan Manager:

- Sluit alle producten van Caere en zorg dat de scanner ingeschakeld is.
- Klik op Start in de taakbalk van Windows en kies Instellingen > Configuratiescherm.
- Dubbelklik op het pictogram Caere Scan Manager om Caere Scan Manager te openen.

- Dubbelklik op het pictogram Scanner toevoegen.

- Selecteer de fabrikant van uw scanner in de keuzelijst voor Fabrikanten en selecteer het model in de keuzelijst Scanners. Klik daarna op Volgende.
- Selecteer een TWAIN-driver indien dit gevraagd wordt en klik op Voltooien.

Een digitale camera of fotografische scanner instellen:

- Sluit alle producten van Caere.
- Klik op Start in de taakbalk van Windows en kies Instellingen > Configuratiescherm.
- Dubbelklik op het pictogram Caere Scan Manager om Caere Scan Manager te openen.

- Dubbelklik op het pictogram Scanner toevoegen.

- Selecteer de fabrikant van uw digitale camera in de keuzelijst voor Fabrikanten en selecteer het model in de keuzelijst Scanners. Klik daarna op Volgende.
- Selecteer Ja als u wilt dat dit apparaat de standaard scanner voor alle Caere producten wordt en klik daarna op Volgende.
- Selecteer een TWAIN-driver indien dit gevraagd wordt en klik op Voltooien.

Opmerkingen:

Sommige beelden van digitale camera's hebben mogelijk een witte ruimte rechts naast het beeld en eronder.
- PageKeeper Pro is het enige product van Caere dat getest is met camera's.

De standaard scanner wijzigen in Caere Scan Manager:

- Zorg dat uw scanner ingeschakeld is wanneer u de computer start.
- Sluit alle producten van Caere.
- Klik op Start in de taakbalk van Windows en kies Instellingen > Configuratiescherm.
- Dubbelklik op het pictogram Caere Scan Manager om Caere Scan Manager te openen.

- Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de scanner die u als standaard scanner in wilt stellen en kies Als standaard instellen in het snelmenu. Hierdoor wordt een vinkje geplaatst naast Als standaard instellen om aan te geven dat alle producten van Caere automatisch dit apparaat zullen gebruiken.

Algemene tips voor het scannen

De OCR-resultaten zijn slecht als een beeld niet juist gescand is. Denk aan de volgende tips bij het scannen:

- Houd bij het scannen rekening met de kleur en de kwaliteit van het document. Documenten van goede kwaliteit kunnen beter worden herkend dan documenten van slechte kwaliteit. Gearceerde of gekleurde documenten of documenten van slechte kwaliteit kunnen leiden tot een onnauwkeurige herkenning tenzij u ze vóór het scannen bijstelt.
- Scan indien mogelijk het originele document in plaats van een fotokopie.
- Controleer het glas, de spiegels en de lenzen van uw scanner op stof, vlekken of krassen. Maak ze indien nodig schoon.
- Zorg dat de juiste scannerinstellingen zijn geselecteerd in uw product van Caere.
- Zorg dat de pagina goed uitgelijnd in de scanner ligt. Als u een klein document zoals een visitekaartje scant, is de plaatsing van het document op de glasplaat uiterst belangrijk. Bepaal het uitgangspunt van het scannerbed (aan de hand van markeringen op het apparaat of m.b.v. de documentatie van de scanner) en plaats de pagina die u wilt scannen bij het uitgangspunt. Als het gescande beeld voor een kleiner document niet juist is, dient u wellicht enigszins te experimenteren door het document op verschillende plaatsen op de glasplaat te leggen tot u de juiste positie gevonden hebt.

Scannerproblemen oplossen

Deze sectie geeft advies over het oplossen van problemen met uw scanner die u mogelijk ondervindt bij het scannen met producten van Caere. Als u een probleem hebt wanneer u een product dat niet van Caere is met uw scanner gebruikt, dient u contact op te nemen met de fabrikant van uw scanner.

De website van Caere Corporation,

www.caere.com, bevat ondersteuningssecties met oplossingen voor bekende kwesties omtrent producten van Caere. U kunt hier tevens de meest recente informatie over scanners en driverbestanden vinden. Klik op de koppeling Support (Ondersteuning) op de homepage van Caere.

Problemen met het aansluiten van uw scanner

Probeer deze oplossingen als er een probleem tussen uw producten van Caere en uw scanner bestaat:

- Zorg dat de scanner ondersteund wordt door uw product van Caere en uw versie van Windows 95, Windows 98, Windows 2000 of Windows NT. Zie "

Ondersteunde scanners" voor een lijst van scanners die door Caere getest zijn. Als uw scanner niet vermeld staat, neemt u contact op met de fabrikant van uw scanner om te controleren of deze ondersteund wordt of gaat u naar www.caere.com.
- Zorg dat Caere Scan Manager geïnstalleerd is en dat u de juiste scanner geselecteerd hebt in Scan Manager. Zie "
Uw scanner instellen" voor meer informatie.
- Zorg dat u de juiste scannerdriver geïnstalleerd hebt. Zie "
Scannerdrivers installeren" voor meer informatie.
- Zorg dat uw scanner goed is aangesloten, compatibel is met uw systeem en draait met de software die door uw fabrikant werd geleverd voordat u deze met uw product van Caere gebruikt.
- Zorg dat uw scanner goed is aangesloten en ingeschakeld is wanneer u de computer start. De scannerdrivers dienen tijdens het opstarten geladen te worden.
- Zorg dat de scanner niet door een andere applicatie wordt gebruikt.
- Zorg dat Caere Scan Manager juist geïnstalleerd is. U dient de installatie van Caere Scan Manager mogelijk ongedaan te maken en vervolgens opnieuw te installeren.

De installatie van Caere Scan Manager ongedaan maken:

- Sluit alle producten van Caere.
- Klik op Start in de taakbalk van Windows en kies Instellingen > Configuratiescherm.
- Dubbelklik op het pictogram Software.
- Selecteer Caere Scan Manager en klik op Toevoegen/verwijderen.
- Klik op Alles verwijderen om het dialoogvenster te tonen voor het ongedaan maken van de installatie van Caere Scan Manager.
- Klik op Volgende om Caere Scan Manager te verwijderen en klik vervolgens op Voltooien om af te sluiten.
- Start uw computer opnieuw.

Bepaalde pictogrammen en programmabestanden kunnen op uw systeem achterblijven als u ze hernoemd, gewijzigd of naar andere locaties hebt verplaatst.

Caere Scan Manager opnieuw installeren:

- Zorg dat uw scanner ingeschakeld is voordat u de computer start.
- Sluit alle producten van Caere.
- Steek de CD-ROM van het product van Caere in het CD-ROM-station.
- Annuleer het normale setup-programma als dit automatisch wordt gestart.
- Zoek de map Scanmgr en dubbelklik op het programma setup.exe.
- Klik op de knop om alle onderdelen opnieuw te installeren en volg de instructies op het scherm om uw scanner te selecteren.
- Indien nodig wordt u gevraagd om uw computer opnieuw op te starten wanneer de installatie is voltooid. Klik op Ja om uw computer onmiddellijk opnieuw te starten. Klik op Nee als u uw computer niet onmiddellijk opnieuw wilt starten.

Draai geen TWAIN-applicaties terwijl u een TWAIN-scanner met uw product van Caere installeert.

Scannerbericht bij opstarten

De eerste keer dat u uw product van Caere start nadat u uw huidige scanner in Caere Scan Manager hebt geïnstalleerd of gewijzigd, krijgt u mogelijk een bericht van deze aard te zien: De configuratie van de scanner is ingesteld m.b.v. een driver op systeemniveau. Als het bericht niet om meer informatie vraagt, klikt u in het dialoogvenster op OK. U hebt tevens de mogelijkheid om de volgende opties te selecteren:

- SCSI-ID of informatie over de configuratie van de scanner

Raadpleeg uw scannerinformatie voor de juiste informatie.

- Informatie over de grootte van de pagina's

Voer het grootste papierformaat in dat uw scanner ondersteunt.

Meerdere versies van Caere Scan Manager

Als u de verbinding met uw scanner verliest of als uw product van Caere willekeurig herhalend probleem vertoont (zoals ontbrekende menuselecties) en als u meer dan één product van Caere geïnstalleerd hebt, bevat uw computer mogelijk meerdere versies van Caere Scan Manager. Controleer het configuratiescherm van Windows om na te gaan of Caere Scan Manager 5.0 het enige Scan Manager pictogram is dat wordt weergegeven. Als u een pictogram voor een vorige versie van Caere Scan Manager ziet, dient u de installatie van die versie ongedaan te maken, uw systeem opnieuw te starten en Caere Scan Manager 5.0 opnieuw te installeren.

Scanner staat niet vermeld in Caere Scan Manager

Probeer deze oplossing als uw scanner niet vermeld wordt als een selecteerbare optie in Caere Scan Manager:

- Controleer op de website van Caere op

www.caere.com/scanners of er nieuwe updates zijn voor Caere Scan Manager. Als uw scanner vermeld staat, kunt u de meest recente release van Caere Scan Manager downloaden.
- Selecteer Algemeen als de fabrikant van uw scanner in Caere Scan Manager en selecteer vervolgens één van de TWAIN-opties als uw scanner compatibel is met TWAIN.

Als u na het toevoegen van een scanner die niet door Caere getest is, problemen hebt met het scannen in uw product van Caere, dient u de Caere Scan Troubleshooter te gebruiken. Caere Scan Troubleshooter biedt een serie van schermen waarin u vragen worden gesteld over het soort problemen dat u ondervindt. Vervolgens worden de scannerinstellingen gewijzigd om deze problemen op te lossen.

Als uw scanner op de lijst staat van scanners die door Caere zijn getest, zijn de scannerinstellingen al ingesteld om zo optimaal mogelijk met producten van Caere te werken. Wij raden het gebruik van Caere Scan Troubleshooter af voor geteste scanners aangezien het veranderen van de scannerinstellingen van een geteste scanner het probleem waarschijnlijk niet zal oplossen (en mogelijk zelfs een nieuw probleem kan creëren).

Een algemene met TWAIN compatibele scanner of camera selecteren:

- Sluit alle producten van Caere en zorg dat de scanner ingeschakeld is.
- Klik op Start in de taakbalk van Windows en kies Instellingen > Configuratiescherm.
- Dubbelklik op het pictogram Caere Scan Manager.

- Dubbelklik op het pictogram Scanner toevoegen en open de wizard Scanner toevoegen.

- Selecteer (Algemeen) in de keuzelijst met Fabrikanten en selecteer de juiste optie (TWAIN-scanner of TWAIN-camera) in de keuzelijst Scanners. Klik vervolgens op Volgende.
- Klik op Ja om de geselecteerde TWAIN-optie als standaard voor producten van Caere in te stellen en klik daarna op Volgende.
- Selecteer een TWAIN-driver indien dit gevraagd wordt en klik op Voltooien.

Probeer te scannen met uw product van Caere. Afhankelijk van de resultaten dient u de instellingen voor TWAIN-driver of TWAIN-scanner van uw scanapparaat te wijzigen. Raadpleeg voor instructie "

De huidige TWAIN-driver wijzigen" of " De TWAIN-scannerinstellingen wijzigen".

Onmogelijkheid om te scannen in producten van Caere

In de volgende gevallen kunt u documenten mogelijk niet in uw product van Caere scannen:

- Uw scanner wordt gebruikt door een andere applicatie. Sluit alle Windows-applicaties af en start uw product van Caere opnieuw.
- U hebt Caere Scan Manager niet geïnstalleerd of u dient een juiste scanner te selecteren. Raadpleeg "

Uw scanner instellen" voor instructies.
- Uw scanner is niet aangesloten op uw computer of werkt niet goed. Zie "
Uw scanner instellen" voor meer informatie.
- U gebruikt een scanner van Visioneer of uw scanner is niet ingesteld om met de PaperPort-software van Visioneer te werken. Zie "
Visioneer-scanners met PaperPort" voor meer informatie.
- Er is een onjuiste scanner ingesteld als standaard in Caere Scan Manager of u hebt de verkeerde scanner geselecteerd in uw product van Caere. Zie "
De standaard scanner wijzigen in Caere Scan Manager" voor informatie over het instellen van uw scanner als standaard scanner.

Systeem loopt vast bij het scannen

Probeer deze oplossingen als uw systeem vastloopt tijdens het scannen:

- Er verschijnen soms foutberichten en dialoogvensters achter andere applicaties. Als uw systeem vastloopt, probeert u op de Alt+Tab toetscombinatie te drukken of alle Windows-applicaties te minimaliseren om het bericht te vinden en te negeren.
- Zet uw computer uit. Zet uw scanner uit en vervolgens weer aan zodat de scanner teruggaat naar zijn standaard waarden. Start vervolgens uw computer opnieuw.
- Controleer de instelling van uw scanner. Zie "

Uw scanner instellen met producten van Caere" voor meer informatie.
- Dubbelklik op het pictogram van uw scanner in Caere Scan Manager en controleer vervolgens de instellingen in de tab TWAIN-scannerinstellingen.
- Neem contact op met de fabrikant van de scanner (of raadpleeg de website van de fabrikant) om na te gaan of u voor uw scanner de juiste driver hebt.
- Los problemen met te weinig geheugen op.
- Los problemen met te weinig vrije schijfruimte op.
- Controleer op de website van Caere op
www.caere.com/scanners of er nieuwe updates zijn voor Caere Scan Manager.

Andere scannerproblemen

Als uw scanner beelden omdraait, als het scannen van meerdere pagina's problemen oplevert of als u andere problemen ondervindt tijdens het scannen, kunt u ofwel Caere Scan Troubleshooter gebruiken of kunt u proberen om de TWAIN-scannerinstellingen in Caere Scan Manager te wijzigen.

De TWAIN-scannerinstellingen wijzigen:

- Sluit uw product van Caere af als het wordt gedraaid.
- Klik op Start in de taakbalk van Windows en kies Instellingen > Configuratiescherm.
- Dubbelklik op het pictogram Caere Scan Manager.

- Dubbelklik op het pictogram voor uw TWAIN-scanapparaat.
- Klik op de tab TWAIN-scannerinstellingen en selecteer de gewenste instellingen.
- Klik op OK.

Probeer te scannen met uw product van Caere. Als u niet tevreden bent met de resultaten van uw scan, dient u mogelijk een andere versie van de TWAIN-driversoftware voor uw scanner te gebruiken. Neem contact op met de fabrikant van uw scanner of bezoek de betreffende website voor informatie over het verkrijgen van de juiste TWAIN-driversoftware. Raadpleeg "

Scannersoftware downloaden" voor een lijst met web-adressen van scannerfabrikanten.

Scannerdrivers installeren

De meeste scanners zijn uitgerust met één of meer scannerdrivers. Een scannerdriver is software die zorgt dat uw computer met uw scanner kan communiceren. Caere Scan Manager ondersteunt twee soorten scannerdriver-interfaces: TWAIN en ISIS.

Met scanners en andere apparaten die bestuurd worden door met TWAIN compatibele drivers kunt u materiaal scannen in vele Windows-applicaties. Applicaties die compatibel zijn met TWAIN kunnen toegang tot een scanner krijgen die compatibel is met TWAIN zonder specifiek compatibel te zijn. In vorige versies van Caere Scan Manager, werden de TWAIN-drivers TWAIN-databronnen genoemd.

ISIS is een stel softwaremodules gefabriceerd door Pixel Translation, die functies uitvoeren die te maken hebben met imaging, inclusief het regelen van scanners.

Als uw scanner wordt ondersteund m.b.v. de ISIS-interface, installeert Caere Scan Manager de noodzakelijke ISIS-drivers. Als uw scanner wordt ondersteund m.b.v. de TWAIN-interface, dient u de TWAIN-drivers die geleverd werden door de fabrikant te installeren, zoals vermeld staat in de documentatie van uw scanner, voordat u uw product van Caere kunt installeren.

De installatie van scannersoftware vereist soms twee TWAIN-drivers. Caere beveelt aan om indien mogelijk een 32-bits driver te selecteren in plaats van een 16-bits driver. Als u een driver hebt geselecteerd die onaanvaardbare scanresultaten levert, probeert u dit te verhelpen door de andere driver te selecteren.

De huidige TWAIN-driver wijzigen:

- Sluit uw product van Caere af als het wordt gedraaid.
- Klik op Start in de taakbalk van Windows en kies Instellingen > Configuratiescherm.
- Dubbelklik op het pictogram Caere Scan Manager.

- Dubbelklik op het pictogram voor uw TWAIN-scanapparaat.
- Klik op de tab om de TWAIN-driver te wijzigen.
- Selecteer een TWAIN-driver uit de keuzelijst Beschikbare drivers en stel deze in als de huidige driver.
- Klik op OK.

Uw scanner testen

Voordat u een nieuwe scanner of nieuwe TWAIN-scannerinstellingen gebruikt met uw product van Caere, dient u eerst een 300 dpi scan uit te voeren op een zwart/witte pagina van het formaat 216 x 279 mm (US Letter) met de TWAIN-software die bij uw scanner werd geleverd. Als de scan succesvol is, kunt u uw product van Caere met dezelfde driver en instellingen gebruiken.

Ondersteunde scanners

Deze sectie vermeldt scanners die zijn getest en werken met producten van Caere. Sommige scanners hebben bijzondere aandacht nodig om juist te kunnen functioneren met producten van Caere. Om na te gaan of uw scanner extra vereisten heeft dient u "

Informatie voor specifieke scanners" te raadplegen.

Als uw scanner hier niet vermeld staat, is het mogelijk dat deze pas onlangs getest is en aan de lijst van compatibele scanners is toegevoegd op de

website van Caere. Zelfs als uw scanner niet vermeld staat, kan deze toch werken met uw product van Caere. Zie " Scanner staat niet vermeld in Caere Scan Manager" voor informatie over het instellen van uw scanner.

Legenda

Scanner | Model van de scanner die werd getest
Scannersoftware | De scanapplicatie van de scannerfabrikant die gebruikt werd met de bepaalde scanner bij het testen.
Driver | TWAIN: Met TWAIN compatibele driver ISIS: ISIS-driver NoScan: scant niet direct in applicaties van Caere
OS | Besturingssysteem: 95/98 werkt met Windows 95 en Windows 98 NT werkt met Windows 95, Windows 98 en Windows NT 4.0 2000 werkt met Windows 98 en Windows 2000
Kleur | J scannen werkt voor alle documenten, inclusief kleurendocumenten N scannen werkt voor zwart/witte en grijsschaaldocumenten
Verdere overwegingen | ADF geeft aan dat de automatische documentinvoer werkt met producten van Caere MFD geeft een multifunctioneel apparaat aan (de meeste MFD's hebben een ADF) EF geeft een randinvoer-scanner aan INFO geeft aan dat u " Informatie over specifieke scanners" dient te raadplegen.

Adara (gefabriceerd door Microtek)

Scanner | Scannersoftware | Driver | OS | Kleur | Verdere overwegingen
ImageStar I | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | MFD | ADF, INFO
ImageStar II | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | MFD | ADF, INFO
StarLight 1+ | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | MFD | ADF, INFO
StarLight I | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | MFD | ADF, INFO
StarLight II | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | MFD | ADF, INFO
StarLight III | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | MFD | ADF, INFO

Agfa

Scanner | Scannersoftware | Driver | OS | Kleur | Verdere overwegingen
Arcus II | FotoLook V3.00.03 | TWAIN | NT | MFD | ADF
DuoScan | FotoLook V3.00.03 | TWAIN | NT | MFD | ADF
DuoScan T1200 | FotoLook V3.00.03 | TWAIN | NT | MFD | ADF, INFO
SnapScan 300 | FotoLook V3.00.03 | TWAIN | NT | MFD | ADF, INFO
SnapScan 310 | FotoLook V3.00.03 | TWAIN | NT | MFD | ADF
SnapScan 310P | FotoLook V3.00.03 | TWAIN | NT | MFD | ADF
SnapScan 600 | FotoLook V3.00.03 | TWAIN | NT | MFD | ADF, INFO
SnapScan 1200P | FotoLook V3.00.05 | TWAIN | NT | MFD | ADF
SnapScan 1212U | ScanWise V1.0 | TWAIN | 95/98 | MFD | ADF
SnapScan 1236 | FotoLook V3.00.03 | TWAIN | NT | MFD | ADF
StudioScan IIsi | FotoLook V3.00.03 | TWAIN | NT | MFD | ADF
StudioStar | FotoLook V3.00.03 | TWAIN | NT | MFD | ADF

Artec

Scanner | Scannersoftware | Driver | OS | Kleur | Verdere overwegingen
AM12E | ViewStation AM12E V1.3.1 | TWAIN | NT | MFD | geen
AM12S | AM12S V1.0 | TWAIN | NT | MFD | geen
AM24U Pro (EPP) | AM24U Pro V1.0 | TWAIN | NT | MFD | ADF
AM24U Pro (SCSI) | AM24U Pro V1.0 | TWAIN | NT | MFD | ADF
AM24U Pro (USB) | AM24U Pro V1.0 | TWAIN | NT | MFD | ADF

Brother

Scanner | Scannersoftware | Driver | OS | Kleur | Verdere overwegingen
MFC 6550 MC | Brother MFL ProScanner VersionA | TWAIN | NT | N | MFD
MFC 7550 MC | Brother MFL ProScanner VersionA | TWAIN | NT | N | MFD

Canon

Scanner | Scannersoftware | Driver | OS | Kleur | Verdere overwegingen
CFX-L4500IF | MultiPASS hulpprogramma's | TWAIN | 95/98 | MFD | MFD, INFO
CanoScan 300 | ScanCraft CS V3.2 | TWAIN | 95/98 | MFD | INFO
CanoScan 300S | ScanCraft CS V3.2 | TWAIN | 95/98 | MFD | INFO
CanoScan 600 | ScanCraft CS V3.2 | TWAIN | 95/98 | MFD | geen
FB 260C | CanoScan FB310 | TWAIN | 95/98 | MFD | INFO
FB 320P | ScanCraft CS-P | TWAIN | 95/98 | MFD | INFO
FB 320U | ScanGear V5.2 | TWAIN | 95/98 | MFD | geen
FB 330P | CanoCraft CS-P V3.70 | TWAIN | 95/98 | MFD | geen
FB 610P | CanoScan FB 610 V1.02 | TWAIN | 95/98 | MFD | INFO
FB 620P | ScanCraft CS-P V3.6.0 | TWAIN | 95/98 | MFD | INFO
FB 620U | ScanGear V5.2 | TWAIN | 95/98 | MFD | geen
FB 630P | CanoScan FB330P\630P | TWAIN | NT | MFD | geen
FB 630U | CanoScan FB330P\630P | TWAIN | 95/98 | MFD | geen
Kit BJC 4300 | IS Scan V1.3 | TWAIN | 95/98 | MFD | MFD, INFO
Kit BJC 80 | IS Scan V1.3 | TWAIN | 95/98 | MFD | MFD
MultiPASS C3000 | MultiPASS 2.1 | TWAIN | 95/98 | MFD | MFD
MultiPASS C5000 | MultiPASS Master | TWAIN | 95/98 | MFD | MFD, INFO

Epson

Scanner | Scannersoftware | Driver | OS | Kleur | Verdere overwegingen
Action Scanner II (GT-5000) | Door Caere geleverde ISIS-driver | ISIS | 95/98 | J | ADF, INFO
Action Scanner II (GT-5000) | 2.62us EpsonScanII | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ES-800C (GT-8000) | 2.62us EpsonScanII | TWAIN | NT | J | INFO
ES-1000C (GT-8500) | Door Caere geleverde ISIS-driver | ISIS | 95/98 | J | ADF, INFO
ES-1000C (GT-8500) | 2.62us EpsonScanII | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ES-1200C (GT-9000) | Door Caere geleverde ISIS-driver | ISIS | 95/98 | J | ADF, INFO
ES-1200C (GT-9000) | 2.62us EpsonScanII | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
Expression 636 (GT-9500) | Door Caere geleverde ISIS-driver | ISIS | 95/98 | J | INFO
Expression 636 (GT-9500) | 2.62us EpsonScanII | TWAIN | NT | J | INFO
Expression 836XL | Door Caere geleverde ISIS-driver | ISIS | 95/98 | J | ADF, INFO
Expression 836XL | TWAIN Pro V1.50a | TWAIN | 95/98 | J | ADF, INFO
GT-5500 | Door Caere geleverde ISIS-driver | ISIS | 95/98 | J | ADF, INFO
GT-5500 | 2.62us EpsonScanII | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
Perfection 600 | Perfection 600 | TWAIN | NT | J | INFO

Fujitsu

Scanner | Scannersoftware | Driver | OS | Kleur | Verdere overwegingen
M3093E w/Kofax2 | Door Caere geleverde ISIS-driver | ISIS | NT | J | INFO
M3093EX w/Kofax2 | Door Caere geleverde ISIS-driver | ISIS | NT | J | INFO
M3093GX w/SCSI | Door Caere geleverde ISIS-driver | ISIS | NT | J | INFO
M3096E w/Kofax2 | Door Caere geleverde ISIS-driver | ISIS | NT | J | INFO
M3096EX w/Kofax2 | Door Caere geleverde ISIS-driver | ISIS | NT | J | INFO
M3096G w/SCSI | Door Caere geleverde ISIS-driver | ISIS | NT | J | INFO
M3096Gm w/SCSI | Door Caere geleverde ISIS-driver | ISIS | NT | J | INFO
M3096GX w/SCSI | Door Caere geleverde ISIS-driver | ISIS | NT | J | INFO
M3097E w/Kofax2 | Door Caere geleverde ISIS-driver | ISIS | NT | J | INFO
M3097EX w/Kofax2 | Door Caere geleverde ISIS-driver | ISIS | NT | J | INFO
M3097G w/SCSI | Door Caere geleverde ISIS-driver | ISIS | NT | J | INFO
M3097G+ w/SCSI | Door Caere geleverde ISIS-driver | ISIS | NT | J | INFO
M3097Gm w/SCSI | Door Caere geleverde ISIS-driver | ISIS | NT | J | INFO
M3097GX w/SCSI | Door Caere geleverde ISIS-driver | ISIS | NT | J | INFO
ScanPartner 10 | Door Caere geleverde ISIS-driver | ISIS | NT | J | ADF, INFO
ScanPartner 10C | Door Caere geleverde ISIS-driver | ISIS | NT | J | ADF, INFO
ScanPartner 15C | Door Caere geleverde ISIS-driver | ISIS | NT | J | ADF, INFO
ScanPartner 600C | Door Caere geleverde ISIS-driver | ISIS | NT | J | ADF, INFO

HP

Scanner | Scannersoftware | Driver | OS | Kleur | Verdere overwegingen
OfficeJet Series 500 | OfficeJet Series 500 | TWAIN | 95/98 | N | MFD, INFO
OfficeJet Series 600 | HP OfficeJet Series 600 | TWAIN | 95/98 | J | MFD, INFO
OfficeJet Series 700 | HP OfficeJet Series 700 | TWAIN | NT | J | MFD, INFO
OfficeJet Series Pro 1150 | HPOJPPICTSCAN 1.00.29 | TWAIN | NT | J | MFD, INFO
OfficeJet Series Pro 1170 | HPOJPPICTSCAN 2.00.24.01 | TWAIN | NT | J | MFD, INFO
OfficeJet Series Pro 1175 | HPOJPPICTSCAN 2.00.24.01 | TWAIN | NT | J | MFD, INFO
OfficeJet Series Pro R Series | PrecisionScan V1.01 | TWAIN | NT | J | MFD, INFO
Printer Scanner Copier 300 | HPPrintScanCop V: A.05.00.02 | TWAIN | 95/98 | J | MFD, INFO
ScanJet 3200C | PrecisionScan LT V2.0 | TWAIN | 95/98 | N | INFO
ScanJet 3300C | PrecisionScan LT V2.0 | TWAIN | 95/98 | N | INFO
ScanJet 4100C/Cse/Cxi | PrecisionScan LT V1.0 | TWAIN | 95/98 | J | ADF, INFO
ScanJet 4200C | PrecisionScan LT V2.0 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
ScanJet 5100C/Cse/Cxi | PrecisionScan V1.01 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanJet 5200C | PrecisionScan LT V2.0 | TWAIN | 95/98 | J | ADF, INFO
ScanJet 6100C/Cse/Cxi | DeskScan II V2.8 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanJet 6200C/Cse/Cxi | PrecisionScan Pro V1.01 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanJet 6250C/Cse/Cxi | PrecisionScan Pro V1.01 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanJet 6300 | PrecisionScan Pro V2.0 | TWAIN | NT | J | INFO
ScanJet 6350 | PrecisionScan Pro V2.0 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanJet IIc | DeskScan II V2.7 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanJet IIcx | DeskScan II V2.7 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanJet IIp | DeskScan II V2.7 | TWAIN | NT | N | ADF, INFO
ScanJet 3c | DeskScan II V2.7 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanJet 3p | DeskScan II V2.7 | TWAIN | NT | N | ADF, INFO
ScanJet 4c/4cse | DeskScan II V2.8 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanJet 4p | DeskScan II V2.8 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanJet 5p/5pse | DeskScan II V2.9 | TWAIN | NT | J | INFO
ScanJet 5p/5pse | PictureScan V3.0 | TWAIN | 95/98 | J | INFO

LaCie (gefabriceerd door Epson)

Scanner | Scannersoftware | Driver | OS | Kleur | Verdere overwegingen
Silver Scanner DTP | EpsonScanII V2.62us | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
Silver Scanner III | EpsonScanII V2.62us | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
Silver Scanner IV | EpsonScanII V2.62us | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
Silver Scanner Pro | EpsonScanII V2.62us | TWAIN | NT | J | ADF, INFO

Microtek

Scanner | Scannersoftware | Driver | OS | Kleur | Verdere overwegingen
Color PageWiz | Microtek Pagein V1.03 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
PageWiz | PageSuite V1.04 | TWAIN | 95/98 | N | INFO
ScanMaker II | ScanWizard V2.31 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
ScanMaker IIg | ScanWizard V2.48 | TWAIN | 95/98 | N | INFO
ScanMaker IIxe | ScanWizard V2.31 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
Phantom 330 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
Phantom 336 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
Phantom 636 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanMaker 330 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanMaker 336 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanMaker III | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanMaker 4 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanMaker 5 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanMaker V6 USL | ScanWizard V2.53 | TWAIN | NT | J | INFO
ScanMaker X6 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanMaker X6EL | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanMaker X6 USB | ScanWizard V2.48 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
ScanMaker 630 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | INFO
ScanMaker 636 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | INFO
ScanMaker 6400 XL | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanMaker 9600 XL | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | INFO
ScanMaker E3 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanMaker E3+ | ScanWizard V2.46 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanMaker E6 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanMaker V300 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanMaker V310 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanMaker V600 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
SlimScan C3 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | INFO
SlimScan C3 USB | ScanWizard USB V1.0 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
SlimScan C6 | ScanWizard V2.54 | TWAIN | NT | J | INFO
SlimScan C6 USB | ScanWizard USB V1.03 | TWAIN | 95/98 | J | INFO

IBM

Scanner | Scannersoftware | Driver | OS | Kleur | Verdere overwegingen
IdeaScan | IBM Scanner (011) V2.35 | TWAIN | NT | J | geen

Mustek

Scanner | Scannersoftware | Driver | OS | Kleur | Verdere overwegingen
Paragon 1200 A3 Pro | Paragon1200A3proV1.2 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
Paragon 1200 III SP | MP1200 IIEP v1.01 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
Paragon 1200 SP | MFBSParagonCX 3.5 | TWAIN | NT | J | INFO
Paragon 1200 SP Pro | MFBSParagonCX 3.5 | TWAIN | NT | J | INFO
Plug-N-Scan 1200 III EP | M1200 III EP V1.53 | TWAIN | NT | J | INFO
Plug-N-Scan 600 II CD | MFBS V3.5 | TWAIN | NT | J | INFO
Plug-N-Scan 600 III EP | 600 III EP V3.22 | TWAIN | NT | J | INFO
Plug-N-Scan 600 III EP Plus | 600 III EP V3.22 | TWAIN | NT | J | INFO

Plustek

Scanner | Scannersoftware | Driver | OS | Kleur | Verdere overwegingen
OpticPro 600P | PlustekOpticPro V4.0 | TWAIN | 95/98 | J | geen
OptiPro 4830P | PlustekOpticPro V4.0 | TWAIN | 95/98 | J | geen
OpticPro 9630P | PlustekOpticPro V4.0 | TWAIN | 95/98 | J | geen

Ricoh

Scanner | Scannersoftware | Driver | OS | Kleur | Verdere overwegingen
IS420 | CFM TWAIN V5.1 | TWAIN | NT | N | ADF
IS420 | Door Caere geleverde ISIS-driver | ISIS | NT | N | ADF
IS430+ | CFM TWAIN V5.1 | TWAIN | NT | N | ADF
IS430+ | Door Caere geleverde ISIS-driver | ISIS | NT | N | ADF
OfficeStyler T10 | OfficeStyler T10 | TWAIN | 95/98 | N | MFD

ScanPaq (gefabriceerd door Microtek)

Scanner | Scannersoftware | Driver | OS | Kleur | Verdere overwegingen
SQ 2000 | ScanWizard 2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
SQ 2030 | ScanWizard 2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
SQ 3000 | ScanWizard 2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
SQ 3036 | ScanWizard 2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
SQ 4800 | ScanWizard 2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
SQ 4830 | ScanWizard 2.46 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
SQ 9600 | ScanWizard 2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO

Sony

Scanner | Scannersoftware | Driver | OS | Kleur | Verdere overwegingen
IJP-V100 | SonyAlligeen V:S.03.01.2 | TWAIN | 95/98 | N | MFD

Storm

Scanner | Scannersoftware | Driver | OS | Kleur | Verdere overwegingen
EasyPhoto Image Wave | EasyPhoto V2.7.2 | TWAIN | NT | J | INFO
PageScan USB | ScanBank V1.02 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
SmartPage Pro | EasyPhoto V2.6 | TWAIN | 95/98 | J | EF, INFO

UMAX

Scanner | Scannersoftware | Driver | OS | Kleur | Verdere overwegingen
1200 Pro | VistaScan V2.43S | TWAIN | NT | J | geen
Astra 300P | ScanIt V3.00P | TWAIN | 95/98 | J | INFO
Astra 600P | Vista Scan V2.40P | TWAIN | NT | J | geen
Astra 600S | VistaScan V2.43S | TWAIN | NT | J | geen
Astra 610P | VistaScan V2.43P | TWAIN | NT | J | geen
Astra 610S | VistaScan V2.43S | TWAIN | NT | J | geen
Astra 1200S | VistaScan V2.43S | TWAIN | NT | J | geen
Astra 1210P | ScanUtility | TWAIN | 95/98 | J | geen
Astra 1220P | VistaScan V2.43P | TWAIN | NT | J | geen
Astra 1220S | VistaScan V2.44S | TWAIN | NT | J | geen
Astra 1220U | VistaScan V2.4U | TWAIN | 95/98 | J | geen
Astra 2400S | VistaScan V3.0S | TWAIN | NT | J | ADF
FunScan 610P | VistaScan V2.43P | TWAIN | NT | J | geen
Gemini D16 | MagicScan V3.13 | TWAIN | NT | J | ADF
PageOffice IIc | Page Office IIC/PP3.1 | TWAIN | 95/98 | J | MFD
PowerLook II | MagicScan V4.1 | TWAIN | NT | J | geen
PowerLook III | MagicScan V4.2 | TWAIN | NT | J | geen
ScanOffice 610S | VistaScan V2.43S | TWAIN | NT | J | geen
SuperVista S12 | VistaScan V2.30 | TWAIN | NT | J | ADF
Vista S6E | VistaScan V2.43 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
Vista S12 | VistaScan V2.43 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO

Visioneer

Scanner | Scannersoftware | Driver | OS | Kleur | Verdere overwegingen
PaperPort 3000 | PaperPort 5.2 | TWAIN | NT | J | INFO
PaperPort 3100 | PaperPort 5.2 | TWAIN | NT | J | INFO
PaperPort 3100 USB | PaperPort 5.3 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
PaperPort 3100B | PaperPort 5.2 | TWAIN | NT | J | INFO
PaperPort 6000A | PaperPort 5.3 | TWAIN | NT | J | INFO
PaperPort 6000B | PaperPort 5.3 | TWAIN | NT | J | INFO
PaperPort 6100B | PaperPort 5.3 | TWAIN | NT | J | INFO
PaperPort OneTouch | PaperPort 5.3 (voor OneTouch) | TWAIN | NT | J | INFO
PaperPort OneTouch 5300 | PaperPort 5.3 (voor One Touch) | TWAIN | NT | J | INFO
PaperPort Strobe | PaperPort 5.3 | NoScan | NT | J | EF, INFO

Ondersteunde digitale camera's en fotografische scanners

Deze sectie vermeldt digitale camera's die zijn getest en werken met producten van Caere. Sommige apparaten hebben bijzondere aandacht nodig om juist te kunnen functioneren met producten van Caere. Om na te gaan of uw apparaat extra vereisten heeft, dient u "

Informatie over specifieke camera’s" te raadplegen.

Als uw apparaat hier niet vermeld staat, is het mogelijk dat dit pas onlangs getest is en aan de lijst van compatibele apparaten is toegevoegd op de

website van Caere. Zelfs als uw scanner niet vermeld staat, kan deze toch werken met uw product van Caere. Zie " Scanner staat niet vermeld in Caere Scan Manager" voor informatie over het instellen van uw scanner.

Legenda

Camera of scanner | Model van de digitale camera of fotografische scanner die werd getest
Software | De software die de fabrikant heeft gebruikt met de bepaalde digitale camera of fotografische scanner bij het testen
Driver | TWAIN: Met TWAIN compatibele driver ISIS: ISIS-driver
OS | Besturingssysteem: 95/98 werkt met Windows 95 en Windows 98 NT werkt met Windows 95, Windows 98 en Windows NT 4.0 2000 werkt met Windows 98 en Windows 2000
Verdere overwegingen | INFO geeft aan dat u " Informatie over specifieke camera’s" dient te raadplegen.

Agfa

Camera of scanner | Software | Driver | OS | Verdere overwegingen
EPhoto 780 | Epson Photo!2 TWAIN en hulpprogrammasoftware V2.00E | TWAIN | NT | geen

Canon

Camera of scanner | Software | Driver | OS | Verdere overwegingen
PowerShot 350 | PowerShot 350 V1.1.1 | TWAIN | 95/98 | INFO
PowerShot A5 | PowerShot TWAIN V2.2 | TWAIN | NT | geen

Casio

Camera of scanner | Software | Driver | OS | Verdere overwegingen
QV7000SX | Casio Digital Camera 3.0 | TWAIN | NT | geen

Epson

Camera of scanner | Software | Driver | OS | Verdere overwegingen
PhotoPC 700 | Photo!2 V2.0 | TWAIN | NT | INFO

HP

Camera of scanner | Software | Driver | OS | Verdere overwegingen
PhotoSmart Photo Scanner | PhotoSmart Photo V2.5 | TWAIN | NT | geen

Kodak

Camera of scanner | Software | Driver | OS | Verdere overwegingen
DC120 | DC120 Digital Access V1.0.4 | TWAIN | NT | geen
DC210 Plus | Picture Easy Software V2.0 | TWAIN | NT | geen

MINOLTA

Camera of scanner | Software | Driver | OS | Verdere overwegingen
Dimage V | FlashPoint Camera Access V1.1 | TWAIN | NT | geen

Olympus

Camera of scanner | Software | Driver | OS | Verdere overwegingen
D-200L | Olympus Digital Vision V3.1 | TWAIN | NT | geen
D-220L | Olympus Digital Vision V3.1 | TWAIN | NT | geen
D-320L | Olympus Digital Vision V3.1 | TWAIN | NT | geen

Storm

Camera of scanner | Software | Driver | OS | Verdere overwegingen
EasyPhoto Reader (fotografische scanner) | EasyPhoto Reader V2.7.2 | TWAIN | 98 | geen

Informatie over specifieke camera's

De volgende informatie is alleen van toepassing op PageKeeper.

Canon PowerShot 350

Tijdens het overdragen van beelden van de camera naar PageKeeper verschijnt er een bericht met een nietszeggend bericht. Klik op OK. Als het beeld goed wordt overgedragen, kunt u het bericht negeren.

Epson PhotoPC 700

Als u probeert naar de tab Scanner in het dialoogvenster Opties te gaan terwijl de camera uit is, zal PageKeeper soms niet reageren. Als dit gebeurt, zal het bericht "PK-documenten reageren niet" verschijnen. Sluit PageKeeper en start het programma opnieuw.

Informatie over specifieke scanners

De volgende informatie beschrijft welke veranderingen u mogelijk dient te maken in uw scannerinstellingen om uw scanner met producten van Caere te kunnen gebruiken. Daarnaast worden in deze sectie enkele scannerfuncties beschreven die mogelijk niet naar verwachting werken met uw producten van Caere.

Afga-scanners en software

Wanneer u de FotoLook versie 3.00.5 TWAIN-driver van Agfa gebruikt, kan er zich een oponthoud in het scannen voordoen, die voorkomt dat u de voortgangsmeter van de scanner kunt sluiten. Als u ongeveer 20 seconden wacht, zal het scannen voltooid zijn. Om dit probleem te vermijden, dient u een andere versie van de TWAIN-driver te gebruiken.

Agfa DuoScan T1200-scanner

De TWAIN-driver die bij deze scanner is bijgesloten dient mogelijk bijgewerkt te worden. U dient de versie van FotoLook3.0x te installeren die bij uw scanner is ingesloten en vervolgens naar de website van Agfa te gaan (

www.agfahome.com). Zoek de informatie voor de DuoScan T1200 scanner en download de patch (vermeld onder Drivers). Hierdoor wordt FotoLook versie 3.00.08 gedownload.

Agfa SnapScan 300-scanner

Kleurenbeelden kunnen niet gescand worden m.b.v. de ADF. Scan kleurendocumenten via de glasplaat.

Agfa SnapScan 600-scanner

Wanneer de ADF geïnstalleerd is op een Agfa SnapScan 600-scanner, zal de scanner beginnen te scannen en proberen diens ADF te gebruiken, zelfs als u de glasplaat gebruikt. Als u probeert te scannen met de ADF geïnstalleerd maar de glasplaat gebruikt, zal dit een foutbericht generen dat er geen papier in de ADF is. Om via de glasplaat te scannen dient u de ADF-stekker te verwijderen en het product van Caere opnieuw te starten.

Uw product van Caere zal de ADF echter juist bedienen als deze geladen is met papier en klaar is om te scannen.

Canon-scanners

Canon MultiPASS C5000- en CFX-L4500IF MFD-scanners

Met Canon MultiPASS-scanners kunt u niet dubbelzijdig scannen.

(Uitsluitend voor gebruikers van PageKeeper.)

Als u een scan die in voortgang is, annuleert terwijl u de ADF gebruikt op de Canon MultiPASS Master 2.50 (met Scan Gear 4.0 TWAIN-software) en als de ADF-optie om pagina's automatisch te detecteren ingeschakeld, zult u een foutbericht ontvangen dat de scan mislukt is (time-out van de verwerking), gevolgd door een ScanGear-bericht. Het annuleren van een scan werkt uitsluitend wanneer u op 75 of 100 dpi scant en in zwart/wit. Bij alle andere instellingen, blijven de pagina's in de ADF van de scanner gestapeld. Als u de pagina's vrijlaat, wordt er een foutbericht of een algemeen foutbericht van het systeem gegenereerd. Om dit probleem op te lossen, dient u uw product van Caere en MPBackground te sluiten en uw product van Caere opnieuw te starten.

Canon 610P- en 260C-scanner en Windows 98 en NT

De knop Annuleren heeft geen effect op de werking van de scanner als een Canon 610P aangesloten is op de parallelle poort van de computer en de computer op Windows 98 draait. Als de Canon 610P of de 260C-scanners beginnen te scannen in Windows NT, verliest u even de controle over de muis.

Canon CanoScan 300- en BJC 4300-scanners

Als documenten op Amerikaans legal-formaat papier (216 x 356 mm) gescand worden met onjuiste software-instellingen voor het formaat van het document, zal het onderste gedeelte van de scan verloren gaan.

Canon 320U- en 620U-scanners

De gebruikersinterface voor deze scanners toont een schuifknop voor het regelen van de helderheid, maar als u deze schuifknop verplaatst, heeft dit geen effect op de helderheid van de beelden.

Epson-scanners

ADF-opties

De ADF-opties worden niet uitgeschakeld (grijs) wanneer een Epson ADF verwijderd wordt van de scanner. Als er geen ADF geïnstalleerd is, zal het selecteren van ADF-opties geen effect hebben.

Vereiste instellingen voor Windows NT

Als u beelden in Windows NT scant, dient u specifieke instellingen in het dialoogvenster Epson TWAIN in te voeren die overeenkomen met de scanmodusinstelling die u geselecteerd hebt in uw product van Caere. Anders zal de kwaliteit van het gescande beeld slecht zijn.

Het dialoogvenster Epson TWAIN verschijnt automatisch wanneer u Beeld scannen instelt in de keuzelijst van de knop Beeld.

Voor een zwart/witte instelling:

- Stel het Beeldtype in op OCR in het dialoogvenster Epson TWAIN.
- Stel de Resolutie in op 300 dpi (standaard is 72).
- Indien beschikbaar kiest u Text Enhancement Technology/Auto-gebiedssegmentatie en klikt u op OK.

Voor een grijsschaalinstelling:

- Stel het Beeldtype in op Zwart/witte foto in het dialoogvenster Epson TWAIN.
- Kies 16 grijs of 256 grijs voor de pixeldiepte.
- Zet de Resolutie op 300 dpi (standaard is 72) en klik op OK.

Auto-gebiedssegmentatie en Text Enhancement Technology

De volgende scanners ondersteunen Epson Auto-gebiedssegmentatie (AAS) en Text Enhancement Technology (TET):

Action Scanner II: Alleen TET

ES-1000C: Alleen TET

Expressions 636: AAS en TET

GT-5500: AAS en TET

Voor Windows 95 en 98:

De opties Auto-gebiedssegmentatie en Text Enhancement Technology van Epson worden alleen getoond als er een scanner aangesloten is die deze opties ondersteunt.

De opties Auto-gebiedssegmentatie en Text Enhancement Technology verschijnen in de scannerinstellingen van uw product van Caere samen met de andere scanmodusopties. U kunt slechts één optie tegelijk selecteren.

Voor Windows NT:

De opties Auto-gebiedssegmentatie en Text Enhancement Technology van Epson zijn alleen toegankelijk via het dialoogvenster TWAIN wanneer u met Zwart/wit scant.

Epson GT-5500-scanner

Als u problemen ondervindt bij herhaaldelijke scans wanneer u de Epson GT-5500-scanner gebruikt, selecteert u de optie Voor het scannen TWAIN-instellingen tonen in Caere Scan Manager.

Als u een scan annuleert wanneer u de Epson GT-5500-scanner gebruikt met de Epson Scan Wizard 2.44 software, verschijnt er een dialoogvenster dat de scanner niet gereed is. Dit wordt gevolgd door een waarschuwing dat er een ongeldige bewerking werd uitgevoerd. Vervolgens stopt uw product van Caere. Dit gebeurt onafhankelijk van het papierformaat, de kleur, de afdrukrichting of de dpi-instelling.

Druk op de toetsen Ctr+Alt+Delete, beëindig de taak, druk op de knop Annuleren (in uw scannersoftware) en start uw product van Caere vervolgens opnieuw. Annuleer toekomstige scans niet.

Fujitsu-scanners

Als u een willekeurige ISIS Fujitsu-scanner instelt, dient u pagina's van Legal-formaat te selecteren in het dialoogvenster als dit mogelijk is. Als dit niet mogelijk is, dient u Scanner maximum te selecteren. Bij het instellen van uw product van Caere, kunt u vervolgens elk willekeurig papierformaat invoeren dat ondersteund wordt door uw product van Caere.

Bij sommige Fujitsu scanners wordt bij het scannen van kleine documenten m.b.v. ADF het beeld naar rechts verplaatst. Om kleine documenten juist te scannen, dient u de glasplaat te gebruiken.

Funitsu ScanPartner 600C

De Fujitsu ScanPartner 600-scanner vraagt u niet om pagina's om te keren bij dubbelzijdig scannen. U dient de stapel om te keren als één kant klaar is.

Fujitsu 10C en 600C

Als u geen kleurenbeelden kunt scannen, dient u de installatie van de ScandAll-software ongedaan te maken. Installeer Caere Scan Manager vervolgens opnieuw.

HP scanners en software

(Uitsluitend voor gebruikers van PageKeeper.) De functie van PageKeeper Auto-detectie van pagina's in ADF werkt niet voor het eerste blad papier dat u in de ADF of HP OfficeJet-scanners plaatst. Om dit probleem op te lossen schakelt u de functie Auto-detectie van pagina's in ADF in (in de PageKeeper-opties), laadt u de ADF en begint u handmatig te scannen. De pagina's worden hierna automatisch gedetecteerd.

HP Printer Scanner Copier 300

De HP Printer Scanner Copier 300 kan geen zwart/wit beeld scannen op 75 of 100 dpi. Als u op deze resoluties scant, krijgt u een HP-foutbericht en wordt de verbinding met de scanner onderbroken. Om door te gaan met scannen, dient u de stroom naar de scanner uit te zetten en weer opnieuw aan te zetten.

HP ScanJet IIcx-scanner

De HP ScanJet IIcx-scanner kan communicatie met uw product van Caere verliezen en vereisen dat u uw computer opnieuw start bij het scannen van zwart/wit of liggende pagina’s of pagina's van A4-formaat.

HP OfficeJet Pro-scanners

De HP OfficeJet Pro 1150c, 1170c en 1175c bieden geen ondersteuning voor pagina's van legal-formaat.

HP DeskScan

Als u eenmaal begint met scannen m.b.v. HP DeskScan-software, dient u de software-instellingen niet te wijzigen en de vensters niet te minimaliseren. Als u de instellingen wijzigt of de vensters verandert, kan er een scannerfout optreden.

(Uitsluitend voor gebruikers van PageKeeper.) Het wijzigen van de instellingen en veranderen van de venstergrootte kan ertoe leiden dat gescande documenten als grijsschaalbeelden worden weergegeven. Als dit gebeurt dient u Auto-detectie van pagina's in ADF uit te schakelen, paginagebieden te selecteren en het juiste beeldtype in te stellen.

HP ScanJet Source

HP ScanJet Source, dat verschaft wordt op de CD-ROM voor Windows 98, is een driver die drie verschillende scanmodi biedt: 75 in kleur, 150 in grijs en 300 dpi voor lijnillustraties. Als u de HP ScanJet Source kiest die Microsoft verzendt, wordt door Caere aanbevolen dat u de optie voor zwart/wit tekeningen gebruikt.

De selecties voor zwart/wit foto en kleurenfoto bieden niet genoeg resolutie om met producten van Caere te werken.

HP Precision Scan

(Uitsluitend voor gebruikers van PageKeeper.) Onder sommige omstandigheden zal de software HP Precision Scan 1.0 of 1.01 ertoe leiden dat documenten worden weergegeven als grijsschaalbeelden. Als dit gebeurt dient u Auto-detectie van pagina's in ADF uit te schakelen, paginagebieden te selecteren en het juiste beeldtype in te stellen.

HP ScanJet 4100C- en 5100C-scanner

Het uitvoeren van OCR op kleurendocumenten kan veel tijd in beslag nemen. Voer OCR uit m.b.v. de instellingen voor grijsschaal of zwart/wit.

OmniPage Pro zal alle beelden van de ScanJet 4100C in zwart/wit weergeven, zelfs als u kleur selecteert.

HP 5200C-scanner

Bij het scannen van foto's of documenten die kleiner zijn dan letter-formaat, dient u een vel wit papier bovenop de foto of het document te leggen om te voorkomen dat een beeld van de scannerklep wordt gemaakt.

Microtek-scanners en software

Als u foutberichten ontvangt dat de scanner onvindbaar is of als u vaak SCSI-controles ondergaat, heeft de ROM op uw SCSI-kaart mogelijk bijgewerkte software nodig of dient uw SCSI-keten beëindigd te worden. Bezoek de website van Microtek op

www.microtek.com en ga naar de PC FTP-site voor bijgewerkte software.

Microtek ScanMaker E3

Op de Microtek ScanMaker E3 produceert de helderheidsregelaar van de software voor zowel grijsschaal als kleur een omgekeerd effect. Om een beeld lichter te maken dient u de regelaar op donkerder te zetten en om een beeld donkerder te maken dient u de regelaar lichter in te stellen.

Microtek ScanMaker 4

De Microtek Scan Maker 4 kan niet op 75 dpi scannen. Als u probeert op 75 dpi te scannen zal het systeem vastlopen. Als dit gebeurt, dient u de applicatie opnieuw te starten en te zorgen dat 75 dpi niet geselecteerd is.

Mustek-scanners

Als uw Mustek-scanner stopt tijdens het scannen en u de knop Annuleren niet kunt gebruiken, is de driversoftware die u gebruikt mogelijk verouderd. Om juist te kunnen werken, moeten Mustek SCSI-scanners aangesloten zijn op hun door Mustek verschafte SCSI-kaarten. Zorg dat u eventuele software-patches die bij uw scanner werden geleverd hebt geïnstalleerd. Als u nog steeds problemen met het scannen hebt, dient u de meest recente upgrade en patch-software te downloaden van de website van Mustek op

www.mustek.com en deze te installeren.

Als u geheugenfouten krijgt na het installeren van de juiste patches, dient u mogelijk het Mustek Watch-programma te verwijderen uit de Windows-groep Opstarten.

Als u eenmaal begint te scannen van uw Mustek-scanner naar uw product van Caere, mag u het scannen niet annuleren. Als u tijdens het scannen annuleert, ontvangt u een foutbericht en dient u het product van Caere opnieuw te starten.

Mustek 1200 SP Pro-scanner

Als u uw bron in Caere Scan Manager hebt ingesteld op Mustek Paragon 1200 SP Pro en zwart/witte pagina's scant, zal het wijzigen van de instelling voor het paginaformaat m.b.v. de Mustek softwareinterface geen werking hebben. Selecteer het papierformaat dat u wilt scannen in uw product van Caere.

Storm-scanners

In Storm SmartPage Pro's software (EasyPhoto 2.6) is de enige beschikbare optie 8-bits grijsschaalscannen in de staande modus. Als u probeert te scannen met de softwaregebruikersinterface van de scanner uitgeschakeld, zullen producten van Caere niet werken.

UMAX-scanners

UMAX Vista-S6E- en Vista-S12-scanners

Voor de UMAX Vista-S6E- of Vista-S12-scanners dient u te zorgen dat de ADF papier bevat voordat u het product van Caere opstart. Als de ADF leeg is, zijn de ADF-softwareopties niet beschikbaar (lichtgrijs weergegeven).

UMAX Astra 300P-scanner

Bij het opnieuw openen van de UMAX TWAIN-interface worden de standaard waarden teruggezet op 100 dpi voor kleur en grijsschaal. De instellingen worden niet opgeslagen na elke sessie. U dient er daarom voor te zorgen dat de UMAX TWAIN-interface elke keer wanneer u scant is ingesteld op 200 dpi of hoger voor uw product van Caere om de pagina te accepteren. Een instelling van 300 dpi is aanbevolen voor zwart/wit scans. Anders ontvangt u een bericht dat er een onjuiste TWAIN-instelling bestaat en zal het scannen ophouden.

Caere acht het aanbevolen om het volgende te doen wanneer u de UMAX Astra 300P-scanner gebruikt:

- Zorg dat de UMAX-TWAIN-interface zichtbaar is.
- Schakel de autogebiedsfunctie in de UMAX-TWAIN-interface uit.
- Bij het scannen van grijsschaalbeelden, stelt u voor elk pagina de UMAX-interface in op 300 dpi. D

Deze instelling kan niet opgeslagen worden.

Visoneer-scanners met PaperPort

Sommige scanners slaan hun gescande gegevens op naar de schijf en u dient ze naar uw product van Caere over te brengen. Na het scannen van de pagina's versleept u de paginabeelden naar het pictogram van het product van Caere op uw PaperPort-bureaublad. De paginabeelden worden in het product van Caere geladen.

In sommige gevallen wordt OmniPage Pro wanneer u het installeert automatisch de OCR-engine die gebruikt wordt met Visioneer PaperPort-software. Dit betekent dat OmniPage Pro OCR gebruikt wordt om beelden in tekst om te zetten wanner u ze op tekstgebaseerde applicatiekoppelingen in PaperPort sleept. Voor sommige versies van PaperPort dient u echter de OCR-engine automatisch naar OmniPage Pro te veranderen.

Doe het volgende om er zeker van te zijn dat OmniPage Pro OCR gebruikt wordt met tekstapplicatiekoppelingen in PaperPort:

- Open PaperPort en kies Koppelingsvoorkeuren…in het menu Bewerken. Het dialoogvenster Voorkeuren van PaperPort verschijnt. Sluit alle producten van Caere.
- Klik op het pictogram van elke willekeurige, op tekst gebaseerde applicatie in de keuzelijst Categorie.
- Zorg dat OmniPage Pro is geselecteerd in de keuzelijst OCR-pakket.
- Herhaal stap 2 en 3 voor andere op tekst gebaseerde applicaties.
- Klik op OK om de huidige selecties te accepteren en het dialoogvenster te sluiten.

Visioneer 3100 USB- en 6100 USB-scanners

Als u OmniPage Web gebruikt, zult u niet in staat zijn om meerdere pagina's in kleur te scannen met de Visioneer 3100SB- of 6100USB-scanner. Scannen in zwart/wit werkt goed voor deze scanners in OmniPage Web.

Scannersoftware downloaden

U heeft mogelijk een andere softwaredriver nodig als u compatibiliteitsproblemen hebt tussen uw scanner en uw product van Caere. Er is hoogstwaarschijnlijk sprake van compatibiliteitsproblemen als uw scanner niet werkt met uw product van Caere zelfs nadat u de suggesties in "

Scannerproblemen oplossen" hebt geprobeerd.

Sommige fabrikanten van scanners hebben websites. U kunt de volgende websites bezoeken om productinformatie, tips voor het scannen. BBS-nummers, software-patches en updates te vinden.

Agfa

www.agfahome.com

Artec

http://artecusa.com/

Bell & Howell

www.bellhowell.com

Brother

www.brother.com

Canon

www.ccsi.canon.com

Casio

www.casio.com

Compaq

www.compaq.com

Epson

www.epson.com

Fujitsu

www.fujitsu.com

Hewlett-Packard

www.hp.com

Howtek

www.howtek.com

InfoProducts

www.infoconnection.com

Kodak

www.kodak.com

Logitech

www.logitech.com

Microtek

www.mteklab.com

Minolta

www.minolta.com

Mustek

www.mustek.com

Nikon

www.klt.co.jp/nikon

Okidata

www.okidata.com

Panasonic

www.panasonic.com

Plustek

www.plustek.com

Relisys

www.relisys.com

Ricoh

www.ricohcorp.com

Sony

www.sony.com

Storm

www.driverguide.com

UMAX

www.umax.com

Visioneer

www.visioneer.com/products

U kunt tevens naar de website van Caere gaan op

www.caere.com voor verdere scannerinformatie. Houd er echter wel rekening mee dat webpagina's af en toe verplaatst worden zodat de hier vermelde adressen mogelijk niet correct zijn. Veel fabrikanten van scanners onderhouden tevens BBS- (bulletin board service) en ftp-sites (voor bestandsoverdracht) op America Online en CompuServe. Raadpleeg de documentatie van uw scanner voor informatie over toegang tot deze sites.

Caere Scan Manager
Scannerinstellingsaanwijzingen

Copyright© 1999 door Caere Corporation.

Alle rechten voorbehouden. Het Caere-logo, Caere®, OmniPage®, OmniPage Pro®, PageKeeper®, Language Analyst®, 3D OCR®, AutoOCR Toolbar™, True Page®, Caere Scan Manager en Scan Manager zijn handelsmerken van Caere Corporation

Veel van de benamingen die gebruikt worden door fabrikanten en verkopers om hun producten te onderscheiden worden als handelsmerken geclaimd. Deze benamingen zijn in dit document afgedrukt met de eerste letters van de woorden als hoofdletters.

092799