Caere Scan Manager

Information om installation av bildläsare

Innehåll

Innan du börjar

Uppgradera från en tidigare version

Uppdatera tidigare installerade bildläsare

Använd bildläsare med Windows 2000

Översikt

Vanliga frågor

Installera bildläsaren

Öppna Caere Scan Manager

Ställ in en annan bildläsare i Caere Scan Manager

Ställ in en digital kamera en fotobildläsare

Byt standardbildläsare i Caere Scan Manager

Allmänna bildläsningstips
Lös problem med bildläsaren

Problem med anslutningen av bildläsaren

Avinstallera Caere Scan Manager

Installera om Caere Scan Manager

Flera versioner av Caere Scan Manager

Bildläsaren finns inte med på listan i Caere Scan Manager

Markera en allmän TWAIN-kompatibel bildläsare eller kamera

Det går inte att läsa in i Caere-programmen

Bildläsarmeddelanden som visas vid start

Systemet kraschar under inläsningen

Andra problem med bildläsaren

Ändra inställningarna för TWAIN-bildläsare

Installation av bildläsardrivrutiner

Ändra den aktuella TWAIN-drivrutinen

Testa bildläsaren

Bildläsare som kan användas
Digitala kameror och fotobildläsare som kan användas
Särskilda upplysningar om kameror

Canon PowerShot 350

Epson PhotoPC 700

Särskilda upplysningar om bildläsare

Agfa-bildläsare

Canon-bildläsare

Epson-bildläsare

Fujitsu-bildläsare

HP-bildläsare och program

Microtek-bildläsare

Mustek-bildläsare

Storm-bildläsare

UMAX-bildläsare

Visioneer-bildläsare med PaperPort

Nedladdning av bildläsarprogram

Innan du börjar

I detta dokument används termen bildläsare för att beskriva maskinvaran för digital bildläsning (skannrar, fotoskannrar och digitala kameror). Kontrollera att bildläsaren är ansluten, att den är kompatibel med ditt system och att den körs med den programvara som tillhandahölls av tillverkaren innan du använder den med programvaran från Caere.

Uppgradera från en tidigare version

Om du redan har ett Caere-program installerat i systemet kan det hända att Caere Scan Manager redan har installerats. Caere Scan Manager avgör automatiskt om en bildläsare har ställts in för att fungera med ditt Caere-program. Om så är fallet installeras Caere Scan Manager utan att inställningarna för bildläsaren ändras.

Uppdatera tidigare installerade bildläsare

Om du använder en TWAIN-bildläsare som har lagts till som en allmän enhet i en tidigare version av Caere Scan Manager, kan det hända att du behöver justera inställningarna för bildläsaren. Du kan se till att du använder de optimala inställningarna genom att ta bort ikonen för enheten och sedan lägga till samma enhet igen genom att välja den i listan över tillverkare och bildläsare i guiden Lägg till bildläsare.

Använd bildläsare med Windows 2000

Om du kör Caere-programmet på plattformen Windows 2000, kanske inte bildläsaren fungerar som du förväntat dig. Kontakta bildläsartillverkaren och ta reda på om bildläsaren stöds i Windows 2000. Om det behövs ska du skaffa en annan drivrutin för bildläsaren. Under "

Nedladdning av bildläsarprogram" finns en lista med tillverkare och länkar till deras webbplatser. Caeres program testas fortlöpande för att se till att de är kompatibla med Windows 2000. Du kan få uppdaterad information om kompatibilitet med Windows 2000 på Caeres webbplats på www.caere.com.

Översikt

Caere Scan Manager är ett program som gör att din bildläsare kan kommunicera med alla Caere-program. Caere Scan Manager installeras automatiskt när du installerar ditt Caere-program. Information om installation av bildläsare innehåller upplysningar om Caere Scan Manager och de bildläsare som har testats och är kompatibel med följande Caere-program:

- OmniPage Pro 8 eller senare
- OmniPage Wizard 1 eller senare
- OmniPage Web 1 eller senare
- PageKeeper 3 eller senare
- OmniForm 3 eller senare

Programvaran från Caere är kompatibel med de flesta bildläsare på marknaden. I avsnitten "

Bildläsare som kan användas" och " Digitala kameror och fotobildläsare som kan användas" kan du kontrollera om din bildläsare har testats med Caere-programmen. Om inte bildläsaren finns med på listan i Caere Scan Manager, kan du få upplysningar om hur du ska gå till väga för att få den att fungera med ditt program i " Bildläsaren finns inte med på listan i Caere Scan Manager". Du kan också besöka Caeres webbplats på www.caere.com/scanners för att få uppdateringar av Caere Scan Manager och råd om hur du använder bildläsare, en köpguide för bildläsare och en ordlista med termer.

Vanliga frågor

Om du klickar på någon av frågorna i nedanstående lista länkas du direkt till det avsnitt som innehåller den information som kan vara användbar för dig.

Hur vet jag att bildläsaren har installerats på rätt sätt?
Vad ska jag göra om inte bildläsaren finns med på listan med bildläsare som kan användas?
Vad ska jag göra om systemet kraschar när jag läser in ett dokument i Caere-programmet?
Varför går det inte att använda knappen Scan Image (Läs in bild) för att läsa in ett dokument i Caere-programmet?
Vad kan jag göra för att förbättra upplösningen för den inlästa bilden?
Hur ändrar jag den standardbildläsare som används med Caere-programmen?
Vad ska jag göra om jag byter ut bildläsaren mot en annan modell?
Hur rättar jag till en inverterad bild?
Vad ska jag göra om reglagen för ljusstyrka är omvända?
Varför går det att läsa in svartvita dokument men inte färgdokument?

Installera bildläsaren

Caere Scan Manager installeras automatiskt när du installerar Caere-programmet. Caere Scan Manager ställer in bildläsaren (eller en annan indataenhet, t ex en digital kamera) så att du kan använda den med Caere-program. Under installationen av programvaran, ber Caere Scan Manager att du anger vilken bildläsartillverkare och modell du har.

Efter installationen kan du lägga till en bildläsare eller ändra vilken standardbildläsare som ska användas med Caere-programmen genom att använda Caere Scan Manager i Windows Kontrollpanelen. Om du stöter på problem när du läser in bilder kan du också behöva använda Caere Scan Manager. Ytterligare upplysningar finns under "

Lös problem med bildläsaren".

Öppna Caere Scan Manager:

- Klicka på Start i Aktivitetsfältet i Windows och välj Inställningar
> Kontrollpanelen.
- Dubbelklicka på ikonen Caere Scan Manager.

Caere Scan Manager öppnas och visar ikonen Lägg till bildläsare samt en ikon för samtliga bildläsare som för närvarande är inställda med programmet.

Ställ in en annan bildläsare i Caere Scan Manager:

- Stäng alla Caere-program och se till att bildläsaren är påslagen.
- Klicka på Start i Aktivitetsfältet i Windows och välj Inställningar
> Kontrollpanelen.
- Dubbelklicka på ikonen Caere Scan Manager för att öppna Caere Scan Manager.

- Dubbelklicka på ikonen Lägg till bildläsare.

- Markera bildläsartillverkaren i listrutan Tillverkare och välj rätt modell i listrutan Bildläsare. Klicka sedan på Nästa.
- Markera en TWAIN-drivrutin om du ombeds att göra detta och klicka på Slutför.

Ställ in en digital kamera eller en fotobildläsare:

- Stäng alla Caere-program.
- Klicka på Start i Aktivitetsfältet i Windows och välj Inställningar
> Kontrollpanelen.
- Dubbelklicka på ikonen Caere Scan Manager för att öppna Caere Scan Manager.

- Dubbelklicka på ikonen Lägg till bildläsare.

- Markera tillverkaren av den digitala kameran i listrutan Tillverkare och välj rätt modell i listrutan Bildläsare. Klicka sedan på Nästa.
- Markera Ja om du vill att denna enhet ska vara standardenhet för Caere-programmen. Klicka sedan på Nästa.
- Markera en TWAIN-drivrutin om du ombeds att göra detta och klicka på Slutför.

Obs!

- Det kan finnas vita områden till höger och nedtill på vissa bilder som tagits med en digital kamera.
- PageKeeper Pro är den enda programvaran från Caere som har testats med kameror.

Byt standardbildläsare i Caere Scan Manager:

- Se till att bildläsaren är påslagen när du slår på datorn.
- Stäng alla Caere-program.
- Klicka på Start i Aktivitetsfältet i Windows och välj Inställningar
> Kontrollpanelen.
- Dubbelklicka på ikonen Caere Scan Manager för att öppna Caere Scan Manager.

- Högerklicka på den bildläsarikon som du vill göra till standardbildläsare och välj Ange som standard in i menyn. Detta placerar en bock bredvid Ange som standard, som anger att alla Caere-program automatiskt kommer att använda denna enhet.

Allmänna bildläsningstips

OCR-resultatet kommer inte att vara tillfredsställande om bilden inte läses in på rätt sätt. Kom ihåg följande tips när du läser in:

- Ta hänsyn till dokumentets färg och kvalitet när du ska läsa in det. Dokument i hög kvalitet ger bättre tolkningsresultat än dokument i låg kvalitet. Dokument med skuggad bakgrund, färg eller i låg kvalitet kan ge dåligt resultat såvida du inte har gjort justeringar innan du läser in det.
- Försök alltid använda ett originaldokument i stället för en fotokopia för inläsning.
- Kontrollera att det inte finns damm, fläckar och repor på glaset, speglarna och linserna i bildläsaren. Rengör vid behov.
- Kontrollera att du har valt rätt bildläsarinställningar i Caere-programmet.
- Kontrollera att sidan ligger rätt i bildläsaren. Om du läser in ett litet dokument, t ex ett visitkort, är det viktigt att du placerar det rätt på flatbädden. Ta reda på var bildläsarbäddens origo är (antingen med hjälp av markeringarna eller genom att läsa dokumentationen för bildläsaren) och placera den sida som ska läsas in vid origo. Om du inte blir nöjd med den inlästa bilden för ett litet dokument kan du behöva experimentera lite, genom att flytta dokumentet till olika områden på flatbädden tills du är nöjd med placeringen.

Lös problem med bildläsaren

I detta avsnitt kan du få råd om hur du löser problem som kan uppstå med bildläsaren vid inläsning med programvara från Caere. Kontakta bildläsartillverkaren om det uppstår problem när du använder program som inte kommer från Caere med bildläsaren.

Caere Corporations webbplats,

www.caere.com, innehåller supportavsnitt med lösningar till kända problem som har att göra med programvaran från Caere. Där finns också uppdaterade upplysningar om bildläsare och drivrutinsfiler. Klicka på länken Support på Caeres hemsida.

Problem med anslutningen av bildläsaren

Pröva dessa förslag till lösningar om du har problem med anslutningen mellan Caere-programmet och bildläsaren:

- Kontrollera att bildläsaren kan användas med programvaran från Caere och den versionen av Windows 95, Windows 98, Windows 2000 eller Windows NT som du använder. I avsnittet "

Bildläsare som kan användas" finns en lista med bildläsare som har testats av Caere. Om inte bildläsaren finns med på listan ska du kontakta bildläsartillverkaren för att ta reda på om bildläsaren kan användas med Caere-programmet, eller gå till www.caere.com.
- Kontrollera att Caere Scan Manager har installerats och att du har valt rätt bildläsare i programmet. Ytterligare upplysningar finns i avsnittet "
Installera bildläsaren".
- Kontrollera att du har installerat rätt drivrutin för bildläsaren. Ytterligare upplysningar finns i avsnittet "
Installation av bildläsardrivrutiner".
- Kontrollera att bildläsaren är ansluten, att den är kompatibel med ditt system och att det går att köra den med den programvara som tillverkaren tillhandahöll, innan du använder bildläsaren med Caere-programmet.
- Kontrollera att bildläsaren är ordentligt ansluten och påslagen innan du slår på datorn. Drivrutinerna för bildläsaren måste laddas vid starten.
- Kontrollera att bildläsaren inte används av en annan tillämpning.
- Kontrollera att Caere Scan Manager har installerats på rätt sätt. Eventuellt behöver du avinstallera programmet Caere Scan Manager och sedan installera om det igen.

Avinstallera Caere Scan Manager:

- Stäng alla Caere-program.
- Klicka på Start i Aktivitetsfältet i Windows och välj Inställningar
> Kontrollpanelen.
- Dubbelklicka på ikonen Lägg till/Ta bort program.
- Markera Caere Scan Manager och klicka på Lägg till/Ta bort.
- Klicka på Ta bort alla för att visa dialogrutan för avinstallation av Caere Scan Manager.
- Klicka på Nästa för att ta bort Caere Scan Manager, och klicka sedan på Slutför för att avsluta.
- Starta om datorn.

Vissa ikoner och programfiler kan eventuellt stanna kvar i systemet om de har döpts om, modifierats eller flyttats till en annan katalog.

Installera om Caere Scan Manager:

- Kontrollera att bildläsaren är påslagen innan du slår på datorn.
- Stäng alla Caere-program.
- Lägg i cd-skivan för Caere-programmet i cd-enheten.
- Avbryt det normala installationsprogrammet om det startar automatiskt.
- Leta reda på mappen Scanmgr och dubbelklicka på programmet setup.exe.
- Klicka på alternativet för att installera om alla och välj bildläsaren med hjälp av anvisningarna på skärmen.
- Du ombeds eventuellt att starta om datorn när installationen är klar. Klicka på Ja för att starta om datorn omedelbart. Klicka på Nej om du inte vill starta om datorn just nu.

Kör inte andra TWAIN-kompatibla tillämpningar när du använder eller installerar en TWAIN-bildläsare med Caere-programmet.

Bildläsarmeddelanden som visas vid start

Den första gången du öppnar Caere-programmet efter installationen, eller när du har bytt till en annan bildläsaren i Caere Scan Manager kan det hända att du får ett meddelande om att bildläsarens konfiguration är inställd för att använda en drivrutin på systemnivå. Om du inte uppmanas att ge ytterligare upplysningar ska du klicka på OK i dialogrutan. Eventuellt har du även möjlighet att välja följande:

- SCSI-id eller uppgifter om bildläsarens konfiguration

Läs dokumentationen för bildläsaren för att få korrekta upplysningar.

- Uppgift om sidstorlek

Ange den största sidstorlek som du kan använda i bildläsaren.

Flera versioner av Caere Scan Manager

Om det uppstår anslutningsproblem med bildläsaren eller om Caere-programmet har ett periodiskt återkommande problem (t ex att vissa menyval saknas) och du har installerat mer än ett Caere-program, kan det hända att systemet innehåller flera versioner av Caere Scan Manager. Kontrollera att Caere Scan Manager 5.0 är den enda ikonen för Caere Scan Manager som visas i Kontrollpanelen i Windows. Om en ikon för en tidigare version av Caere Scan Manager visas ska du avinstallera denna version, starta om systemet och sedan installera om Caere Scan Manager 5.0.

Bildläsaren finns inte med på listan i Caere Scan Manager

Pröva med en av dessa lösningar om inte bildläsaren kan markeras i listan i Caere Scan Manager:

- Se efter om det finns uppdateringar av Caere Scan Manager på Caeres webbplats på adressen

www.caere.com/scanners. Om bildläsaren finns med på listan kan du ladda ner den senaste versionen av Caere Scan Manager.
- Välj Allmän som bildläsartillverkare i Caere Scan Manager och markera sedan ett av TWAIN-alternativen om bildläsarenheten är TWAIN-kompatibel.

Om du har problem med inläsning till Caere-programmet efter det att du har lagt till en bildläsare som inte har testats av Caere, ska du använda Caere Scan Troubleshooter. Caere Scan Troubleshooter tillhandahåller en rad skärmbilder som ställer frågor angående vilken typ av problem du har och sedan ändrar bildläsarinställningarna för att rätta till dessa problem.

Om bildläsaren finns med på listan över bildläsare som har testats av Caere, har bildläsarinställningarna redan optimerats för att fungera med programvara från Caere. Vi rekommenderar inte att du använder Caere Scan Troubleshooter eftersom en ändring av bildläsarinställningarna för en testad bildläsare förmodligen inte rättar till problemet (och kan skapa nya problem).

Markera en allmän TWAIN-kompatibel bildläsare eller kamera:

- Stäng alla Caere-program och se till att bildläsaren är påslagen.
- Klicka på Start i Aktivitetsfältet i Windows och välj Inställningar > Kontrollpanelen.
- Dubbelklicka på ikonen Caere Scan Manager.

- Dubbelklicka på ikonen Lägg till bildläsare för att öppna guiden Lägg till bildläsare.

- Markera (Allmän) i listrutan Tillverkare och välj sedan lämpligt alternativ (TWAIN-bildläsare eller TWAIN-kamera) i listrutan Bildläsare. Klicka sedan på Nästa.
- Markera Ja om du vill att det markerade TWAIN-alternativet ska vara standard för Caere-program, och klicka sedan på Nästa.
- Markera en TWAIN-drivrutin om du ombeds att göra detta, och klicka sedan på Slutför.

Försök att läsa in med Caere-programmet. Beroende på hur resultatet blir kan du behöva ändra inställningarna för TWAIN-drivrutinen eller TWAIN-bildläsaren för bildläsarenheten. Anvisningar finns i avsnittet "

Ändra den aktuella TWAIN-drivrutinen" eller " Ändra inställningarna för TWAIN-bildläsaren".

Det går inte att läsa in i Caere-programmen

I följande fall går det inte att läsa in dokument i Caere-programmet:

- Bildläsaren används av en annan tillämpning. Stäng alla Windows-program och starta om Caere-programmet.
- Du installerade inte Caere Scan Manager eller valde fel bildläsare. Anvisningar finns i avsnittet "

Installera bildläsaren".
- Bildläsaren är inte ansluten till datorn eller fungerar inte på rätt sätt. Anvisningar finns i avsnittet "
Installera bildläsaren".
- Du använder en Visioneer-bildläsare eller bildläsaren har ställts in för att användas med Visioneer-programmet PaperPort. Ytterligare upplysningar finns i avsnittet "
Visioneer-bildläsare med PaperPort".
- Fel bildläsare är inställd som standardbildläsare i Caere Scan Manager eller du har valt fel bildläsare i Caere-programmet. I avsnittet "
Ändra standardbildläsaren i Caere Scan Manager" finns upplysningar om hur ställer in en standardbildläsare.

Systemet kraschar under inläsningen

Pröva med följande förslag till lösningar om datorn kraschar under inläsningen:

- Ibland visas felmeddelanden och dialogrutor bakom andra tillämpningar. Om det verkar som systemet har kraschat ska du försöka trycka på tangentkombinationen Alt+Tab eller minimera alla Windows-tillämpningar så att du kan hitta meddelandet och ta bort det.
- Stäng av datorn. Stäng av bildläsaren och slå på den igen så att bildläsaren återställs till standardläget. Starta sedan om datorn.
- Kontrollera bildläsarinstallationen. Ytterligare upplysningar finns under "

Installera bildläsaren".
- Dubbelklicka på ikonen för bildläsaren i Caere Scan Manager och kontrollera sedan inställningarna i fliken Inställningar för TWAIN-bildläsare.
- Kontakta bildläsartillverkaren (eller gå till tillverkarens webbsida) och se till att du har rätt drivrutin för bildläsaren.
- Lös eventuella minnesproblem.
- Lös eventuella problem med för lite diskutrymme.
- Besök Caeres webbplats,
www.caere.com/scanners, och se efter om det finns uppdateringar av Caere Scan Manager.

Andra problem med bildläsaren

Om bildläsaren inverterar bilder, om det uppstår problem vid inläsning av flera sidor eller om det förekommer andra problem vid inläsningen kan du antingen använda Caere Scan Troubleshooter eller ändra inställningarna för TWAIN-bildläsare i Caere Scan Manager.

Ändra inställningarna för TWAIN-bildläsare:

- Avsluta Caere-programmet om det är igång.
- Klicka på Start i Aktivitetsfältet i Windows och välj Inställningar > Kontrollpanelen.
- Dubbelklicka på ikonen Caere Scan Manager.

- Dubbelklicka på ikonen för TWAIN-bildläsarenheten.
- Klicka på fliken Inställningar för TWAIN-bildläsare och välj önskade inställningar.
- Klicka på OK.

Försök att läsa in med Caere-programmet. Om du inte är nöjd med resultatet av inläsningen behöver du kanske en ny version av TWAIN-drivrutinsprogrammet för bildläsaren. Kontakta bildläsartillverkaren eller besök deras webbplats för att få upplysningar om lämpligt TWAIN-drivrutinsprogram. I avsnittet "

Nedladdning av bildläsarprogram" finns en lista med webbadresser till bildläsartillverkare.

Installation av bildläsardrivrutiner

Många bildläsare är utrustade med en eller flera bildläsardrivrutiner. En bildläsardrivrutin är en programvara som gör att datorn kan kommunicera med bildläsaren. Caere Scan Manager stöder två olika typer av gränssnitt för bildläsardrivrutiner: TWAIN och ISIS.

Bildläsare och andra enheter som styrs av TWAIN-kompatibla drivrutiner gör att du kan läsa in material från många Windows-tillämpningar. TWAIN-kompatibla tillämpningar behöver inte vara specialutformade för bildläsaren för att kunna komma åt en TWAIN-kompatibel bildläsare. I tidigare versioner av Caere Scan Manager, kallades TWAIN-drivrutiner för TWAIN-datakällor.

ISIS är en uppsättning med programvarumoduler som tillverkas av Pixel Translation och utför bildläsningsfunktioner, inklusive styrning av bildläsare.

Om det går att använda bildläsaren med ISIS-gränssnittet, installerar Caere Scan Manager de nödvändiga ISIS-drivrutinerna. Om det går att använda bildläsaren med TWAIN-gränssnittet, måste du installera de TWAIN-drivrutiner som tillhandahölls av tillverkaren, och som bör vara angivna i dokumentationen för bildläsaren, innan du installerar Caere-programmet.

När du installerar bildläsarprogrammet finns det ibland två TWAIN-drivrutiner. Caere rekommenderar att du, när det är möjligt, väljer en 32-bitars drivrutin istället för en 16-bitars drivrutin. Om du valde en drivrutin som inte ger tillfredsställande inläsningsresultat ska du försöka med att välja den andra drivrutinen.

Ändra den aktuella TWAIN-drivrutinen:

- Avsluta Caere-programmet om det körs.
- Klicka på Start i Aktivitetsfältet i Windows och välj Inställningar > Kontrollpanelen.
- Dubbelklicka på ikonen Caere Scan Manager.

- Dubbelklicka på ikonen för TWAIN-bildläsarenheten.
- Klicka på fliken Byt TWAIN-drivrutin.
- Markera en TWAIN-drivrutin i listrutan Tillgängliga drivrutiner och klicka på Ange som aktuell drivrutin.
- Klicka på OK.

Testa bildläsaren

Innan du använder en ny bildläsare eller nya TWAIN-bildläsarinställningar i Caere-programmet, ska du göra en inläsning i 300 dpi av en svartvit sida i formatet Letter (8,5 x 11 tum) med hjälp av TWAIN-programvaran som medföljde bildläsaren. Om inläsningen går bra kan du använda samma drivrutin och inställningar för Caere-programmet.

Bildläsare som kan användas

I detta avsnitt finns en lista över bildläsare som har testats och fungerar med Caere-programmen. Vissa bildläsare behöver specialbehandling för att fungera på rätt sätt med Caere-program. I avsnittet "

Särskilda upplysningar om bildläsare" kan du ta reda på om bildläsaren ställer ytterligare krav.

Om inte bildläsaren finns med på denna lista har den kanske testats nyligen. I så fall finns den med på kompatibilitetslistan på

Caeres webbplats. Även om inte bildläsaren finns med på listan kan den fortfarande fungera med Caere-programmet. I avsnittet " Bildläsaren finns inte med på listan i Caere Scan Manager" finns upplysningar om hur du ställer in bildläsaren.

Nyckel

Bildläsare | Den bildläsarmodell som testades
Bildläsarprogram | Tillverkarens inläsningsprogram som användes med respektive bildläsare under testningen
Drivrutin | TWAIN: TWAIN-kompatibel drivrutin ISIS: ISIS-drivrutin Ingen inläsning: läser inte in direkt i Caere-programmen
OS | Operativsystem: 95/98 fungerar med Windows 95 och Windows 98 NT fungerar med Windows 95, Windows 98 och Windows NT 4.0 2000 fungerar med Windows 98 och Windows 2000
Färg | J det går att läsa in alla dokument, inklusive färgdokument N det går att läsa in svartvita och gråskaliga dokument
Övrigt | AM anger att det går att använda en automatisk arkmatare med produkterna från Caere FFE anger en enhet med flera funktioner (de flesta FFE har en AM) KM anger en kantmatad bildläsare INFO anger att du bör läsa avsnittet " Särskilda upplysningar om bildläsare"

Adara (tillverkad av Microtek)

Bildläsare | Bildläsarprogram | Drivrutin | OS | Färg | Övrigt
ImageStar I | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
ImageStar II | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
StarLight 1+ | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
StarLight I | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
StarLight II | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
StarLight III | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | AM, INFO

Agfa

Bildläsare | Bildläsarprogram | Drivrutin | OS | Färg | Övrigt
Arcus II | FotoLook V3.00.03 | TWAIN | NT | J | AM
DuoScan | FotoLook V3.00.03 | TWAIN | NT | J | AM
DuoScan T1200 | FotoLook V3.00.08 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
SnapScan 300 | FotoLook V3.00.03 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
SnapScan 310 | FotoLook V3.00.03 | TWAIN | NT | J | AM
SnapScan 310P | FotoLook V3.00.03 | TWAIN | NT | J | AM
SnapScan 600 | FotoLook V3.00.03 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
SnapScan 1200P | FotoLook V3.00.05 | TWAIN | NT | J | AM
SnapScan 1212U | ScanWise V1.0 | TWAIN | 95/98 | J | AM
SnapScan 1236 | FotoLook V3.00.03 | TWAIN | NT | J | AM
StudioScan IIsi | FotoLook V3.00.03 | TWAIN | NT | J | AM
StudioStar | FotoLook V3.00.03 | TWAIN | NT | J | AM

Artec

Bildläsare | Bildläsarprogram | Drivrutin | OS | Färg | Övrigt
AM12E | ViewStation AM12E V1.3.1 | TWAIN | NT | J | -
AM12S | AM12S V1.0 | TWAIN | NT | J | -
AM24U Pro (EPP) | AM24U Pro V1.0 | TWAIN | NT | J | AM
AM24U Pro (SCSI) | AM24U Pro V1.0 | TWAIN | NT | J | AM
AM24U Pro (USB) | AM24U Pro V1.0 | TWAIN | NT | J | AM

Brother

Bildläsare | Bildläsarprogram | Drivrutin | OS | Färg | Övrigt
MFC 6550 MC | Brother MFL ProScanner VersionA | TWAIN | NT | N | MFD
MFC 7550 MC | Brother MFL ProScanner VersionA | TWAIN | NT | N | MFD

Canon

Bildläsare | Bildläsarprogram | Drivrutin | OS | Färg | Övrigt
CFX-L4500IF | MultiPASS Utilities | TWAIN | 95/98 | J | MFD, INFO
CanoScan 300 | ScanCraft CS V3.2 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
CanoScan 300S | ScanCraft CS V3.2 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
CanoScan 600 | ScanCraft CS V3.2 | TWAIN | 95/98 | J | -
FB 260C | CanoScan FB310 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
FB 320P | ScanCraft CS-P | TWAIN | 95/98 | J | INFO
FB 320U | ScanGear V5.2 | TWAIN | 95/98 | J | -
FB 330P | CanoCraft CS-P V3.70 | TWAIN | 95/98 | J | -
FB 610P | CanoScan FB 610 V1.02 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
FB 620P | ScanCraft CS-P V3.6.0 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
FB 620U | ScanGear V5.2 | TWAIN | 95/98 | J | -
FB 630P | CanoScan FB330P\630P | TWAIN | NT | J | -
FB 630U | CanoScan FB330P\630P | TWAIN | 95/98 | J | -
Kit BJC 4300 | IS Scan V1.3 | TWAIN | 95/98 | J | MFD, INFO
Kit BJC 80 | IS Scan V1.3 | TWAIN | 95/98 | J | MFD
MultiPASS C3000 | MultiPASS 2.1 | TWAIN | 95/98 | J | MFD
MultiPASS C5000 | MultiPASS Master | TWAIN | 95/98 | J | MFD, INFO

Epson

Bildläsare | Bildläsarprogram | Drivrutin | OS | Färg | Övrigt
Action Scanner II (GT-5000) | ISIS-drivrutin från Caere | ISIS | 95/98 | J | AM, INFO
Action Scanner II (GT-5000) | 2.62us EpsonScanII | TWAIN | NT | J | AM, INFO
ES-800C (GT-8000) | 2.62us EpsonScanII | TWAIN | NT | J | INFO
ES-1000C (GT-8500) | ISIS-drivrutin från Caere | ISIS | 95/98 | J | AM, INFO
ES-1000C (GT-8500) | 2.62us EpsonScanII | TWAIN | NT | J | AM, INFO
ES-1200C (GT-9000) | ISIS-drivrutin från Caere | ISIS | 95/98 | J | AM, INFO
ES-1200C (GT-9000) | 2.62us EpsonScanII | TWAIN | NT | J | AM, INFO
Expression 636 (GT-9500) | ISIS-drivrutin från Caere | ISIS | 95/98 | J | INFO
Expression 636 (GT-9500) | 2.62us EpsonScanII | TWAIN | NT | J | INFO
Expression 836XL | ISIS-drivrutin från Caere | ISIS | 95/98 | J | AM, INFO
Expression 836XL | TWAIN Pro V1.50a | TWAIN | 95/98 | J | AM, INFO
GT-5500 | ISIS-drivrutin från Caere | ISIS | 95/98 | J | AM, INFO
GT-5500 | 2.62us EpsonScanII | TWAIN | NT | J | AM, INFO
Perfection 600 | Perfection 600 | TWAIN | NT | J | INFO

Fujitsu

Bildläsare | Bildläsarprogram | Drivrutin | OS | Färg | Övrigt
M3093E w/Kofax2 | ISIS-drivrutin från Caere | ISIS | NT | J | INFO
M3093EX w/Kofax2 | ISIS-drivrutin från Caere | ISIS | NT | J | INFO
M3093GX w/SCSI | ISIS-drivrutin från Caere | ISIS | NT | J | INFO
M3096E w/Kofax2 | ISIS-drivrutin från Caere | ISIS | NT | J | INFO
M3096EX w/Kofax2 | ISIS-drivrutin från Caere | ISIS | NT | J | INFO
M3096G w/SCSI | ISIS-drivrutin från Caere | ISIS | NT | J | INFO
M3096Gm w/SCSI | ISIS-drivrutin från Caere | ISIS | NT | J | INFO
M3096GX w/SCSI | ISIS-drivrutin från Caere | ISIS | NT | J | INFO
M3097E w/Kofax2 | ISIS-drivrutin från Caere | ISIS | NT | J | INFO
M3097EX w/Kofax2 | ISIS-drivrutin från Caere | ISIS | NT | J | INFO
M3097G w/SCSI | ISIS-drivrutin från Caere | ISIS | NT | J | INFO
M3097G+ w/SCSI | ISIS-drivrutin från Caere | ISIS | NT | J | INFO
M3097Gm w/SCSI | ISIS-drivrutin från Caere | ISIS | NT | J | INFO
M3097GX w/SCSI | ISIS-drivrutin från Caere | ISIS | NT | J | INFO
ScanPartner 10 | ISIS-drivrutin från Caere | ISIS | NT | J | AM, INFO
ScanPartner 10C | ISIS-drivrutin från Caere | ISIS | NT | J | AM, INFO
ScanPartner 15C | ISIS-drivrutin från Caere | ISIS | NT | J | AM, INFO
ScanPartner 600C | ISIS-drivrutin från Caere | ISIS | NT | J | AM, INFO

HP

Bildläsare | Bildläsarprogram | Drivrutin | OS | Färg | Övrigt
OfficeJet Series 500 | OfficeJet Series 500 | TWAIN | 95/98 | N | MFD, INFO
OfficeJet Series 600 | HP OfficeJet Series 600 | TWAIN | 95/98 | J | MFD, INFO
OfficeJet Series 700 | HP OfficeJet Series 700 | TWAIN | NT | J | MFD, INFO
OfficeJet Series Pro 1150 | HPOJPPICTSCAN 1.00.29 | TWAIN | NT | J | MFD, INFO
OfficeJet Series Pro 1170 | HPOJPPICTSCAN 2.00.24.01 | TWAIN | NT | J | MFD, INFO
OfficeJet Series Pro 1175 | HPOJPPICTSCAN 2.00.24.01 | TWAIN | NT | J | MFD, INFO
OfficeJet Series Pro R Series | PrecisionScan V1.01 | TWAIN | NT | J | MFD, INFO
Printer Scanner Copier 300 | HPPrintScanCop V: A.05.00.02 | TWAIN | 95/98 | J | MFD, INFO
ScanJet 3200C | PrecisionScan LT V2.0 | TWAIN | 95/98 | N | INFO
ScanJet 3300C | PrecisionScan LT V2.0 | TWAIN | 95/98 | N | INFO
ScanJet 4100C/Cse/Cxi | PrecisionScan LT V1.0 | TWAIN | 95/98 | J | AM, INFO
ScanJet 4200C | PrecisionScan LT V2.0 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
ScanJet 5100C/Cse/Cxi | PrecisionScan V1.01 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
ScanJet 5200C | PrecisionScan LT V2.0 | TWAIN | 95/98 | J | AM, INFO
ScanJet 6100C/Cse/Cxi | DeskScan II V2.8 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
ScanJet 6200C/Cse/Cxi | PrecisionScan Pro V1.01 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
ScanJet 6250C/Cse/Cxi | PrecisionScan Pro V1.01 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
ScanJet 6300 | PrecisionScan Pro V2.0 | TWAIN | NT | J | INFO
ScanJet 6350 | PrecisionScan Pro V2.0 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
ScanJet IIc | DeskScan II V2.7 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
ScanJet IIcx | DeskScan II V2.7 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
ScanJet IIp | DeskScan II V2.7 | TWAIN | NT | N | AM, INFO
ScanJet 3c | DeskScan II V2.7 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
ScanJet 3p | DeskScan II V2.7 | TWAIN | NT | N | AM, INFO
ScanJet 4c/4cse | DeskScan II V2.8 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
ScanJet 4p | DeskScan II V2.8 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
ScanJet 5p/5pse | DeskScan II V2.9 | TWAIN | NT | J | INFO
ScanJet 5p/5pse | PictureScan V3.0 | TWAIN | 95/98 | J | INFO

LaCie (tillverkad av Epson)

Bildläsare | Bildläsarprogram | Drivrutin | OS | Färg | Övrigt
Silver Scanner DTP | EpsonScanII V2.62us | TWAIN | NT | J | AM, INFO
Silver Scanner III | EpsonScanII V2.62us | TWAIN | NT | J | AM, INFO
Silver Scanner IV | EpsonScanII V2.62us | TWAIN | NT | J | AM, INFO
Silver Scanner Pro | EpsonScanII V2.62us | TWAIN | NT | J | AM, INFO

Microtek

Bildläsare | Bildläsarprogram | Drivrutin | OS | Färg | Övrigt
Color PageWiz | Microtek Pagein V1.03 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
PageWiz | PageSuite V1.04 | TWAIN | 95/98 | N | INFO
ScanMaker II | ScanWizard V2.31 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
ScanMaker IIg | ScanWizard V2.48 | TWAIN | 95/98 | N | INFO
ScanMaker IIxe | ScanWizard V2.31 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
Phantom 330 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
Phantom 336 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
Phantom 636 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
ScanMaker 330 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
ScanMaker 336 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
ScanMaker III | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
ScanMaker 4 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
ScanMaker 5 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
ScanMaker V6 USL | ScanWizard V2.53 | TWAIN | NT | J | INFO
ScanMaker X6 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
ScanMaker X6EL | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
ScanMaker X6 USB | ScanWizard V2.48 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
ScanMaker 630 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | INFO
ScanMaker 636 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | INFO
ScanMaker 6400 XL | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
ScanMaker 9600 XL | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | INFO
ScanMaker E3 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
ScanMaker E3+ | ScanWizard V2.46 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
ScanMaker E6 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
ScanMaker V300 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
ScanMaker V310 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
ScanMaker V600 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
SlimScan C3 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | INFO
SlimScan C3 USB | ScanWizard USB V1.0 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
SlimScan C6 | ScanWizard V2.54 | TWAIN | NT | J | INFO
SlimScan C6 USB | ScanWizard USB V1.03 | TWAIN | 95/98 | J | INFO

IBM

Bildläsare | Bildläsarprogram | Drivrutin | OS | Färg | Övrigt
IdeaScan | IBM Scanner (011) V2.35 | TWAIN | NT | J | -

Mustek

Bildläsare | Bildläsarprogram | Drivrutin | OS | Färg | Övrigt
Paragon 1200 A3 Pro | Paragon1200A3proV1.2 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
Paragon 1200 III SP | MP1200 IIEP v1.01 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
Paragon 1200 SP | MFBSParagonCX 3.5 | TWAIN | NT | J | INFO
Paragon 1200 SP Pro | MFBSParagonCX 3.5 | TWAIN | NT | J | INFO
Plug-N-Scan 1200 III EP | M1200 III EP V1.53 | TWAIN | NT | J | INFO
Plug-N-Scan 600 II CD | MFBS V3.5 | TWAIN | NT | J | INFO
Plug-N-Scan 600 III EP | 600 III EP V3.22 | TWAIN | NT | J | INFO
Plug-N-Scan 600 III EP Plus | 600 III EP V3.22 | TWAIN | NT | J | INFO

Plustek

Bildläsare | Bildläsarprogram | Drivrutin | OS | Färg | Övrigt
OpticPro 600P | PlustekOpticPro V4.0 | TWAIN | 95/98 | J | -
OptiPro 4830P | PlustekOpticPro V4.0 | TWAIN | 95/98 | J | -
OpticPro 9630P | PlustekOpticPro V4.0 | TWAIN | 95/98 | J | -

Ricoh

Bildläsare | Bildläsarprogram | Drivrutin | OS | Färg | Övrigt
IS420 | CFM TWAIN V5.1 | TWAIN | NT | N | AM
IS420 | ISIS-drivrutin från Caere | ISIS | NT | N | AM
IS430+ | CFM TWAIN V5.1 | TWAIN | NT | N | AM
IS430+ | ISIS-drivrutin från Caere | ISIS | NT | N | AM
OfficeStyler T10 | OfficeStyler T10 | TWAIN | 95/98 | N | MFD

ScanPaq (tillverkad av Microtek)

Bildläsare | Bildläsarprogram | Drivrutin | OS | Färg | Övrigt
SQ 2000 | ScanWizard 2.48 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
SQ 2030 | ScanWizard 2.48 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
SQ 3000 | ScanWizard 2.48 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
SQ 3036 | ScanWizard 2.48 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
SQ 4800 | ScanWizard 2.48 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
SQ 4830 | ScanWizard 2.46 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
SQ 9600 | ScanWizard 2.48 | TWAIN | NT | J | AM, INFO

Sony

Bildläsare | Bildläsarprogram | Drivrutin | OS | Färg | Övrigt
IJP-V100 | SonyAllinOne V:S.03.01.2 | TWAIN | 95/98 | N | MFD

Storm

Bildläsare | Bildläsarprogram | Drivrutin | OS | Färg | Övrigt
EasyPhoto Image Wave | EasyPhoto V2.7.2 | TWAIN | NT | J | INFO
PageScan USB | ScanBank V1.02 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
SmartPage Pro | EasyPhoto V2.6 | TWAIN | 95/98 | J | KM, INFO

UMAX

Bildläsare | Bildläsarprogram | Drivrutin | OS | Färg | Övrigt
1200 Pro | VistaScan V2.43S | TWAIN | NT | J | -
Astra 300P | ScanIt V3.00P | TWAIN | 95/98 | J | INFO
Astra 600P | Vista Scan V2.40P | TWAIN | NT | J | -
Astra 600S | VistaScan V2.43S | TWAIN | NT | J | -
Astra 610P | VistaScan V2.43P | TWAIN | NT | J | -
Astra 610S | VistaScan V2.43S | TWAIN | NT | J | -
Astra 1200S | VistaScan V2.43S | TWAIN | NT | J | -
Astra 1210P | ScanUtility | TWAIN | 95/98 | J | -
Astra 1220P | VistaScan V2.43P | TWAIN | NT | J | -
Astra 1220S | VistaScan V2.44S | TWAIN | NT | J | -
Astra 1220U | VistaScan V2.4U | TWAIN | 95/98 | J | -
Astra 2400S | VistaScan V3.0S | TWAIN | NT | J | AM
FunScan 610P | VistaScan V2.43P | TWAIN | NT | J | -
Gemini D16 | MagicScan V3.13 | TWAIN | NT | J | AM
PageOffice IIc | Page Office IIC/PP3.1 | TWAIN | 95/98 | J | MFD
PowerLook II | MagicScan V4.1 | TWAIN | NT | J | -
PowerLook III | MagicScan V4.2 | TWAIN | NT | J | -
ScanOffice 610S | VistaScan V2.43S | TWAIN | NT | J | -
SuperVista S12 | VistaScan V2.30 | TWAIN | NT | J | AM
Vista S6E | VistaScan V2.43 | TWAIN | NT | J | AM, INFO
Vista S12 | VistaScan V2.43 | TWAIN | NT | J | AM, INFO

Visioneer

Bildläsare | Bildläsarprogram | Drivrutin | OS | Färg | Övrigt
PaperPort 3000 | PaperPort 5.2 | TWAIN | NT | J | INFO
PaperPort 3100 | PaperPort 5.2 | TWAIN | NT | J | INFO
PaperPort 3100 USB | PaperPort 5.3 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
PaperPort 3100B | PaperPort 5.2 | TWAIN | NT | J | INFO
PaperPort 6000A | PaperPort 5.3 | TWAIN | NT | J | INFO
PaperPort 6000B | PaperPort 5.3 | TWAIN | NT | J | INFO
PaperPort 6100B | PaperPort 5.3 | TWAIN | NT | J | INFO
PaperPort OneTouch | PaperPort 5.3 (for OneTouch) | TWAIN | NT | J | INFO
PaperPort OneTouch 5300 | PaperPort 5.3 (for One Touch) | TWAIN | NT | J | INFO
PaperPort Strobe | PaperPort 5.3 | Ingen inläsning | NT | J | KM, INFO

Digitala kameror och fotobildläsare som kan användas

I detta avsnitt finns en lista över digitala kameror som har testats och fungerar med Caere-programmen. Vissa enheter behöver specialbehandling för att fungera på rätt sätt med Caere-programmen. I avsnittet "

Särskilda upplysningar om kameror" kan du ta reda på om enheten ställer ytterligare krav

Om inte enheten finns med på denna lista har den kanske testats nyligen. I så fall finns den med på kompatibilitetslistan på

Caeres webbplats. Även om inte enheten finns med på listan kan den fortfarande fungera med Caere-programmet. I avsnittet " Bildläsaren finns inte med på listan i Caere Scan Manager" finns upplysningar om hur du ställer in enheten.

Nyckel

Kamera eller bildläsare | Den digitala kamera- eller fotobildläsarmodell som testades
Program | Tillverkarens program som användes med respektive digital kamera eller fotobildläsare under testningen
Drivrutin | TWAIN: TWAIN-kompatibel drivrutin ISIS: ISIS drivrutin
OS | Operativsystem: 95/98 fungerar med Windows 95 och Windows 98 NT fungerar med Windows 95, Windows 98 och Windows NT 4.0 2000 fungerar med Windows 98 och Windows 2000
Övrigt | INFO anger att du bör läsa avsnittet " Särskilda upplysningar om kameror"

Agfa

Kamera eller bildläsare | Program | Drivrutin | OS | Övrigt
EPhoto 780 | Epson Photo!2 TWAIN and Utility Software V2.00E | TWAIN | NT | -

Canon

Kamera eller bildläsare | Program | Drivrutin | OS | Övrigt
PowerShot 350 | PowerShot 350 V1.1.1 | TWAIN | 95/98 | INFO
PowerShot A5 | PowerShot TWAIN V2.2 | TWAIN | NT | -

Casio

Kamera eller bildläsare | Program | Drivrutin | OS | Övrigt
QV7000SX | Casio Digital Camera 3.0 | TWAIN | NT | -

Epson

Kamera eller bildläsare | Program | Drivrutin | OS | Övrigt
PhotoPC 700 | Photo!2 V2.0 | TWAIN | NT | INFO

HP

Kamera eller bildläsare | Program | Drivrutin | OS | Övrigt
PhotoSmart Photo Scanner | PhotoSmart Photo V2.5 | TWAIN | NT | -

Kodak

Kamera eller bildläsare | Program | Drivrutin | OS | Övrigt
DC120 | DC120 Digital Access V1.0.4 | TWAIN | NT | -
DC210 Plus | Picture Easy Software V2.0 | TWAIN | NT | -

MINOLTA

Kamera eller bildläsare | Program | Drivrutin | OS | Övrigt
Dimage V | FlashPoint Camera Access V1.1 | TWAIN | NT | -

Olympus

Kamera eller bildläsare | Program | Drivrutin | OS | Övrigt
D-200L | Olympus Digital Vision V3.1 | TWAIN | NT | -
D-220L | Olympus Digital Vision V3.1 | TWAIN | NT | -
D-320L | Olympus Digital Vision V3.1 | TWAIN | NT | -

Storm

Kamera eller bildläsare | Program | Drivrutin | OS | Övrigt
EasyPhoto Reader (fotobildläsare) | EasyPhoto Reader V2.7.2 | TWAIN | 98 | -

Särskilda upplysningar om kameror

Följande upplysningar gäller endast för PageKeeper.

Canon PowerShot 350

Under överföringen av bilderna från kameran till PageKeeper, kan det hända att en meddelanderuta med ett nonsensmeddelande visas. Klicka på OK. Om bilden överförs utan problem kan du strunta i meddelandet.

Epson PhotoPC 700

Om du försöker komma åt fliken Bildläsare i dialogrutan Alternativ när kameran är avslagen, kan det hända att PageKeeper inte svarar. När detta inträffar visas meddelandet "PK Documents Not Responding" (PK-dokumenten svarar inte). Stäng PageKeeper och starta om det.

Särskilda upplysningar om bildläsare

Följande upplysningar beskriver de ändringar du kan behöva göra i bildläsarinställningarna för att kunna använda bildläsaren med Caere-programmen. Detta avsnitt tar även upp vissa bildläsarfunktioner som kanske inte fungerar som du har förväntat dig med Caere-programmen.

Agfa-bildläsare och -program

Om du använder TWAIN-drivrutinen för Agfas FotoLook version 3.00.5, kan det hända att inläsningen fördröjs så länge att du inte kan stänga förloppsindikatorn för bildläsaren. Om du väntar i ungefär 20 sekunder fullbordas inläsningen. Du kan undvika detta problem genom att använda en annan TWAIN-drivrutin.

Bildläsaren Agfa DuoScan T1200

Du kan behöva uppdatera TWAIN-drivrutinen som medföljer denna bildläsare. Installera den version av FotoLook 3.0x som medföljde bildläsaren och gå sedan till Agfas webbplats (

www.agfahome.com). Leta reda på upplysningarna om bildläsaren DuoScan T1200, och ladda sedan ner rättelsen (finns under Drivers). FotoLook Version 3.00.08 laddas ner.

Bildläsaren Agfa SnapScan 300

Det går inte att läsa in färgbilder med den automatiska arkmataren. Läs in i färg från flatbädden.

Bildläsaren Agfa SnapScan 600

Om en arkmatare är installerad på bildläsaren Agfa SnapScan 600 kommer bildläsaren att påbörja inläsningen och försöka använda arkmataren trots att du vill använda flatbädden. Om du försöker läsa in med flatbädden när den automatiska arkmataren är monterad visas ett felmeddelande om att det saknas papper i arkmataren. Om du vill läsa in från flatbädden ska du koppla bort (dra ur kontakten till) arkmataren och starta om Caere-programmet.

Caere-programmet driver arkmataren på rätt sätt om det finns papper i den och den ombeds att läsa in.

Canon-bildläsare

Bildläsarna Canon MultiPASS C5000 och CFX-L4500IF MFD Scanners

Det går inte att läsa in dubbelsidigt med bildläsarna Canon MultiPASS.

(Endast för PageKeeper-användare)

Om du avbryter en inläsning när du använder arkmataren och Canon Multipass Master 2.50 (med programmet Scan Gear 4.0 TWAIN), och har aktiverat alternativet för automatisk identifiering av sidor, får du ett meddelande om att inläsningen misslyckades (inläsningen tidsutlöste) följt av ett Scan Gear-meddelande. Du kan endast avbryta en inläsning i 75 eller 100 dpi i svartvitt. Alla andra inställningar medför att sidorna staplas i bildläsarens arkmatare. Om du tar bort sidorna får du ett felmeddelande eller ett allmänt skyddsfel inträffar i systemet. Stäng Caere-programmet och MPBackground och starta sedan om Caere-programmet.

Bildläsarna Canon 610P och 260C och Windows NT och 98

När du använder en Canon 610P-bildläsare, som är ansluten till datorns parallellport under Windows 98, fungerar inte knappen Avbryt så länge bildläsaren används. När bildläsarna Cannon 610P och 260C påbörjar inläsningen under operativsystemet Windows NT upphör musen tillfälligt att fungera.

Bildläsarna Canon CanoScan 300 och BJC 4300

När du läser in dokument i formatet Legal med fel programinställningar för pappersstorleken kommer den nedersta delen av sidan att förloras.

Bildläsarna Canon 320U och 620U

Användargränssnittet för dessa bildläsare har ett reglage för ljusstyrka, men när du flyttar reglaget påverkas inte ljusstyrkan i bilderna.

Epson-bildläsare

Alternativ för arkmatare

Alternativen för arkmatare nedtonas inte när Epson-arkmataren kopplas bort från bildläsaren. Alternativen för arkmataren har dock endast effekt när arkmataren är ansluten.

Inställningar som krävs i Windows NT

När du läser in bilder med Windows NT måste du ange vissa specialinställningar i dialogrutan Epson TWAIN, som motsvarar det inläsningsläge som du valde i Caere-programmet. Annars kommer kvaliteten på den inlästa bilden att vara undermålig.

Dialogrutan Epson TWAIN visas automatiskt när du anger Scan Image (Läs in bild) i listan som visas när du klickar på knappen Image (Bild).

Inställningar för svartvitt:

- Ställ in Image Type (Bildtyp) på OCR i dialogrutan Epson TWAIN.
- Ställ in Resolution (Upplösning) på 300 dpi (standardinställningen är 72).
- Välj Text Enhancement Technology/Auto Area Segmentation (Textförbättringsteknik/Automatisk områdessegmentering) om detta alternativ är tillgängligt, och klicka på OK.

Inställningar för gråskala:

- Ställ in Image Type på Black and White Photo (Svartvitt fotografi) i dialogrutan Epson TWAIN.
- Välj 16 Gray eller 256 Gray som pixeldjup.
- Ställ in Resolution på 300 dpi (standardinställningen är 72) och klicka på OK.

Automatisk områdessegmentering och textförbättringsteknik

Följande bildläsare stöder Epsons Auto Area Segmentation (AAS) och Text Enhancement Technology (TET):

Action Scanner II: Endast TET

ES-1000C: Endast TET

Expressions 636: AAS och TET

GT-5500: AAS och TET

För Windows 95 och 98:

Epson-alternativen Auto Area Segmentation och Text Enhancement Technology visas bara om en bildläsare som stöder funktionerna Auto Area Segmentation och Text Enhancement Technology är ansluten.

Alternativen Auto Area Segmentation och Text Enhancement Technology visas tillsammans med andra alternativ för inläsningsläge i Caere-programmets bildläsarinställningar. Det går bara att välja ett alternativ i taget.

För Windows NT:

Det går bara att komma åt Epson-alternativen Auto Area Segmentation och Text Enhancement Technology från dialogrutan TWAIN vid inläsning i svartvitt.

Bildläsaren Epson GT-5500

Om du får problem med upprepade inläsningar med bildläsaren Epson GT-5500 ska du välja inställningen Show TWAIN settings before scan (Visa TWAIN-inställningarna före inläsning) i Caere Scan Manager.

Om du avbryter en inläsning när du använder bildläsaren Epson GT-5500 med programmet Epson Scan Wizard 2.44 visas en dialogruta kallad Scanner Not Ready (Bildläsaren är inte redo). Dialogrutan följs av en varning om att detta är en ogiltig åtgärd och Caere-tillämpningen avslutas. Detta inträffar oberoende av inställningarna för pappersstorlek, färg, orientering och dpi.

Tryck på tangenterna Ctrl+Alt+Delete, avsluta aktiviteten, klicka på knappen Avbryt (i bildläsarprogrammet) och starta Caere-programmet igen. Avbryt inte efterföljande inläsningar.

Fujitsu-bildläsare

När du installerar en ISIS Fujitsu-bildläsare ska du om möjligt välja sidor i formatet Legal i dialogrutan Fujitsu. Välj annars Scanner Maximum (bildläsarens största). Sedan kan du välja valfri pappersstorlek som stöds av Ceare-programmet när du installerar det.

Vid användning av vissa Fujitsu-bildläsare, flyttas bilden åt vänster om du läser in små dokument med en arkmatare. Du måste använda flatbädden för att små dokument ska läsas in på rätt sätt.

Fujitsu ScanPartner 600C

Bildläsaren Fujitsu ScanPartner 600 visar inget meddelande om att du ska vända på sidan när du läser in dubbelsidiga dokument (med text på båda sidorna av arket). Se till att inläsningen av den ena sidan är klar och vänd sedan på bunten.

Fujitsu 10C och 600C

Om det inte går att läsa in färgbilder ska du avinstallera programmet ScandAll. Installera sedan om Caere Scan Manager.

HP-bildläsare och -program

(Endast för PageKeeper-användare) Funktionen Auto-detect pages in ADF (Automatisk upptäckt av sidor i arkmataren) i PageKeeper fungerar inte för det första pappersarket som du placerar i arkmataren i bildläsaren HP OfficeJet. Du kan rätta till detta problem genom att aktivera Auto-detect pages in ADF (i PageKeepers alternativ), fylla på arkmataren och påbörja inläsningen manuellt. Hädanefter kommer bildläsaren att känna av sidorna automatiskt.

HP Printer Scanner Copier 300

Det går inte att läsa in svartvita bilder vid 75 eller 100 dpi med HP Printer Scanner Copier 300. Vid inläsning i dessa upplösningar visas ett HP-felmeddelande och anslutningen till bildläsaren bryts. Du kan återuppta inläsningen genom att stänga av och slå på bildläsaren.

Bildläsaren HP ScanJet IIcx

Bildläsaren HP ScanJet IIcx kan förlora kommunikationen med Caere-programmet och kräva att du startar om datorn när du läser in svartvita bilder, bilder i liggande format eller sidor i A4-format.

Bildläsarna HP OfficeJet Pro

Du kan inte använda sidor i formatet Legal i enheterna HP OfficeJet Pro 1150c, 1170c och 1175c.

Gränssnittsprogrammet HP DeskScan

Ändra inte inställningar i programmet eller minimera fönster sedan inläsningen har börjat om du använder programmet HP DeskScan. Om du ändrar inställningar eller fönster visas ett felmeddelande som anger att ett bildläsarfel har inträffat.

(Endast för PageKeeper-användare) Det kan hända att inlästa dokument visas som gråskaliga bilder om du ändrar inställningar eller fönster. Om detta inträffar ska du deaktivera funktionen Auto Detect Pages in ADF (Automatisk upptäckt av sidor i arkmataren), välja sidområden och ställa in rätt bildtyp.

Programmet HP ScanJet Source

HP ScanJet Source, som finns på cd-skivan med Windows 98, är en datakälla som tillhandahåller tre olika inläsningslägen: 75 dpi för färg, 150 dpi för gråskala och 300 dpi för streckbilder. Om du väljer den HP ScanJet Source som levereras av Microsoft föreslår vi att du väljer BW Drawing (Svartvit ritning).

Alternativen BW Photo (Svartvitt foto) och Color Photo (Färgfoto) ger inte tillräcklig upplösning för att fungera i Caere-programmet.

Gränssnittsprogrammet HP Precision Scan

(Endast för PageKeeper-användare) Under vissa omständigheter kan det hända att programmet HP Precision Scan 1.0 eller 1.01 medför att inlästa dokument visas som gråskaliga bilder. Om detta inträffar ska du deaktivera Auto Detect Pages in ADF (Automatisk upptäckt av sidor i arkmataren), välja sidområden och ställa in rätt bildtyp.

Bildläsarna HP ScanJet 4100C och 5100C

Om du utför OCR på färgdokument kan detta kräva mycket tid. Utför OCR med inställningar för gråskala eller svartvitt.

OmniPage Pro visar alla bilder från ScanJet 4100C i svartvitt även om du väljer färg.

Bildläsaren HP 5200C

När du läser in fotografier eller dokument som är mindre än formatet Letter (8,5 x 11 tum) ska du placera ett vitt papper ovanpå fotografiet eller dokumentet så att inte bilden av bildläsarens lock kommer med vid inläsningen.

Microtek-bildläsare och -program

Om du får meddelanden om att bildläsaren inte hittas eller att SCSI-kontroller utförs ofta kan det hända att ROM-programvaran på SCSI-kortet behöver uppdateras eller att SCSI-kedjan behöver avslutas. Logga in på Microteks webbplats,

www.microtek.com, och gå till sidan för PC FTP som innehåller uppdaterad programvara.

Microtek ScanMaker E3

På Microtek ScanMaker E3 ger inställningarna för ljusstyrka i programmet inverterad effekt både i gråskala och i färg. Du kan göra en bild ljusare genom att flytta reglaget mot den mörkare inställningen, och mörkare genom att flytta reglaget mot den ljusare inställningen.

Microtek ScanMaker 4

Det går inte att läsa in vid 75 dpi med Microtek Scan Maker 4. Om du försöker läsa in vid 75 dpi kraschar systemet. Om systemet kraschar ska du starta om programmet och se till att 75 dpi inte är markerat.

Mustek-bildläsare

Om din Mustek-bildläsare stannar under inläsning och du inte kan använda knappen Avbryt, kan det hända att drivrutinsprogrammet är för gammalt. Mustek SCSI-bildläsare måste dessutom vara anslutna till de SCSI-kort som tillhandahålls av Mustek för att de ska fungera på rätt sätt. Kontrollera att du har installerat eventuella programrättelser som medföljde bildläsaren. Om du fortfarande har problem med inläsningen ska du ladda ner och installera den senaste uppgraderingen och rättelsen från Musteks webbplats på adress

www.mustek.com.

Om du får meddelanden om minnesfel sedan du har installerat lämpliga programrättelser kan det hända att du måste ta bort programmet Mustek Watch från programgruppen Autostart i Windows.

När du påbörjar inläsningen från Mustek-bildläsaren till Caere-programmet ska du inte avbryta inläsningen. Om du avbryter mitt i en inläsning visas ett felmeddelande och du måste starta om Caere-programmet.

Bildläsaren Mustek 1200 SP Pro Scanner

Om du har ställt in källan i Caere Scan Manager till Mustek Paragon 1200 SP Pro och läser in i svartvitt och ändrar inställningen för sidstorlek i Mustek-programmet har detta ingen effekt. Välj den sidstorlek som du ska läsa in i Caere-programmet.

Storm-bildläsare

I programmet EasyPhoto 2.6 som medföljer Storm SmartPage Pro, är det enda tillgängliga alternativet 8-bitars gråskalig inläsning i stående orientering. Om du försöker läsa in med användargränssnittet för bildläsarprogrammet deaktiverat går det inte att använda Caere-programmen.

UMAX-bildläsare

Bildläsarna UMAX Vista-S6E och Vista-S12 Scanners

Se till att det finns papper i arkmataren innan du startar Caere-produkten om du använder bildläsarna UMAX Vista-S6E eller Vista-S12. Om arkmataren är tom är programalternativen för arkmataren nedtonade.

Bildläsaren UMAX Astra 300P

När du öppnar gränssnittet UMAX TWAIN återställs upplösningen till standardinställningen 100 dpi för färg och gråskala. Inställningarna sparas inte efter varje session. Kontrollera därför att UMAX TWAIN-gränssnittet är inställt på 200 dpi eller högre varje gång du ska läsa in en sida, så att Caere-programmet accepterar sidan. Vi rekommenderar inställningen 300 dpi svartvitt. Om du inte gör detta får du ett meddelande om att TWAIN-inställningarna är felaktiga och inläsningen upphör.

Caere rekommenderar följande vid användning av bildläsaren UMAX Astra 300P:

- Kontrollera att UMAX TWAIN-gränssnittet visas.
- Stäng av funktionen för automatiskt område i UMAX-programmet.
- Ställ in UMAX-gränssnittet på 300 dpi för varje sida när du ska läsa in gråskaliga bilder. Du kan inte spara denna inställning.

Visioneer-bildläsare med PaperPort

Vissa bildläsare sparar först inlästa data på disk, och du måste sedan överföra dem till Caere-programmet. När du har läst in bilderna ska du dra sidbilderna till ikonen för Caere-programmet på skrivbordet i PaperPort. Sidbilderna laddas in i Caere-programmet.

När du installerar Caere-programmet kan det i vissa fall hända att det automatiskt blir den OCR-motor som används med programmet Visioneer PaperPort. Detta innebär att OmniPage Pro OCR kommer att användas för att konvertera bilder till text när du drar dem till textbaserade tillämpningslänkar i PaperPort. I vissa versioner av PaperPort måste du dock byta OCR-motorn till OmniPage Pro manuellt.

Kontrollera att OmniPage Pro OCR används med texttillämpningslänkarna i PaperPort:

- Öppna PaperPort och välj Link Preferences... (Egenskaper för länk) i menyn Edit (Redigera). Dialogrutan PaperPort Preferences (Egenskaper för PaperPort) visas. Stäng alla Caere-program.
- Klicka på någon av ikonerna för textbaserade tillämpningar i listan Category (Kategori).
- Kontrollera att OmniPage Pro är markerat i listan OCR Package (OCR-program).
- Upprepa steg 2 och 3 för andra textbaserade tillämpningar.
- Klicka på OK för att acceptera de aktuella valen och stänga dialogrutan.

Bildläsarna Visioneer 3100USB och 6100USB

Om du använder OmniPage Web, kommer du inte att kunna läsa in flera sidor i färg med bildläsarna Visioneer 3100SB eller 6100USB. Det går att läsa in i svartvitt på dessa bildläsare i OmniPage Web.

Nedladdning av bildläsarprogram

Om det uppstår kompatibilitetsproblem mellan bildläsaren och Caere-programmet behöver du kanske en annan drivrutin. Det kan hända att du har kompatibilitetsproblem om inte bildläsaren fungerar med Caere-programmet trots att du har prövat förslagen i "

Lös problem med bildläsaren".

De flesta bildläsartillverkare har webbplatser. På följande webbplatser hittar du produktinformation, inläsningstips, telefonnummer till elektroniska anslagstavlor, programrättelser och uppdateringar.

Agfa

www.agfahome.com

Artec

http://artecusa.com/

Bell & Howell

www.bellhowell.com

Brother

www.brother.com

Canon

www.ccsi.canon.com

Casio

www.casio.com

Compaq

www.compaq.com

Epson

www.epson.com

Fujitsu

www.fujitsu.com

Hewlett-Packard

www.hp.com

Howtek

www.howtek.com

InfoProducts

www.infoconnection.com

Kodak

www.kodak.com

Logitech

www.logitech.com

Microtek

www.mteklab.com

Minolta

www.minolta.com

Mustek

www.mustek.com

Nikon

www.klt.co.jp/nikon

Okidata

www.okidata.com

Panasonic

www.panasonic.com

Plustek

www.plustek.com

Relisys

www.relisys.com

Ricoh

www.ricohcorp.com

Sony

www.sony.com

Storm

www.driverguide.com

UMAX

www.umax.com

Visioneer

www.visioneer.com/products

På Caeres webbplats,

www.caere.com finns ytterligare upplysningar om bildläsare. Kom ihåg att webbplatserna byter adress ibland, så adresserna i listan kan ha ändrats. Många bildläsartillverkare har också en BBS (elektronisk anslagstavla) och en ftp-server (för filöverföring) på America Online och CompuServe. Dokumentationen för bildläsaren innehåller upplysningar om hur du loggar in på dessa.

Caere Scan Manager
Information om installation av bildläsare

Copyright© 1999 Caere Corporation.

Med ensamrätt. Logotypen för Caere, Caere®, OmniPage®, OmniPage Pro®, PageKeeper®, Language Analyst®, 3D OCR®, AutoOCR Toolbar™, True Page®, Caere Scan Manager och Scan Manager är varumärken som tillhör Caere Corporation.

Många av de namn och symboler som tillverkare och återförsäljare använder för att särskilja sina produkter är registrerade som varumärken. Sådana namn och symboler har tryckts med inledande versaler i detta dokument.

092799