Caere Scan Manager

Hinweise zur Scannereinrichtung

Inhalt

o Vorbemerkung

Upgrade von einer Vorversion

Aktualisierung von bereits installierten Scannern

Scanner mit Windows 2000 verwenden

o Überblick

Häufig gestellte Fragen

o Den Scanner für den Einsatz mit Caere-Produkten einrichten

So öffnen Sie Caere Scan Manager

So richten Sie in Caere Scan Manager einen anderen Scanner ein

So richten Sie eine Digitalkamera oder einen Fotoscanner ein

So ändern Sie den Standardscanner in Caere Scan Manager

o Allgemeine Tips zum Scannen

o Scannerprobleme lösen

Probleme beim Betrieb des Scanners

So deinstallieren Sie Caere Scan Manager

So installieren Sie Caere Scan Manager neu

Scannermeldung beim Start

Mehrere Versionen von Caere Scan Manager

Scanner in Caere Scan Manager nicht aufgeführt

So wählen Sie einen generischen TWAIN-kompatiblen Scanner oder eine generische TWAIN-kompatible Kamera aus

Scannen in ein Caere-Produkt ist nicht möglich

Systemabsturz beim Scannen

Andere Scannerprobleme

So ändern Sie die TWAIN-Scannereinstellungen

o Scannertreiber installieren

So ändern Sie den aktuellen TWAIN-Treiber

Den Scanner testen

o Unterstützte Scanner

o Unterstützte Digitalkameras und Fotoscanner

o Hinweise zu einzelnen Kameras

Canon PowerShot 350

Epson PhotoPC 700

o Hinweise zu einzelnen Scannern

Scanner und Software von Agfa

Scanner von Canon

Scanner von Epson

Scanner von Fujitsu

Scanner und Software von HP

Scanner und Software von Microtek

Scanner von Mustek

Scanner von Storm

Scanner von UMAX

Scanner von Visioneer und die Software PaperPort

o Scannersoftware herunterladen

Vorbemerkung

In diesem Dokument wird für alle Arten digitaler Bilderfassungs-Hardware (Scanner, Fotoscanner und digitale Kameras) der Oberbegriff Scanner bzw. scannen verwendet. Achten Sie vor Inbetriebnahme des Scanners mit der neuen Software darauf, daß der Scanner angeschlossen und mit dem System kompatibel ist und mit der vom Hersteller gelieferten Software zusammenarbeitet.

Upgrade von einer Vorversion

Wenn auf Ihrem System schon ein Caere-Produkt installiert ist, wurde Caere Scan Manager möglicherweise bereits installiert. Caere Scan Manager stellt automatisch fest, ob ein Scanner vorhanden ist, der für die Zusammenarbeit mit dem Caere-Produkt eingerichtet ist. Ist dies der Fall, erfolgt die Installation von Caere Scan Manager ohne jede Änderung der vorhandenen Einstellungen.

Aktualisierung von bereits installierten Scannern

Wenn Sie einen TWAIN-Scanner einsetzen, der einer früheren Version von Caere Scan Manager als generisches Gerät hinzugefügt wurde, müssen die Scannereinstellungen möglicherweise aktualisiert werden. Um die optimalen Einstellungen zu erhalten, löschen Sie das Symbol für das Gerät, und fügen Sie es dann wieder hinzu, indem Sie es im Assistenten zum Hinzufügen eines Scanners in der Dropdown-Liste der Hersteller und Scanner auswählen.

Scanner mit Windows 2000 verwenden

Wenn das Caere-Produkt auf der Windows 2000-Plattform läuft, funktioniert der Scanner möglicherweise nicht erwartungsgemäß. Fragen Sie beim Scannerhersteller nach, ob der Scanner unter Windows 2000 unterstützt wird und verschaffen Sie sich, wenn nötig, einen anderen Scannertreiber. Eine Liste von Herstellern mit Verknüpfungen zu ihren Websites finden Sie unter " Scannersoftware herunterladen". Zur Zeit finden Tests mit Caere-Produkten zur Kompatibilität unter Windows 2000 statt. Neues über die Kompatibilität unter Windows 2000 wird auf der Website von Caere unter www.caere.com veröffentlicht.

Überblick

Caere Scan Manager ist die Software, über die der Scanner mit allen Caere-Produkten kommuniziert. Caere Scan Manager wird bei der Installation des Caere-Produkts automatisch mit installiert. In dem vorliegenden Dokument finden Sie Informationen über Caere Scan Manager und die Scanner, die erfolgreich auf Kompatibilität mit den folgenden Caere-Produkten getestet wurden:

o OmniPage Pro, Version 8 (oder höher)

o OmniPage-Assistent, Version 1 (oder höher)

o OmniPage Web, Version 1 (oder höher)

o PageKeeper, Version 3 (oder höher)

o OmniForm, Version 3 (oder höher)

Caere-Produkte sind mit den meisten verfügbaren Scannern kompatibel. Um festzustellen, ob Ihr Scanner auf Kompatibilität mit Caere-Produkten getestet wurde, lesen Sie die Abschnitte " Unterstützte Scanner" und " Unterstützte Digitalkameras und Fotoscanner". Ist der Scanner in Caere Scan Manager nicht aufgeführt, schlagen Sie im Abschnitt " Scanner in Caere Scan Manager nicht aufgeführt" nach. Dort finden Sie Informationen darüber, wie das Gerät für die Zusammenarbeit mit dem Produkt eingerichtet wird. Sie können auch die Website von Caere unter www.caere.com/scanners besuchen. Dort finden Sie Aktualisierungen für Caere Scan Manager sowie Anleitungen über zur Verwendung von Scannern, eine Kaufanleitung für Scanner und ein Glossar.

Häufig gestellte Fragen

In der folgenden Liste häufig gestellter Fragen können Sie direkt auf den Abschnitt springen, dessen Informationen Sie am meisten interessieren.

o Wie überprüfe ich, ob mein Scanner korrekt eingerichtet ist?

o Was soll ich tun, wenn mein Scanner in der Liste der unterstützten Scanner nicht aufgeführt ist?

o Was soll ich tun, wenn mein System abstürzt, sobald ich ein Dokument in mein Caere-Produkt scanne?

o Warum kann ich die Schaltfläche Bild scannen nicht verwenden, um ein Dokument in mein Caere-Produkt zu scannen?

o Was kann ich tun, um die Auflösung meines gescannten Bildes zu verbessern?

o Wie ändere ich den Standardscanner, der mit meinen Caere-Produkten verwendet wird?

o Was soll ich tun, wenn ich meinen Scanner durch ein anderes Modell ersetze?

o Wie kann ich ein invertiertes Bild korrigieren?

o Was kann ich tun, wenn der Helligkeitsregler genau umgekehrt funktioniert?

o Warum kann ich zwar Schwarzweißdokumente, nicht jedoch Farbdokumente scannen?

Den Scanner für den Einsatz mit Caere-Produkten einrichten

Caere Scan Manager wird automatisch zusammen mit dem Caere-Produkt installiert. Caere Scan Manager richtet den Scanner oder andere Eingabegeräte (beispielsweise eine Digitalkamera) so ein, daß sie mit Caere-Produkten zusammenarbeiten. Bei der Installation des Produkts werden Sie aufgefordert, Hersteller und Modell des Scanners auszuwählen.

Nach der Installation können Sie auf Caere Scan Manager über die Systemsteuerung von Windows zugreifen. Sie können hier einen Scanner hinzufügen oder den Standardscanner für die Zusammenarbeit mit den Caere-Produkten ändern. Auch wenn beim Scannen Schwierigkeiten auftreten, kann der Aufruf von Caere Scan Manager notwendig sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt " Scannerprobleme lösen".

So öffnen Sie Caere Scan Manager:

1. Klicken Sie in der Task-Leiste von Windows auf Start, und wählen Sie Einstellungen / Systemsteuerung.

2. Doppelklicken Sie auf das Symbol für Caere Scan Manager.

Caere Scan Manager wird geöffnet. Das Symbol Scanner hinzufügen sowie ein Symbol für jeden aktuell mit dem Programm eingerichteten Scanner werden angezeigt.

So richten Sie in Caere Scan Manager einen anderen Scanner ein:

1. Schließen Sie alle Caere-Produkte, und überprüfen Sie, ob der Scanner eingeschaltet ist.

2. Klicken Sie in der Task-Leiste von Windows auf Start, und wählen Sie Einstellungen / Systemsteuerung.

3. Doppelklicken Sie auf das Symbol für Caere Scan Manager. Scan Manager wird geöffnet.

4. Doppelklicken Sie auf das Symbol Scanner hinzufügen.

5. Wählen Sie im Listenfeld Hersteller den Scannerhersteller und im Listenfeld Scanner das Scannermodell aus. Klicken Sie dann auf Weiter.

6. Wählen Sie, falls Sie dazu aufgefordert werden, einen TWAIN-Treiber aus, und klicken Sie dann auf Fertigstellen.

So richten Sie eine Digitalkamera oder einen Fotoscanner ein:

1. Schließen Sie alle Caere-Produkte.

2. Klicken Sie in der Task-Leiste von Windows auf Start, und wählen Sie Einstellungen / Systemsteuerung.

3. Doppelklicken Sie auf das Symbol für Caere Scan Manager. Scan Manager wird geöffnet.

4. Doppelklicken Sie auf das Symbol Scanner hinzufügen.

5. Wählen Sie im Listenfeld Hersteller den Kamerahersteller und im Listenfeld Scanner das Kameramodell aus. Klicken Sie dann auf Weiter.

6. Wenn das Gerät das Standardgerät für Caere-Produkte werden soll, klicken Sie auf Weiter.

7. Wählen Sie, falls Sie dazu aufgefordert werden, einen TWAIN-Treiber aus, und klicken Sie dann auf Fertigstellen.

Hinweise:

o Bei manchen Bildern aus Digitalkameras kann rechts und unten im Bild ein weißer Rand auftreten.

o Für den Einsatz mit Kameras ist als einziges Caere-Produkt bisher PageKeeper Pro getestet worden.

So ändern Sie den Standardscanner in Caere Scan Manager:

1. Schalten Sie den Scanner ein, bevor Sie den Computer hochfahren.

2. Schließen Sie alle Caere-Produkte.

3. Klicken Sie in der Task-Leiste von Windows auf Start, und wählen Sie Einstellungen / Systemsteuerung.

4. Doppelklicken Sie auf das Symbol für Caere Scan Manager. Scan Manager wird geöffnet.

5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Scanners, der zum Standardscanner werden soll, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Als Standard verwenden. Dadurch wird die Option markiert, und es ist erkennbar, daß alle Caere-Produkte automatisch dieses Gerät verwenden.

Allgemeine Tips zum Scannen

Wenn eine Vorlage nicht korrekt gescannt wird, sind schlechte Ergebnisse bei der Zeichenerkennung die Folge. Beachten Sie daher beim Scannen folgende Hinweise:

o Achten Sie beim Scannen auf die Farbe(n) und die Druckqualität des Dokuments. Bei sauber gedruckten Dokumenten lassen sich bessere Erkennungsergebnisse erzielen als bei schlecht gedruckten. Schattierte, farbige oder schlecht gedruckte Dokumente können zu schlechten Ergebnissen führen, sofern diesen Nachteilen beim Scannen nicht durch besondere Einstellungen Rechnung getragen wird.

o Scannen Sie, wenn möglich, keine Fotokopie, sondern das Originaldokument.

o Überprüfen Sie das Glas, die Spiegel und Linsen des Scanners auf Staub, Verschmutzungen und Kratzer. Reinigen Sie sie bei Bedarf.

o Vergewissern Sie sich, daß in dem Caere-Produkt die richtigen Scannereinstellungen ausgewählt sind.

o Achten Sie darauf, daß die Seite gerade im Scanner liegt. Wenn Sie ein kleines Dokument (beispielsweise eine Visitenkarte) scannen, ist die Position des Dokuments auf dem Flachbett des Scanners besonders wichtig. Stellen Sie fest, wo sich auf dem Flachbett der Ursprungspunkt befindet (richten Sie sich nach den Markierungen am Scanner oder den Hinweisen in der Scannerdokumentation), und legen Sie die zu scannende Seite daran an. Ist das Scanergebnis bei einem kleineren Dokument nicht korrekt, verschieben Sie das Dokument auf dem Flachbett, bis Sie die korrekte Position herausfinden.

Scannerprobleme lösen

In diesem Abschnitt finden Sie Hinweise zur Lösung von Scannerproblemen, die bei der Arbeit mit Caere-Produkten auftreten können. Wenn bei der Verwendung von Produkten, die nicht von Caere stammen, Probleme auftreten, wenden Sie sich an den Scannerhersteller.

Auf der Website von Caere Corporation unter www.caere.com finden Sie Abschnitte mit Lösungen zu bekannten Problemen, die bei der Anwendung von Caere-Produkten auftreten können. Außerdem finden Sie dort stets aktuelle Scannerinformationen und Treiberdateien. Klicken Sie im Anfangsdokument auf Support.

Probleme beim Betrieb des Scanners

Wenn in der Zusammenarbeit zwischen Caere-Produkten und Scanner ein Problem auftritt, gehen Sie wie folgt vor:

o Überprüfen Sie, ob der Scanner von dem Caere-Produkt und der verwendeten Version von Windows 95, Windows 98, Windows 2000 oder Windows NT unterstützt wird. Unter " Unterstützte Scanner" finden Sie eine Liste von Scannern, die bei Caere getestet wurden. Ist Ihr dort Scanner nicht aufgeführt, fragen Sie beim Scannerhersteller nach, ob das Gerät unterstützt wird, oder suchen Sie die Website von Caere unter www.caere.com auf.

o Achten Sie darauf, daß Caere Scan Manager installiert ist und Sie dort den richtigen Scanner ausgewählt haben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt " Den Scanner für den Einsatz mit Caere-Produkten einrichten".

o Prüfen Sie, ob Sie den korrekten Scannertreiber installiert haben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt " Scannertreiber installieren".

o Prüfen Sie vor Inbetriebnahme des Scanners mit dem Caere-Produkt, ob der Scanner angeschlossen und mit dem System kompatibel ist und ob er mit der vom Hersteller gelieferten Software zusammenarbeitet.

o Der Scanner muß vor dem Hochfahren des Computers eingeschaltet sein, und die Verbindungen müssen fest sitzen. Scannertreiber müssen beim Hochfahren des Computers geladen werden.

o Prüfen Sie, ob der Scanner von einer anderen Anwendung belegt wird.

o Überprüfen Sie, ob Caere Scan Manager korrekt installiert ist. Möglicherweise müssen Sie Caere Scan Manager deinstallieren und dann nochmals neu installieren.

So deinstallieren Sie Caere Scan Manager:

1. Schließen Sie alle Caere-Produkte.

2. Klicken Sie in der Task-Leiste von Windows auf Start, und wählen Sie Einstellungen / Systemsteuerung.

3. Doppelklicken Sie auf das Symbol Software.

4. Markieren Sie Caere Scan Manager, und klicken Sie auf Hinzufügen/Entfernen.

5. Klicken Sie auf Alles entfernen. Das Dialogfeld für die Deinstallation von Caere Scan Manager wird geöffnet.

6. Klicken Sie auf Weiter, um Caere Scan Manager zu entfernen, und klicken Sie dann auf Fertig.

7. Starten Sie den Computer neu.

Einige Symbole und Programmdateien bleiben möglicherweise auf dem System bestehen, wenn sie umbenannt, verändert oder in andere Ordner verschoben wurden.

So installieren Sie Caere Scan Manager neu:

1. Schalten Sie den Scanner ein, bevor Sie den Computer hochfahren.

2. Schließen Sie alle Caere-Produkte.

3. Legen Sie die Programm-CD des Caere-Produkts in das CD-ROM-Laufwerk ein.

4. Wenn das reguläre Installationsprogramm automatisch gestartet wird, brechen Sie es ab.

5. Suchen Sie den Ordner Scanmgr, und doppelklicken Sie auf das Programm setup.exe.

6. Klicken Sie auf Alles neu installieren, und befolgen Sie dann die Anleitungen am Bildschirm zur Auswahl des Scanners.

7. Sobald die Installation abgeschlossen ist, werden Sie ggf. dazu aufgefordert, den Computer neu zu starten. Wenn der Neustart sofort erfolgen soll, klicken Sie auf Ja. Wenn der Computer zur Zeit nicht neu gestartet werden soll, klicken Sie auf Nein.

Führen Sie keine anderen TWAIN-kompatiblen Anwendungen aus, während Sie einen TWAIN-Scanner mit dem Caere-Produkt verwenden oder installieren.

Scannermeldung beim Start

Folgende oder ähnliche Meldung kann angezeigt werden, wenn Sie das Caere-Produkt zum ersten Mal starten, nachdem Sie den aktuellen Scanner in Scan Manager installiert oder geändert haben: Die Konfiguration dieses Scanners wird mit dem Systemtreiber eingestellt. Wenn keine weiteren Informationen angefordert werden, klicken Sie im Dialogfeld auf OK. Es ist jedoch auch möglich, daß Sie folgende Optionen auswählen können:

o SCSI-Kennung oder Scannerkonfiguration

Die benötigten Daten entnehmen Sie bitte der Scannerdokumentation.

o Seitenformat

Geben Sie das größte Seitenformat ein, das der Scanner unterstützt.

Mehrere Versionen von Caere Scan Manager

Wenn die Verbindung mit dem Scanner verlorengeht oder wenn in dem Caere-Produkt ein vorübergehendes Problem auftritt (beispielsweise fehlende Menüpunkte) und Sie mehr als ein Caere-Produkt installiert haben, verfügt das System möglicherweise über mehrere unterschiedliche Versionen von Caere Scan Manager. Überprüfen Sie in der Windows-Systemsteuerung, ob das Symbol von Caere Scan Manager 5.0 als einziges Scan Manager-Symbol aufgeführt ist. Wenn Sie das Symbol einer früheren Version von Caere Scan Manager sehen, deinstallieren Sie diese Version, starten Sie das System neu, und installieren Sie Caere Scan Manager 5.0 neu.

Scanner in Caere Scan Manager nicht aufgeführt

Ist Ihr Scanner in Caere Scan Manager nicht als auswählbare Option aufgeführt, gehen Sie folgendermaßen vor:

o Sehen Sie auf der Website von Caere unter www.caere.com/scanners nach, ob Aktualisierungen für Caere Scan Manager verfügbar sind. Wenn Ihr Scanner aufgeführt ist, können Sie die neueste Ausgabe von Caere Scan Manager herunterladen.

o Wählen Sie in Caere Scan Manager unter Hersteller die Option Generisch, und wählen Sie eine der TWAIN-Optionen aus, wenn das Gerät TWAIN-kompatibel ist.

Wenn Sie einen Scanner hinzugefügt haben, der nicht von Caere getestet wurde und dann auf Probleme beim Scannen in dem Caere-Produkt stoßen, sollten Sie Caere Scan Troubleshooter verwenden. Caere Scan Troubleshooter bietet eine Reihe von Fenstern, in denen Ihnen Fragen über die Art der auftretenden Probleme gestellt werden, und stellt Ihren Antworten entsprechend die Scannereinstellungen anders ein.

Wenn der Scanner in der Liste der von Caere getesteten Scanner aufgeführt ist, sind die Scannereinstellungen bereits für die Zusammenarbeit mit Caere-Produkten optimiert. In diesem Fall wird nicht empfohlen, Caere Scan Troubleshooter anzuwenden, da durch das Ändern der Scannereinstellungen eines getesteten Scanners das Problem höchstwahrscheinlich nicht behoben wird (sondern ein neues Problem geschaffen werden könnte).

So wählen Sie einen generischen TWAIN-kompatiblen Scanner oder eine generische TWAIN-kompatible Kamera aus:

1. Schließen Sie alle Caere-Produkte, und überprüfen Sie, ob der Scanner eingeschaltet ist.

2. Klicken Sie in der Task-Leiste von Windows auf Start, und wählen Sie Einstellungen / Systemsteuerung.

3. Doppelklicken Sie auf das Symbol für Caere Scan Manager.

4. Doppelklicken Sie auf das Symbol Scanner hinzufügen. Der Assistent zum Hinzufügen eines Scanners wird geöffnet.

5. Wählen Sie in der Liste Hersteller die Option (Generisch) aus, und wählen Sie dann in der Liste Scanner die entsprechende Option (TWAIN-Scanner oder TWAIN-Kamera). Klicken Sie dann auf Weiter.

6. Wählen Sie Ja, um die ausgewählte TWAIN-Option zum Standard für Caere-Produkte zu machen, und klicken Sie dann auf Weiter.

7. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie einen TWAIN-Treiber, und klicken Sie auf Fertigstellen.

Starten Sie mit dem Caere-Produkt einen Scanvorgang. Je nach Ergebnis müssen Sie möglicherweise den TWAIN-Treiber oder die TWAIN-Scannereinstellungen für das Scangerät ändern. Anleitungen dazu finden Sie in den Abschnitten " So ändern Sie den aktuellen TWAIN-Treiber" und " So ändern Sie die TWAIN-Scannereinstellungen".

Scannen in ein Caere-Produkt ist nicht möglich

In den folgenden Fällen ist es nicht möglich, Dokumente in das Caere-Produkt zu scannen:

o Der Scanner wird von einer anderen Anwendung belegt. Schließen Sie alle Windows-Anwendungen, und starten Sie das Caere-Produkt neu.

o Scan Manager wurde nicht installiert, oder es wurde nicht der richtige Scanner ausgewählt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt " Den Scanner einrichten".

o Der Scanner ist nicht an den Computer angeschlossen oder funktioniert nicht einwandfrei. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Den Scanner einrichten".

o Sie verwenden einen Scanner von Visioneer, oder der Scanner ist so eingestellt, daß er mit der Software PaperPort von Visioneer zusammenarbeitet. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt " Scanner von Visioneer und die Software PaperPort".

o In Caere Scan Manager ist der falsche Scanner als Standardscanner eingestellt, oder Sie haben innerhalb des Caere-Produkts den falschen Scanner ausgewählt. Informationen darüber, wie man einen Scanner als Standardscanner einrichtet, finden Sie im Abschnitt " So ändern Sie den Standardscanner in Caere Scan Manager".

Systemabsturz beim Scannen

Sollte beim Scannen ein Systemabsturz auftreten, gehen Sie wie folgt vor:

o Manchmal werden Fehlermeldungen und Dialogfelder hinter den Fenstern anderer Anwendungen angezeigt. Wenn es scheint, daß das System abgestürzt ist, versuchen Sie Alt+Tab zu drücken oder alle Windows-Anwendungen zu minimieren, so daß Sie die Meldung finden und bestätigen können.

o Schalten Sie den Computer aus. Schalten Sie den Scanner aus und wieder ein, um ihn zu reinitialisieren. Starten Sie dann den Computer neu.

o Überprüfen Sie die Scannereinrichtung. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Den Scanner für den Einsatz mit Caere-Produkten einrichten".

o Doppelklicken Sie in Caere Scan Manager auf das Symbol für den Scanner, und überprüfen Sie dann die Einstellungen im Register TWAIN-Scannereinstellungen.

o Fragen Sie beim Scannerhersteller nach (oder besuchen Sie dessen Website), ob Sie den passenden Treiber für den Scanner verwenden.

o Beheben Sie Probleme, die auf zuwenig Arbeitsspeicher zurückzuführen sind.

o Beheben Sie Probleme, die auf zuwenig Festplattenspeicher zurückzuführen sind.

o Besuchen Sie die Website von Caere unter www.caere.com/scanners, und sehen Sie nach, ob Aktualisierungen für Caere Scan Manager verfügbar sind.

Andere Scannerprobleme

Wenn der Scanner Bilder invertiert (Negativdarstellung), wenn es beim Scannen mehrerer Seiten zu Problemen kommt oder wenn beim Scannen andere Probleme auftreten, versuchen Sie entweder Caere Scan Troubleshooter einzusetzen oder in Caere Scan Manager die TWAIN-Scannereinstellungen zu ändern.

So ändern Sie die TWAIN-Scannereinstellungen:

1. Beenden Sie ggf. das Caere-Produkt.

2. Klicken Sie in der Task-Leiste von Windows auf Start, und wählen Sie Einstellungen / Systemsteuerung.

3. Doppelklicken Sie auf das Symbol für Caere Scan Manager.

4. Doppelklicken Sie auf das Symbol für das TWAIN-Eingabegerät.

5. Klicken Sie auf das Register TWAIN-Scannereinstellungen, und nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

6. Klicken Sie auf OK.

Starten Sie mit dem Caere-Produkt einen Scanvorgang. Wenn die Ergebnisse Sie nicht zufriedenstellen, benötigen Sie möglicherweise eine andere Version der TWAIN-Treibersoftware für den Scanner. Wenden Sie sich deswegen an den Hersteller des Scanners, oder besuchen Sie dessen Website. Eine Liste mit Webadressen der Scannerhersteller finden Sie im Abschnitt " Scannersoftware herunterladen".

Scannertreiber installieren

Viele Scanner werden mit einem oder mehreren Scannertreibern geliefert. Scannertreiber sind Programme, mit deren Hilfe der Computer mit dem Scanner kommunizieren kann. Caere Scan Manager unterstützt zwei Typen von Scannertreiber-Schnittstellen: TWAIN und ISIS.

Mit TWAIN-gesteuerten Scannern und anderen Geräten können Sie Bilder aus zahlreichen Windows-Anwendungen heraus scannen. TWAIN-kompatible Anwendungen können auf einen TWAIN-kompatiblen Scanner zugreifen, ohne mit diesem speziellen Gerät kompatibel sein zu müssen. In früheren Versionen von Caere Scan Manager, wurden TWAIN-Treiber auch als TWAIN-Datenquellen bezeichnet.

ISIS besteht aus einer Reihe von Softwaremodulen der Firma Pixel Translation, die verschiedene Bilderfassungsfunktionen (darunter auch die Scannersteuerung) durchführen.

Wenn Ihr Scanner über die ISIS-Schnittstelle unterstützt wird, installiert Caere Scan Manager die notwendigen ISIS-Treiber. Wird Ihr Scanner über die TWAIN-Schnittstelle unterstützt, müssen Sie die vom Hersteller gelieferten TWAIN-Treiber installieren, wie in der Scannerdokumentation aufgeführt, bevor Sie das Caere-Produkt installieren.

Bei der Installation der Scannersoftware stehen manchmal zwei TWAIN-Treiber zur Verfügung. Caere empfiehlt, daß Sie, wenn möglich, einen 32-Bit-Treiber anstatt eines 16-Bit-Treibers verwenden. Wenn Sie einen Treiber ausgewählt haben, mit dem keine akzeptablen Scanergebnisse erzielt werden, versuchen Sie es mit dem anderen Treiber.

So ändern Sie den aktuellen TWAIN-Treiber:

1. Beenden Sie ggf. das Caere-Produkt.

2. Klicken Sie in der Task-Leiste von Windows auf Start, und wählen Sie Einstellungen / Systemsteuerung.

3. Doppelklicken Sie auf das Symbol für Caere Scan Manager.

4. Doppelklicken Sie auf das Symbol für das TWAIN-Eingabegerät.

5. Klicken Sie auf das Register TWAIN-Treiber ändern.

6. Wählen Sie aus der Liste Verfügbare Treiber einen TWAIN-Treiber aus, und klicken Sie auf Als aktuellen Treiber verwenden.

7. Klicken Sie auf OK.

Den Scanner testen

Bevor Sie einen neuen Scanner oder neue TWAIN-Scannereinstellungen mit dem Caere-Produkt verwenden, führen Sie mit der TWAIN-Software, die mit dem Scanner geliefert wurde, einen Scanvorgang bei 300 DPI an einer Schwarzweißseite im Format US-Letter (216 x 279 mm) durch. Können Sie diese Seite problemlos scannen, müßten Sie auch in der Lage sein, das Caere-Produkt mit diesem Treiber und diesen Einstellungen zu verwenden.

Unterstützte Scanner

In diesem Abschnitt finden Sie eine Liste von Scannern, die erfolgreich zusammen mit Caere-Produkten getestet wurden. Bei manchen Scannern sind zusätzliche Punkte zu beachten, damit sie mit Caere-Produkten korrekt zusammenarbeiten. Um herauszufinden, ob Ihr Scanner zu dieser Kategorie gehört, lesen Sie den Abschnitt "Hinweise zu einzelnen Scannern".

Wenn Ihr Scanner hier nicht aufgeführt ist, ist er möglicherweise erst kürzlich getestet und in die Kompatibilitätsliste aufgenommen worden. Diese befindet sich auf der Website von Caere. Auch wenn der Scanner nicht aufgeführt ist, arbeitet er möglicherweise mit dem Caere-Produkt zusammen. Informationen darüber, wie Sie den Scanner einrichten, finden Sie im Abschnitt "Scanner in Caere Scan Manager nicht aufgeführt".

Legende

Scanner | Getestetes Scannermodell
Scannersoftware | Scanneranwendung des Scannerherstellers, die beim Test mit dem betreffenden Scanner verwendet wurde
Treiber | TWAIN TWAIN-kompatibler Treiber ISIS ISIS-Treiber Kein Scan Scannt nicht direkt in Caere-Produkten
BS | Betriebssystem: 95/98 Arbeitet mit Windows 95 und Windows 98 NT Arbeitet mit Windows 95, Windows 98 und Windows NT 4.0 2000 Arbeitet mit Windows 98 und Windows 2000
Farbe | J Scannen funktioniert bei allen Dokumenten einschließlich Farbdokumenten N Scannen funktioniert bei Schwarzweiß- und Graustufendokumenten
Zusätzliche Punkte | ADF Automatischer Dokumenteneinzug funktioniert mit Caere-Produkten MFG Multifunktionsgerät (die meisten MFG verfügen über einen ADF) ES Einzugsscanner INFO Verweist auf den Abschnitt " Hinweise zu einzelnen Scannern"

Adara (hergestellt von Microtek)

Scanner | Scannersoftware | Treiber | BS | Farbe | Zusätzliche Punkte
ImageStar I | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ImageStar II | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
StarLight 1+ | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
StarLight I | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
StarLight II | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
StarLight III | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO

Agfa

Scanner | Scannersoftware | Treiber | BS | Farbe | Zusätzliche Punkte
Arcus II | FotoLook V3.00.03 | TWAIN | NT | J | ADF
DuoScan | FotoLook V3.00.03 | TWAIN | NT | J | ADF
DuoScan T1200 | FotoLook V3.00.08 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
SnapScan 300 | FotoLook V3.00.03 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
SnapScan 310 | FotoLook V3.00.03 | TWAIN | NT | J | ADF
SnapScan 310P | FotoLook V3.00.03 | TWAIN | NT | J | ADF
SnapScan 600 | FotoLook V3.00.03 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
SnapScan 1200P | FotoLook V3.00.05 | TWAIN | NT | J | ADF
SnapScan 1212U | ScanWise V1.0 | TWAIN | 95/98 | J | ADF
SnapScan 1236 | FotoLook V3.00.03 | TWAIN | NT | J | ADF
StudioScan IIsi | FotoLook V3.00.03 | TWAIN | NT | J | ADF
StudioStar | FotoLook V3.00.03 | TWAIN | NT | J | ADF

Artec

Scanner | Scannersoftware | Treiber | BS | Farbe | Zusätzliche Punkte
AM12E | ViewStation AM12E V1.3.1 | TWAIN | NT | J | keine
AM12S | AM12S V1.0 | TWAIN | NT | J | keine
AM24U Pro (EPP) | AM24U Pro V1.0 | TWAIN | NT | J | ADF
AM24U Pro (SCSI) | AM24U Pro V1.0 | TWAIN | NT | J | ADF
AM24U Pro (USB) | AM24U Pro V1.0 | TWAIN | NT | J | ADF

Brother

Scanner | Scannersoftware | Treiber | BS | Farbe | Zusätzliche Punkte
MFC 6550 MC | Brother MFL ProScanner VersionA | TWAIN | NT | N | MFG
MFC 7550 MC | Brother MFL ProScanner VersionA | TWAIN | NT | N | MFG

Canon

Scanner | Scannersoftware | Treiber | BS | Farbe | Zusätzliche Punkte
CFX-L4500IF | MultiPASS Utilities | TWAIN | 95/98 | J | MFG, INFO
CanoScan 300 | ScanCraft CS V3.2 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
CanoScan 300S | ScanCraft CS V3.2 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
CanoScan 600 | ScanCraft CS V3.2 | TWAIN | 95/98 | J | keine
CanoScan N650U/N656U | ScanGear CS-U 5.7 | TWAIN | 98 & Win2K | J | keine
CanoScan N1220U | ScanGear CS-U 5.7 | TWAIN | 98 & Win2K | J | keine
FB 260C | CanoScan FB310 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
FB 320P | ScanCraft CS-P | TWAIN | 95/98 | J | INFO
FB 320U | ScanGear V5.2 | TWAIN | 95/98 | J | keine
FB 330P | CanoCraft CS-P V3.70 | TWAIN | 95/98 | J | keine
FB 610P | CanoScan FB 610 V1.02 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
FB 620P | ScanCraft CS-P V3.6.0 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
FB 620U | ScanGear V5.2 | TWAIN | 95/98 | J | keine
FB 630P | CanoScan FB330P\630P | TWAIN | NT | J | keine
FB 630U | CanoScan FB330P\630P | TWAIN | 95/98 | J | keine
Kit BJC 4300 | IS Scan V1.3 | TWAIN | 95/98 | J | MFG, INFO
Kit BJC 80 | IS Scan V1.3 | TWAIN | 95/98 | J | MFG
MultiPASS C3000 | MultiPASS 2.1 | TWAIN | 95/98 | J | MFG
MultiPASS C5000 | MultiPASS Master | TWAIN | 95/98 | J | MFG, INFO

Epson

Scanner | Scannersoftware | Treiber | BS | Farbe | Zusätzliche Punkte
Action Scanner II (GT-5000) | Von Caere bereitgestellter ISIS-Treiber | ISIS | 95/98 | J | ADF, INFO
Action Scanner II (GT-5000) | 2.62us EpsonScanII | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ES-800C (GT-8000) | 2.62us EpsonScanII | TWAIN | NT | J | INFO
ES-1000C (GT-8500) | Von Caere bereitgestellter ISIS-Treiber | ISIS | 95/98 | J | ADF, INFO
ES-1000C (GT-8500) | 2.62us EpsonScanII | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ES-1200C (GT-9000) | Von Caere bereitgestellter ISIS-Treiber | ISIS | 95/98 | J | ADF, INFO
ES-1200C (GT-9000) | 2.62us EpsonScanII | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
Expression 636 (GT-9500) | Von Caere bereitgestellter ISIS-Treiber | ISIS | 95/98 | J | INFO
Expression 636 (GT-9500) | 2.62us EpsonScanII | TWAIN | NT | J | INFO
Expression 836XL | Von Caere bereitgestellter ISIS-Treiber | ISIS | 95/98 | J | ADF, INFO
Expression 836XL | TWAIN Pro V1.50a | TWAIN | 95/98 | J | ADF, INFO
GT-5500 | Von Caere bereitgestellter ISIS-Treiber | ISIS | 95/98 | J | ADF, INFO
GT-5500 | 2.62us EpsonScanII | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
Perfection 600 | Perfection 600 | TWAIN | NT | J | INFO

Fujitsu

Scanner | Scannersoftware | Treiber | BS | Farbe | Zusätzliche Punkte
M3093E m. Kofax2 | Von Caere bereitgestellter ISIS-Treiber | ISIS | NT | J | INFO
M3093EX m. Kofax2 | Von Caere bereitgestellter ISIS-Treiber | ISIS | NT | J | INFO
M3093GX m. SCSI | Von Caere bereitgestellter ISIS-Treiber | ISIS | NT | J | INFO
M3096E m. Kofax2 | Von Caere bereitgestellter ISIS-Treiber | ISIS | NT | J | INFO
M3096EX m. Kofax2 | Von Caere bereitgestellter ISIS-Treiber | ISIS | NT | J | INFO
M3096G m. SCSI | Von Caere bereitgestellter ISIS-Treiber | ISIS | NT | J | INFO
M3096Gm m. SCSI | Von Caere bereitgestellter ISIS-Treiber | ISIS | NT | J | INFO
M3096GX m. SCSI | Von Caere bereitgestellter ISIS-Treiber | ISIS | NT | J | INFO
M3097E m. Kofax2 | Von Caere bereitgestellter ISIS-Treiber | ISIS | NT | J | INFO
M3097EX m. Kofax2 | Von Caere bereitgestellter ISIS-Treiber | ISIS | NT | J | INFO
M3097G m. SCSI | Von Caere bereitgestellter ISIS-Treiber | ISIS | NT | J | INFO
M3097G+ m. SCSI | Von Caere bereitgestellter ISIS-Treiber | ISIS | NT | J | INFO
M3097Gm m. SCSI | Von Caere bereitgestellter ISIS-Treiber | ISIS | NT | J | INFO
M3097GX m. SCSI | Von Caere bereitgestellter ISIS-Treiber | ISIS | NT | J | INFO
ScanPartner 10 | Von Caere bereitgestellter ISIS-Treiber | ISIS | NT | J | ADF, INFO
ScanPartner 10C | Von Caere bereitgestellter ISIS-Treiber | ISIS | NT | J | ADF, INFO
ScanPartner 15C | Von Caere bereitgestellter ISIS-Treiber | ISIS | NT | J | ADF, INFO
ScanPartner 600C | Von Caere bereitgestellter ISIS-Treiber | ISIS | NT | J | ADF, INFO

HP

Scanner | Scannersoftware | Treiber | BS | Farbe | Zusätzliche Punkte
OfficeJet Series 500 | HP OfficeJet Series 500 | TWAIN | 95/98 | N | MFG, INFO
OfficeJet Series 600 | HP OfficeJet Series 600 | TWAIN | 95/98 | J | MFG, INFO
OfficeJet Series 700 | HP OfficeJet Series 700 | TWAIN | NT | J | MFG, INFO
OfficeJet Series Pro 1150 | HPOJPPICTSCAN 1.00.29 | TWAIN | NT | J | MFG, INFO
OfficeJet Series Pro 1170 | HPOJPPICTSCAN 2.00.24.01 | TWAIN | NT | J | MFG, INFO
OfficeJet Series Pro 1175 | HPOJPPICTSCAN 2.00.24.01 | TWAIN | NT | J | MFG, INFO
OfficeJet Series Pro R Series | PrecisionScan V1.01 | TWAIN | NT | J | MFG, INFO
Kombinierter Scanner 300 (Printer Scanner Copier 300) | HPPrintScanCop V: A.05.00.02 | TWAIN | 95/98 | J | MFG, INFO
ScanJet 3200C | PrecisionScan LT V2.0 | TWAIN | 95/98 | N | INFO
ScanJet 3300C | PrecisionScan LT V2.0 | TWAIN | 95/98 | N | INFO
ScanJet 4100C/Cse/Cxi | PrecisionScan LT V1.0 | TWAIN | 95/98 | J | ADF, INFO
ScanJet 4200C | PrecisionScan LT V2.0 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
ScanJet 5100C/Cse/Cxi | PrecisionScan V1.01 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanJet 5200C | PrecisionScan LT V2.0 | TWAIN | 95/98 | J | ADF, INFO
ScanJet 6100C/Cse/Cxi | DeskScan II V2.8 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanJet 6200C/Cse/Cxi | PrecisionScan Pro V1.01 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanJet 6250C/Cse/Cxi | PrecisionScan Pro V1.01 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanJet 6300 | PrecisionScan Pro V2.0 | TWAIN | NT | J | INFO
ScanJet 6350 | PrecisionScan Pro V2.0 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanJet IIc | DeskScan II V2.7 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanJet IIcx | DeskScan II V2.7 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanJet IIp | DeskScan II V2.7 | TWAIN | NT | N | ADF, INFO
ScanJet 3c | DeskScan II V2.7 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanJet 3p | DeskScan II V2.7 | TWAIN | NT | N | ADF, INFO
ScanJet 4c/4cse | DeskScan II V2.8 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanJet 4p | DeskScan II V2.8 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanJet 5p/5pse | DeskScan II V2.9 | TWAIN | NT | J | INFO
ScanJet 5p/5pse | PictureScan V3.0 | TWAIN | 95/98 | J | INFO

LaCie (hergestellt von Epson)

Scanner | Scannersoftware | Treiber | BS | Farbe | Zusätzliche Punkte
Silver Scanner DTP | EpsonScanII V2.62us | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
Silver Scanner III | EpsonScanII V2.62us | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
Silver Scanner IV | EpsonScanII V2.62us | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
Silver Scanner Pro | EpsonScanII V2.62us | TWAIN | NT | J | ADF, INFO

Microtek

Scanner | Scannersoftware | Treiber | BS | Farbe | Zusätzliche Punkte
Color PageWiz | Microtek Pagein V1.03 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
PageWiz | PageSuite V1.04 | TWAIN | 95/98 | N | INFO
ScanMaker II | ScanWizard V2.31 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
ScanMaker IIg | ScanWizard V2.48 | TWAIN | 95/98 | N | INFO
ScanMaker IIxe | ScanWizard V2.31 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
Phantom 330 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
Phantom 336 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
Phantom 636 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanMaker 330 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanMaker 336 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanMaker III | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanMaker 4 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanMaker 5 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanMaker V6 USL | ScanWizard V2.53 | TWAIN | NT | J | INFO
ScanMaker X6 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanMaker X6EL | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanMaker X6 USB | ScanWizard V2.48 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
ScanMaker 630 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | INFO
ScanMaker 636 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | INFO
ScanMaker 6400 XL | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanMaker 9600 XL | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | INFO
ScanMaker E3 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanMaker E3+ | ScanWizard V2.46 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanMaker E6 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanMaker V300 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanMaker V310 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
ScanMaker V600 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
SlimScan C3 | ScanWizard V2.48 | TWAIN | NT | J | INFO
SlimScan C3 USB | ScanWizard USB V1.0 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
SlimScan C6 | ScanWizard V2.54 | TWAIN | NT | J | INFO
SlimScan C6 USB | ScanWizard USB V1.03 | TWAIN | 95/98 | J | INFO

IBM

Scanner | Scannersoftware | Treiber | BS | Farbe | Zusätzliche Punkte
IdeaScan | IBM Scanner (011) V2.35 | TWAIN | NT | J | keine

Mustek

Scanner | Scannersoftware | Treiber | BS | Farbe | Zusätzliche Punkte
Paragon 1200 A3 Pro | Paragon1200A3proV1.2 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
Paragon 1200 III SP | MP1200 IIEP v1.01 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
Paragon 1200 SP | MFBSParagonCX 3.5 | TWAIN | NT | J | INFO
Paragon 1200 SP Pro | MFBSParagonCX 3.5 | TWAIN | NT | J | INFO
Plug-N-Scan 1200 III EP | M1200 III EP V1.53 | TWAIN | NT | J | INFO
Plug-N-Scan 600 II CD | MFBS V3.5 | TWAIN | NT | J | INFO
Plug-N-Scan 600 III EP | 600 III EP V3.22 | TWAIN | NT | J | INFO
Plug-N-Scan 600 III EP Plus | 600 III EP V3.22 | TWAIN | NT | J | INFO

Plustek

Scanner | Scannersoftware | Treiber | BS | Farbe | Zusätzliche Punkte
OpticPro 600P | PlustekOpticPro V4.0 | TWAIN | 95/98 | J | keine
OpticPro 4830P | PlustekOpticPro V4.0 | TWAIN | 95/98 | J | keine
OpticPro 9630P | PlustekOpticPro V4.0 | TWAIN | 95/98 | J | keine

Ricoh

Scanner | Scannersoftware | Treiber | BS | Farbe | Zusätzliche Punkte
IS420 | CFM TWAIN V5.1 | TWAIN | NT | N | ADF
IS420 | Von Caere bereitgestellter ISIS-Treiber | ISIS | NT | N | ADF
IS430+ | CFM TWAIN V5.1 | TWAIN | NT | N | ADF
IS430+ | Von Caere bereitgestellter ISIS-Treiber | ISIS | NT | N | ADF
OfficeStyler T10 | OfficeStyler T10 | TWAIN | 95/98 | N | MFG

ScanPaq (hergestellt von Microtek)

Scanner | Scannersoftware | Treiber | BS | Farbe | Zusätzliche Punkte
SQ 2000 | ScanWizard 2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
SQ 2030 | ScanWizard 2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
SQ 3000 | ScanWizard 2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
SQ 3036 | ScanWizard 2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
SQ 4800 | ScanWizard 2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
SQ 4830 | ScanWizard 2.46 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
SQ 9600 | ScanWizard 2.48 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO

Sony

Scanner | Scannersoftware | Treiber | BS | Farbe | Zusätzliche Punkte
IJP-V100 | SonyAllinOne V:S.03.01.2 | TWAIN | 95/98 | N | MFG

Storm

Scanner | Scannersoftware | Treiber | BS | Farbe | Zusätzliche Punkte
EasyPhoto Image Wave | EasyPhoto V2.7.2 | TWAIN | NT | J | INFO
PageScan USB | ScanBank V1.02 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
SmartPage Pro | EasyPhoto V2.6 | TWAIN | 95/98 | J | ES, INFO

UMAX

Scanner | Scannersoftware | Treiber | BS | Farbe | Zusätzliche Punkte
1200 Pro | VistaScan V2.43S | TWAIN | NT | J | keine
Astra 300P | ScanIt V3.00P | TWAIN | 95/98 | J | INFO
Astra 600P | Vista Scan V2.40P | TWAIN | NT | J | keine
Astra 600S | VistaScan V2.43S | TWAIN | NT | J | keine
Astra 610P | VistaScan V2.43P | TWAIN | NT | J | keine
Astra 610S | VistaScan V2.43S | TWAIN | NT | J | keine
Astra 1200S | VistaScan V2.43S | TWAIN | NT | J | keine
Astra 1210P | ScanUtility | TWAIN | 95/98 | J | keine
Astra 1220P | VistaScan V2.43P | TWAIN | NT | J | keine
Astra 1220S | VistaScan V2.44S | TWAIN | NT | J | keine
Astra 1220U | VistaScan V2.4U | TWAIN | 95/98 | J | keine
Astra 2400S | VistaScan V3.0S | TWAIN | NT | J | ADF
FunScan 610P | VistaScan V2.43P | TWAIN | NT | J | keine
Gemini D16 | MagicScan V3.13 | TWAIN | NT | J | ADF
PageOffice IIc | Page Office IIC/PP3.1 | TWAIN | 95/98 | J | MFG
PowerLook II | MagicScan V4.1 | TWAIN | NT | J | keine
PowerLook III | MagicScan V4.2 | TWAIN | NT | J | keine
ScanOffice 610S | VistaScan V2.43S | TWAIN | NT | J | keine
SuperVista S12 | VistaScan V2.30 | TWAIN | NT | J | ADF
Vista S6E | VistaScan V2.43 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO
Vista S12 | VistaScan V2.43 | TWAIN | NT | J | ADF, INFO

Visioneer

Scanner | Scannersoftware | Treiber | BS | Farbe | Zusätzliche Punkte
PaperPort 3000 | PaperPort 5.2 | TWAIN | NT | J | INFO
PaperPort 3100 | PaperPort 5.2 | TWAIN | NT | J | INFO
PaperPort 3100 USB | PaperPort 5.3 | TWAIN | 95/98 | J | INFO
PaperPort 3100B | PaperPort 5.2 | TWAIN | NT | J | INFO
PaperPort 6000A | PaperPort 5.3 | TWAIN | NT | J | INFO
PaperPort 6000B | PaperPort 5.3 | TWAIN | NT | J | INFO
PaperPort 6100B | PaperPort 5.3 | TWAIN | NT | J | INFO
PaperPort OneTouch | PaperPort 5.3 (für OneTouch) | TWAIN | NT | J | INFO
PaperPort OneTouch 5300 | PaperPort 5.3 (für OneTouch) | TWAIN | NT | J | INFO
PaperPort Strobe | PaperPort 5.3 | Kein Scan | NT | J | ES, INFO

Unterstützte Digitalkameras und Fotoscanner

In diesem Abschnitt sind diejenigen Digitalkameras aufgeführt, die erfolgreich mit Caere-Produkten getestet wurden. Bei manchen dieser Geräte sind zusätzliche Punkte zu beachten, damit sie mit Caere-Produkten korrekt zusammenarbeiten. Um herauszufinden, ob Ihr Gerät zu dieser Kategorie gehört, lesen Sie den Abschnitt "Hinweise zu einzelnen Scannern".

Wenn Ihr Gerät hier nicht aufgeführt ist, ist es möglicherweise erst kürzlich getestet und in die Kompatibilitätsliste aufgenommen worden. Diese befindet sich auf der Website von Caere. Auch wenn das Gerät nicht aufgeführt ist, arbeitet es möglicherweise mit dem Caere-Produkt zusammen. Informationen darüber, wie Sie das Gerät einrichten, finden Sie im Abschnitt "Scanner in Caere Scan Manager nicht aufgeführt".

Legende

Kamera oder Scanner | Modell der getesteten Digitalkamera oder des getesteten Fotoscanners
Software | Anwendung des Herstellers, die beim Test mit dem betreffenden Gerät verwendet wurde
Treiber | TWAIN TWAIN-kompatibler Treiber ISIS ISIS-Treiber
BS | Betriebssystem: 95/98 Arbeitet mit Windows 95 und Windows 98 NT Arbeitet mit Windows 95, Windows 98 und Windows NT 4.0 2000 Arbeitet mit Windows 98 und Windows 2000
Zusätzliche Punkte | INFO Verweist auf den Abschnitt " Hinweise zu einzelnen Kameras"

Agfa

Kamera oder Scanner | Software | Treiber | BS | Zusätzliche Punkte
EPhoto 780 | Epson Photo!2 TWAIN und Hilfsprogramm V2.00E | TWAIN | NT | keine

Canon

Kamera oder Scanner | Software | Treiber | BS | Zusätzliche Punkte
PowerShot 350 | PowerShot 350 V1.1.1 | TWAIN | 95/98 | INFO
PowerShot A5 | PowerShot TWAIN V2.2 | TWAIN | NT | keine

Casio

Kamera oder Scanner | Software | Treiber | BS | Zusätzliche Punkte
QV7000SX | Casio Digital Camera 3.0 | TWAIN | NT | keine

Epson

Kamera oder Scanner | Software | Treiber | BS | Zusätzliche Punkte
PhotoPC 700 | Photo!2 V2.0 | TWAIN | NT | INFO

HP

Kamera oder Scanner | Software | Treiber | BS | Zusätzliche Punkte
PhotoSmart Photo Scanner | PhotoSmart Photo V2.5 | TWAIN | NT | keine

Kodak

Kamera oder Scanner | Software | Treiber | BS | Zusätzliche Punkte
DC120 | DC120 Digital Access V1.0.4 | TWAIN | NT | keine
DC210 Plus | Picture Easy Software V2.0 | TWAIN | NT | keine

MINOLTA

Kamera oder Scanner | Software | Treiber | BS | Zusätzliche Punkte
Dimage V | FlashPoint Camera Access V1.1 | TWAIN | NT | keine

Olympus

Kamera oder Scanner | Software | Treiber | BS | Zusätzliche Punkte
D-200L | Olympus Digital Vision V3.1 | TWAIN | NT | keine
D-220L | Olympus Digital Vision V3.1 | TWAIN | NT | keine
D-320L | Olympus Digital Vision V3.1 | TWAIN | NT | keine

Storm

Kamera oder Scanner | Software | Treiber | BS | Zusätzliche Punkte
EasyPhoto Reader (Fotoscanner) | EasyPhoto Reader V2.7.2 | TWAIN | 98 | keine

Hinweise zu einzelnen Kameras

Die folgenden Informationen gelten nur für PageKeeper.

Canon PowerShot 350

Während der Übertragung von Bildern zwischen Kamera und PageKeeper kann es dazu kommen, daß ein Meldungsfeld ohne sinnvollen Inhalt angezeigt wird. Klicken Sie auf OK. Wenn das Bild erfolgreich übertragen wird, kann die Meldung ignoriert werden.

Epson PhotoPC 700

Wenn Sie bei abgeschalteter Kamera versuchen, auf das Register Scanner im Dialogfeld Optionen zuzugreifen, wird PageKeeper gestoppt. In diesem Fall wird eine Meldung ausgegeben, daß die PK-Dokumente nicht reagieren. Schließen Sie PageKeeper, und starten Sie es neu.

Hinweise zu einzelnen Scannern

In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, welche Änderungen Sie gegebenenfalls an den Scannereinstellungen vornehmen müssen, um den Scanner zusammen mit Caere-Produkten einsetzen zu können. Außerdem werden hier bestimmte Scannermerkmale beschrieben, die bei Einsatz von Caere-Produkten möglicherweise nicht wie erwartet funktionieren.

Scanner und Software von Agfa

Wenn Sie den TWAIN-Treiber FotoLook von Agfa in der Version 3.00.5 verwenden, kann es zu einer Verzögerung beim Scannen kommen, die ein Schließen der Scanner-Fortschrittsanzeige verhindert. Wenn Sie ungefähr 20 Sekunden warten, ist der Scanvorgang abgeschlossen. Um dieses Problem zu vermeiden, verwenden Sie eine andere Version des TWAIN-Treibers.

Agfa DuoScan T1200

Für den mit diesem Scanner gelieferten TWAIN-Treiber muß möglicherweise eine Aktualisierung installiert werden. Sie sollten die Version von FotoLook 3.0x, die mit dem Scanner geliefert wurde, installieren und dann zur Website von Agfa gehen. Suchen Sie die Informationen über den Scanner DuoScan T1200, und laden Sie dann die Aktualisierung herunter. Sie ist zu finden in der Liste der Treiber. Es wird FotoLook Version 3.00.08 heruntergeladen

Agfa SnapScan 300

Farbbilder können nicht unter Einsatz des ADF gescannt werden. Scannen Sie Farbdokumente über das Flachbett.

Agfa SnapScan 600

Ist auf dem Agfa SnapScan 600 ein ADF installiert, versucht der Scanner stets, über den ADF zu scannen, auch wenn Sie das Flachbett verwenden möchten. Es wird dann die Meldung ausgegeben, daß sich im ADF keine Vorlage befindet. Um über das Flachbett zu scannen, ziehen Sie das Verbindungskabel des ADF ab, und starten Sie das Caere-Produkt neu.

Wenn sich jedoch im ADF eine Vorlage befindet, wird der Scanbefehl aus dem Caere-Produkt korrekt ausgeführt.

Scanner von Canon

Canon MultiPASS C5000 und CFX-L4500IF MFG-Scanner

Die MultiPASS-Scanner von Canon unterstützen kein doppelseitiges Scannen.

(Nur bei Verwendung von PageKeeper) Wenn Sie den Canon MultiPASS Master 2.50 (mit der TWAIN-Software Scan Gear 4.0) mit dem ADF verwenden und die Option Seiten im ADF automatisch erkennen aktiviert ist, wird beim Abbrechen eines Scanvorgangs eine Fehlermeldung (Zeitüberschreitung) und anschließend eine Meldung von Scan Gear ausgegeben. Sie können einen Scanvorgang nur abbrechen, wenn Sie Schwarzweiß mit 75 oder 100 DPI scannen. Bei allen anderen Einstellungen verbleiben die Seiten im ADF. Bei Entnahme der Seiten wird eine Fehlermeldung oder eine allgemeine Schutzverletzung ausgelöst. Um dies zu umgehen, schließen Sie das Caere-Produkt und MPBackground, und starten Sie dann das Caere-Produkt neu.

Canon 610P und 260C unter Windows NT und 98

Wenn der Canon 610P an den Paralellanschluß des Computers angeschlossen ist, hat unter Windows 98 die Schaltfläche Abbrechen keine Wirkung auf den Scannerbetrieb. Bei Verwendung der Scanner Canon 610P oder 260C unter Windows NT wird zu Beginn des Scanvorgangs die Steuerung der Maus vorübergehend unterbrochen.

Canon CanoScan 300 und BJC 4300

Wenn beim Scannen von Dokumenten des Formats US-Legal die Seitengröße in der Software nicht korrekt eingestellt ist, geht der untere Seitenrand beim Scannen verloren.

Canon 320U und 620U

Die Verwendung des Helligkeitsreglers auf der Benutzeroberfläche dieser Scanner hat keinerlei Auswirkung auf die Helligkeit der Bilder.

Scanner von Epson

ADF-Optionen

Wird ein ADF von Epson vom Scanner entfernt, sind die ADF-Optionen in der Software weiterhin verfügbar. Die Auswahl der ADF-Optionen bleibt jedoch ohne Wirkung.

Erforderliche Einstellungen für Windows NT

Wenn Sie unter Windows NT Bilder scannen, müssen Sie im TWAIN-Dialogfeld für Epson bestimmte Einstellungen vornehmen, die dem Scanmodus entsprechen, den Sie in dem Caere-Produkt ausgewählt haben. Anderenfalls werden keine zufriedenstellenden Scanergebnisse erzielt.

Das TWAIN-Dialogfeld für Epson wird automatisch eingeblendet, wenn Sie in OmniPage Pro in der Dropdown-Liste der Bildschaltfläche die Option Bild scannen wählen.

Bei einer Schwarzweißeinstellung:

1. Stellen Sie im TWAIN-Dialogfeld für Epson als Bildtyp die Option OCR ein.

2. Stellen Sie eine Auflösung von 300 DPI ein (der Standardwert liegt bei 72).

3. Wenn verfügbar, wählen Sie die Option zur Textverbesserung/automatischen Auswahl des Scanbereichs, und klicken Sie auf OK.

Bei einer Graustufeneinstellung:

1. Stellen Sie im TWAIN-Dialogfeld für Epson als Bildtyp die Option Schwarzweißfoto ein.

2. Wählen Sie als Pixeltiefe 16 Graustufen oder 256 Graustufen.

3. Wählen Sie eine Auflösung von 300 DPI (der Standardwert liegt bei 72), und klicken Sie auf OK.

Automatische Auswahl des Scanbereichs (Auto Area Segmentation) und Textverbesserung (Text Enhancement Technology)

Folgende Scanner unterstützen die Epson-Technologien Auto Area Segmentation (AAS) und Text Enhancement Technology (TET):

Action Scanner II: nur TET

ES-1000C: nur TET

Expressions 636: AAS und TET

GT-5500: AAS und TET

Unter Windows 95 und 98:

Die Epson-Optionen für die automatische Auswahl des Scanbereichs und die Textverbesserung stehen nur zur Verfügung, wenn der angeschlossene Scanner die entsprechenden Technologien unterstützt.

Diese Optionen werden in dem Caere-Produkt zusammen mit den übrigen Scannermodus-Optionen unter den Scannereinstellungen angezeigt. Es kann jeweils nur eine Option gleichzeitig ausgewählt werden.

Unter Windows NT:

Die Epson-Optionen für die automatische Auswahl des Scanbereichs und die Textverbesserung stehen nur zur Verfügung, wenn Sie mit der Einstellung Schwarzweiß scannen. Sie finden die Optionen im TWAIN-Dialogfeld.

Epson GT-5500

Treten bei wiederholtem Scannen mit dem Epson GT-5500 Probleme auf, wählen Sie in Caere Scan Manager die Option TWAIN-Einstellungen vor dem Scannen anzeigen aus.

Wenn Sie bei Verwendung eines Epson GT-5500 mit der Software Epson Scan Wizard 2.44 einen Scanvorgang abbrechen, wird die Meldung angezeigt, daß der Scanner nicht bereit ist. Darauf folgt eine Warnung, daß ein ungültiger Vorgang durchgeführt wurde, und das Caere-Produkt wird gestoppt. Dieser Fehler tritt bei allen Papiergrößen, Farb-, Ausrichtungs- und Auflösungseinstellungen (DPI) auf.

Betätigen Sie in diesem Fall die Tasten Strg+Alt+Entf, beenden Sie den Vorgang, klicken Sie in der Scannersoftware auf Abbrechen, und starten Sie das Caere-Produkt neu. Brechen Sie danach keine Scanvorgänge mehr ab.

Scanner von Fujitsu

Richten Sie, wenn möglich, einen Fujitsu-Scanner mit ISIS-Treiber im Fujitsu-Dialogfeld für die Verwendung mit dem Papierformat US-Legal ein, oder wählen Sie die größtmögliche Einstellung (Maximum). Danach können Sie beim Einrichten des Caere-Produkts jedes beliebige von dem Caere-Produkt unterstützte Papierformat wählen.

Bei manchen Scannern von Fujitsu können die Bilder beim Scannen kleiner Dokumente über den ADF nach rechts verschoben werden. Um kleine Dokumente korrekt zu scannen, verwenden Sie das Flachbett.

Fujitsu ScanPartner 600C

Der Scanner Fujitsu ScanPartner 600 fordert Sie beim doppelseitigen Scannen nicht zum Umdrehen der Seiten auf. Drehen Sie nach dem Scannen der Vorderseiten ohne Aufforderung den Seitenstapel um.

Fujitsu 10C und 600C

Wenn Sie keine Farbbilder scannen können, deinstallieren Sie die Software ScandAll. Installieren Sie danach Caere Scan Manager neu.

Scanner und Software von HP

(Nur bei Verwendung von PageKeeper) Bei allen HP OfficeJet-Scannern funktioniert die Option Seiten im ADF automatisch erkennen nicht für die erste Seite im Stapel. Um dieses Problem zu umgehen, schalten Sie in den Optionseinstellungen von PageKeeper die Funktion Seiten im ADF automatisch erkennen ein, legen Sie dann die Vorlagen in den ADF, und starten Sie den Scanvorgang manuell. Danach werden die Seiten automatisch erkannt.

Kombinierter HP-Scanner 300

Mit dem kombinierten HP-Scanner 300 können keine Schwarzweißvorlagen mit der Auflösung 75 oder 100 DPI gescannt werden. Beim Scannen mit diesen Auflösungen wird eine HP-Fehlermeldung ausgegeben, und die Verbindung mit dem Scanner wird unterbrochen. Schalten Sie den Scanner aus und wieder ein, um mit dem Scannen fortzufahren.

HP ScanJet IIcx

Der Scanner HP IIcx kann die Verbindung mit dem Caere-Produkt verlieren, wenn Sie in Schwarzweiß, Querformat oder im A4-Format scannen. Der Computer muß in diesen Fällen neu gestartet werden.

HP OfficeJet Pro

Mit den Modellen HP OfficeJet Pro 1150c, 1170c und 1175c können keine Vorlagen im Format US-Legal gescannt werden.

HP DeskScan

Wenn Sie die Software HP DeskScan verwenden, ändern Sie nach Beginn des Scanvorgangs keine Softwareeinstellungen mehr, und minimieren Sie keine Fenster, da sonst eine Scannerfehlermeldung ausgegeben wird.

(Nur bei Verwendung von PageKeeper) Gescannte Bilder können beim Ändern von Einstellungen oder Fenstergrößen als Graustufenbilder angezeigt werden. Deaktivieren Sie in diesem Fall die Option Seiten im ADF automatisch erkennen, wählen Sie Seitenbereiche aus, und stellen Sie den entsprechenden Bildtyp ein.

HP ScanJet Source

Die Software HP ScanJet Source, die mit einer Windows 98-CD geliefert wird, ist eine Datenquelle für drei verschiedene Scanmodi: 75 DPI Farbe, 150 DPI Graustufen und 300 DPI Strichgrafiken. Wenn Sie die von Microsoft bereitgestellte Software HP ScanJet Source verwenden, sollten Sie die Option für Schwarzweißzeichnungen verwenden.

Die Optionen für Schwarzweißfotos und Farbfotos bieten für die Arbeit mit Caere-Produkten keine ausreichende Auflösung.

HP Precision Scan

(Nur bei Verwendung von PageKeeper) Bei Verwendung der Software HP Precision Scan 1.0 oder 1.01 werden gescannte Dokumente in einigen Fällen als Graustufenbilder angezeigt. Deaktivieren Sie in diesem Fall die Option Seiten im ADF automatisch erkennen, wählen Sie Seitenbereiche aus, und stellen Sie den entsprechenden Bildtyp ein.

HP ScanJet 4100C und 5100C

Mit diesen Scannern kann die optische Zeichenerkennung in Farbe sehr zeitaufwendig sein. Wählen Sie für die OCR statt dessen eine Graustufen- oder Schwarzweißeinstellung.

In OmniPage Pro werden alle Bilder vom ScanJet 4100C in Schwarzweiß angezeigt, auch wenn eine Farbeinstellung gewählt wurde.

HP 5200C

Beim Scannen von Fotos oder Dokumenten, die kleiner sind als das Format US-Letter, legen Sie ein weißes Blatt Papier über das Foto oder Dokument, damit auf dem gescannten Bild die Scannerabdeckung nicht abgebildet wird.

Scanner und Software von Microtek

Wird häufiger gemeldet, daß der Scanner nicht gefunden wurde, oder erfolgen häufige SCSI-Prüfungen, ist für den Festwertspeicher (ROM) auf der SCSI-Karte möglicherweise eine aktualisierte Softwareversion erforderlich, oder Sie müssen die SCSI-Kette ordnungsgemäß terminieren. Besuchen Sie die Website von Microtek unter www.microtek.com, und suchen Sie auf der PC FTP-Site nach aktualisierter Software.

Microtek ScanMaker E3

Beim Scanner ScanMaker E3 von Microtek haben die Helligkeitsregler in der Software sowohl für Graustufen als auch für Farbe eine gegenteilige Wirkung. Um ein Bild mit einer helleren Einstellung zu scannen, müssen Sie den Regler in Richtung Dunkler ziehen (und umgekehrt).

Microtek ScanMaker 4

Der Scanner Scan Maker 4 von Microtek kann nicht mit einer Auflösung von 75 DPI scannen. Wird versucht, mit dieser Auflösung zu scannen, führt dies zu einem Systemabsturz. Starten Sie die Anwendung in diesem Fall neu, und achten Sie darauf, eine andere Einstellung als 75 DPI zu wählen.

Scanner von Mustek

Hält ein Scanner von Mustek während des Scanvorgangs an, und können Sie die Schaltfläche Abbrechen nicht verwenden, setzen Sie möglicherweise eine veraltete Treibersoftware ein. Darüber hinaus funktionieren SCSI-Scanner von Mustek nur mit der entsprechenden SCSI-Karte von Mustek ordnungsgemäß. Überprüfen Sie, ob alle mit dem Scanner gelieferten Softwarekorrekturen installiert wurden. Treten immer noch Schwierigkeiten auf, verwenden Sie alle neuen Aktualisierungen und Softwarekorrekturen von der Mustek-Website unter www.mustek.com.

Wenn nach der Installation der erforderlichen Softwarekorrekturen Fehler im Systemspeicher auftreten, müssen Sie möglicherweise das Programm Mustek Watch aus der Autostart-Gruppe von Windows entfernen.

Nach Beginn des Scanvorgangs mit dem Mustek-Scanner sollten Sie den Vorgang nicht mehr abbrechen. Wenn Sie mitten im Scanvorgang abbrechen, erhalten Sie eine Fehlermeldung und müssen das Caere-Produkt neu starten.

Mustek 1200 SP Pro

Wenn Sie in Caere Scan Manager als Datenquelle Mustek Paragon 1200 SP Pro angeben und dann in Schwarzweiß scannen, bleibt das Ändern der Seitengröße in der Mustek-Software ohne Wirkung. Wählen Sie das zu scannende Papierformat statt dessen in dem Caere-Produkt aus.

Scanner von Storm

In der Software des Scanners SmartPage Pro (EasyPhoto 2.6) ist die einzige verfügbare Option das Scannen in 8-Bit-Graustufen im Hochformat. Wenn Sie versuchen, mit geschlossener Scannersoftware einen Scanvorgang durchzuführen, führt dies zu einem Fehler in den Caere-Produkten.

Scanner von UMAX

UMAX Vista-S6E und Vista-S12

Bei Verwendung der Scanner UMAX Vista-S6E oder Vista-S12 sind die ADF-Softwareoptionen nur verfügbar (nicht grau unterlegt), wenn sich vor dem Start des Caere-Produkts Papier im ADF befindet.

UMAX Astra 300P

Bei jedem Öffnen wird die UMAX-TWAIN-Schnittstelle auf den Standardwert 100 DPI für das Scannen in Farbe und Graustufen zurückgesetzt. Die Einstellungen werden am Ende einer Sitzung nicht gespeichert. Achten Sie daher bei jedem Scanvorgang darauf, daß die TWAIN-Schnittstelle des UMAX-Scanners auf 200 DPI oder eine höhere Auflösung eingestellt ist, damit das Caere-Produkt die Seite verwenden kann. Empfohlen wird die Einstellung 300 DPI/Schwarzweiß. Anderenfalls wird gemeldet, daß falsche TWAIN-Einstellungen gewählt wurden, und der Scanvorgang wird abgebrochen.

Es werden für die Verwendung des Scanners UMAX Astra 300P folgende Maßnahmen empfohlen:

o Öffnen Sie die UMAX-TWAIN-Oberfläche.

o Schalten Sie die automatische Bereichseinteilung in der UMAX-TWAIN-Schnittstelle aus.

o Wählen Sie beim Scannen von Graustufenvorlagen in der UMAX-Software vor jeder einzelnen Seite die Auflösung 300 DPI aus. Diese Einstellung läßt sich nicht speichern.

Scanner von Visioneer und die Software PaperPort

Einige Scanner speichern gescannte Daten zunächst auf der Festplatte, und Sie müssen diese dann an das Caere-Produkt übertragen. Ziehen Sie die Seitenbilder nach dem Scannen auf das Symbol für das Caere-Produkt auf dem PaperPort-Desktop. Die Seitenbilder werden dann in das Caere-Produkt geladen.

In einigen Fällen wird OmniPage Pro bei der Installation automatisch als OCR-Software für die Anwendung PaperPort von Visioneer festgelegt. Das bedeutet, daß die OCR-Funktion von OmniPage Pro zur Umwandlung von Bildern in Text eingesetzt wird, wenn Sie die Bilder in PaperPort auf eine Verknüpfung mit einer Textverarbeitungsanwendung ziehen. Bei einigen PaperPort-Versionen müssen Sie OmniPage Pro jedoch manuell als OCR-Software auswählen.

So stellen Sie OmniPage Pro als OCR-Anwendung für die Textverarbeitungsverknüpfungen in PaperPort ein:

1. Starten Sie PaperPort, und wählen Sie im Menü Bearbeiten die Option Verknüpfungseinstellungen. Das PaperPort-Dialogfeld Voreinstellungen wird angezeigt. Schließen Sie alle Caere-Produkte.

2. Klicken Sie in der Liste Kategorie auf das Symbol einer Textverarbeitungsanwendung.

3. Prüfen Sie, ob in der Dropdown-Liste OCR-Paket die Option OmniPage Pro ausgewählt ist.

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für weitere Textverarbeitungsanwendungen.

5. Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu bestätigen und das Dialogfeld zu schließen.

Visioneer 3100USB und 6100USB

Wenn Sie OmniPage Web verwenden, können Sie mit den Scannern 3100SB oder 6100USB von Visioneer nicht mehrseitige Dokumente in Farbe scannen. Das Scannen in Schwarzweiß hingegen funktioniert mit diesen Scannern in OmniPage Web einwandfrei.

Scannersoftware herunterladen

Wenn Sie Kompatibilitätsprobleme zwischen dem Scanner und dem Caere-Produkt haben, benötigen Sie möglicherweise einen anderen Softwaretreiber. Es läßt auf Kompatibilitätsprobleme schließen, wenn der Scanner auch dann nicht mit dem Caere-Produkt zusammenarbeitet, nachdem Sie die Vorschläge im Abschnitt " Scannerprobleme lösen" befolgt haben.

Die meisten Scannerhersteller sind im WWW vertreten. In der folgenden Tabelle sind Webadressen verschiedener Hersteller aufgeführt. Sie finden dort Produktinformationen, Tips zum Scannen, BBS-Nummern, Softwarekorrekturen und Aktualisierungen.

Agfa www.agfahome.com

Artec www.artecusa.com

Bell & Howell www.bellhowell.com

Brother www.brother.com

Canon www.ccsi.canon.com

Casio www.casio.com

Compaq www.compaq.com

Epson www.epson.com

Fujitsu www.fujitsu.com

Hewlett-Packard www.hp.com

Howtek www.howtek.com

InfoProducts www.infoconnection.com

Kodak www.kodak.com

Logitech www.logitech.com

Microtek www.mteklab.com

Minolta www.minolta.com

Mustek www.mustek.com

Nikon www.klt.co.jp/nikon

Okidata www.okidata.com

Panasonic www.panasonic.com

Plustek www.plustek.com

Relisys www.relisys.com

Ricoh www.ricohcorp.com

Sony www.sony.com

Storm www.driverlink.com

UMAX www.umax.com

Visioneer www.visioneer.com/products

Sie können auch die Website von Caere unter www.caere.com besuchen, wo Sie zusätzliche Scannerinformationen finden. Die Adressen von Webseiten ändern sich gelegentlich, so daß die aufgeführten Adressen evtl. nicht mehr korrekt sind. Viele Scannerhersteller verfügen auch über einen BBS (Bulletin Board Service, auch als "Mailbox" bekannt) und FTP-Dienste (File Transfer Protocol) auf AOL und CompuServe. Informationen über den Zugriff darauf finden Sie in der Scannerdokumentation.

Caere Scan Manager
Hinweise zur Scannereinrichtung

Copyright © 2000 ScanSoft, Inc.

Alle Rechte vorbehalten. Das Caere-Logo, Caere®, OmniPage®, OmniPage Pro®, PageKeeper®, Language Analyst®, 3D OCR®, AutoOCR Toolbar™, True Page®, Caere Scan Manager und Scan Manager sind Warenzeichen von ScanSoft, Inc.

Viele Produkt- und Firmennamen werden als Warenzeichen beansprucht. Sie sind in diesem Dokument nicht gesondert gekennzeichnet.

050100